**Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Максималь ная цена еденицы | Место доставки | Срок доставки |
| 1 | Бензин премиум (талон) | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом, не меньше 95, моторным методом- не меньше 85, давление насыщенных паров бензина – 45-100 гПа, содержание свинца не более 5мг/дм3 , обьемная масса бензола не более 1%, плотность при температуре 15°C – 720-775 кг/м2 , содержание серы не более 10мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, обьемная масса окислителей не более: метанол- 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт - 10%, трибутиловый спирт - 7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители - 10% , безопасность: по решению АР правительства утвержденного 2004г. п о 11 ноября N 1592-Н  Обьязательным условием является халичие заправочных станций во всех регионах Армении. | литр | 10000 | 480 | РА, г. Ереван, ул. Абовяна 27, 3-ий этаж | В течение 20 дней после вступления договора в силу |