|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44221100/1 | Մետաղապլաստե պատուհաններ | քմ | 51,59 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի համար նախատեսված պատուհաններ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Անշարժ հատված | | | | Անշարժ հատված | Բացվող մաս | Անշարժ հատված |   ընդհանուրը 14 հատ, նշված չափսերով  1,8մ\*2,08 մ – 5 հատ  1,75մ\*2,09 մ – 3 հատ  1,74մ\*2,074 մ – 2 հատ  1,75մ\*2,08 մ – 2 հատ  1,76մ\*2,10 մ – 2 հատ  Նշված չափսերով պատուհանների 1/3 մասը բացվող: Ընդհանուրը 51,59 քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, թափանցիկ առանց գունայնության: Պրոֆիլը հագեցած բազմաֆունկցիոնալ բացվածքներով: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, 10-15 սմ երկարությամբ:: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2 մմ: Պատուհանների ամբողջ փաթեթը իրենց մեջ ներառում են նաև հակամիջատային վարագույներ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Պատուհանների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում: | Металлопластиковые окна | Окна для административного здания муниципалитета Ани Ширакской области Республики Армения   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Фиксированный сегмент | | | | Фиксированный сегмент | Открываемый сегмент | Фиксированный сегмент |   Всего 14 штук, указанных размеров.  1,8м\*2,08 м – 5 шт  1,75м\*2,09м – 3 шт  1,74м\*2,074м – 2 шт  1,75м\*2,08м – 2 шт  1,76м\*2,10м – 2 шт  1/3 окон с указанными размерами являются открывающимися. Всего 51,59 кв.м. с отклонением +-10 процентов, изготовлены из металлопластика, белого цвета, толщина профиля 70-80 мм, с двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 24-26 мм, прозрачное без тонировки. Профиль оснащен многофункциональными проемами. Открывающиеся окна должны быть качественными. Ручки - металлические, длиной 10-15 см. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2 мм. В комплектацию всех окон также входят антимоскитные покрытия. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на окна составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков дополнительные металлические детали, чтобы петли были идеально зафиксированы. Окна должны быть установлены прямо/ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажа открытые участки должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии окна должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых окон и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа проведите замеры и обследования по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, город Маралик, Мадатян 1. |
| 2 | 44221140/1 | դռներ | քմ | 2,05 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի ներսի աշխատասենյակների համար նախատեսված միափեղկ դուռ,  Հետևյալ տեսքով   |  | | --- | | մետաղապլաստ |   չափսը՝  2,271մ\*0,903մ- 3 հատ  ընդհանուրը՝ 2,05 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:  Դռան փեղկը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը շագանակագույն, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.00 մմ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում: | двери | Одностворчатая дверь для внутренних помещений административного здания муниципалитета Ани Ширакской области Республики Армения,  В следующем виде   |  | | --- | | металл-пластик |   Размер՝  2,271м\*0,903м- 1 шт  Всего: 2,05 кв. м с отклонением +-10%.  Дверное полотно 100% открывание. Металлопластик, коричневого цвета, толщина профиля 70-80 мм, ручка длиной 10-15 см из алюминия или нержавеющей стали, с дверным замком. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2,00 мм. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на двери составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери должны быть установлены прямо /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии двери должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых дверей и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа провести осмотры и замеры по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, город Маралик, Мадатян 1. |
| 3 | 44221100/2 | Մետաղապլաստե պատուհաններ | քմ | 8,88 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Աղին բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի համար նախատեսված պատուհաններ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Անշարժ հատված | | | | Անշարժ հատված | Բացվող մաս |   ընդհանուրը 4 հատ, նշված չափսերով  0,86մ\*1,70 մ – 1 հատ  0,86մ\*1,73 մ – 1 հատ  1,70մ\*1,73 մ – 1 հատ  1,73մ\*1,73 մ – 1 հատ  Նշված չափսերով պատուհանների 1/2 մասը բացվող: Ընդհանուրը 8.88 քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, թափանցիկ առանց գունայնության: Պրոֆիլը հագեցած բազմաֆունկցիոնալ բացվածքներով: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, 10-15 սմ երկարությամբ:: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2 մմ: Պատուհանների ամբողջ փաթեթը իրենց մեջ ներառում են նաև հակամիջատային վարագույներ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Պատուհանների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Աղին բնակավայր, 5-րդ փող, շ27: | Металлопластиковые окна | Окна для здания общественного центра в поселке Агин, общины Ани, Ширакской области Республики Армения   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Фиксированный сегмент | | | | Фиксированный сегмент | Открываемый сегмент |   Всего 4 шт., указанных размеров.  0,86м\*1,70 м – 1 шт  0,86м\*1,73м – 1 шт  1,70м\*1,73м – 1 шт  1,73м\*1,73м – 1 шт  1/2 окон с указанными размерами являются открывающимися. Всего 8,88 кв.м. с отклонением +-10 процентов, изготовлены из металлопластика, белого цвета, толщина профиля 70-80 мм, с двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 24-26 мм, прозрачное без тонировки. Профиль оснащен многофункциональными проемами. Открывающиеся окна должны быть качественными. Ручки - металлические, длиной 10-15 см. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2 мм. В комплектацию всех окон также входят антимоскитные покрытия. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на окна составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков дополнительные металлические детали, чтобы петли были идеально зафиксированы. Окна должны быть установлены прямо/ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажа открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии окна должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых окон и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа проведите замеры и обследования по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Агин, 5-я улица, ш27. |
| 4 | 44221140/2 | դռներ | քմ | 1,91 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Աղին բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի ներսի աշխատասենյակի համար նախատեսված միափեղկ դուռ,  Հետևյալ տեսքով   |  | | --- | | մետաղապլաստ |   չափսը՝  0,91մ\*2,1մ- 1 հատ  ընդհանուրը՝ 1,911 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:  Դռան փեղկը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.00 մմ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Աղին բնակավայր, 5-րդ փող, շ27: | двери | Одностворчатая дверь для внутреннего офиса здания общественного центра в поселке Агин общины Ани Ширакской области Республики Армения,  В следующем виде   |  | | --- | | металл-пластик |   Размер՝  0,91м\*2,1м- 1 шт  итого: 1911 кв. м с отклонением +-10%.  Дверное полотно 100% открывание. Металлопластик, белого цвета, толщина профиля 70-80 мм, ручка длиной 10-15 см из алюминия или нержавеющей стали, с дверным замком. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2,00 мм. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на двери составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери должны быть установлены прямо /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной. В конечном состоянии двери должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых дверей и установку новых осуществляет поставщик.  Перед оформлением заказа провести замеры и обследования по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Агин, 5-я улица, ш27. |
| 5 | 44221140/3 | դռներ | քմ | 5,78 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Ձորակապ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի ներսի աշխատասենյակի համար նախատեսված միափեղկ դռներ,  Հետևյալ տեսքով   |  | | --- | | Անշարժ ապակի | | մետաղապլաստ |   Ընդհանուրը 2 հատ, հետևյալ չափսերով՝  2,20մ\*1,35մ- 1 հատ  2,25մ\*1,5մ- 1 հատ  ընդհանուրը՝ 5,78 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:  Դռան վերևի հատվածը անշարժ ապակի, ներքևի հատվածը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.00 մմ: Երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Ձորակապ բնակավայր, 1-ին փող, շ16: | двери | Двери одностворчатые для внутреннего кабинета здания общественного центра в поселке Дзоракап общины Ани Ширакской области Республики Армения,  В следующем виде   |  | | --- | | Фиксированное стекло | | металл-пластик |   Всего 2 шт., со следующими размерами:  2,20м\*1,35м- 1 шт.  2,25м\*1,5м- 1 шт.  всего: 5,78 кв. м с отклонением +-10%.  Верхняя часть двери - фиксированное стекло, нижняя часть - 100-процентно открывающаяся. Изготовлена ​​из металлопластика, белого цвета, толщина профиля 70-80мм, ручка длиной 10-15 см из алюминия или нержавеющей стали, с механизмом блокировки двери. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2,00 мм. При двухслойных герметичных стеклопакетах, толщина стекла которых 24-26мм, стекло прозрачное, без цвета. На этапе поставки требуется сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантийный срок на двери составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри следует установить дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери следует устанавливать прямо /ровно/ и крепить к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции следует полностью закрыть строительной пеной - В конечном состоянии двери должны быть герметично закрыты. Демонтаж старых дверей и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа проведите исследования и замеры по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Дзоракап, 1-я улица, ш16. |
| 6 | 44221100/3 | Մետաղապլաստե պատուհաններ | քմ | 20,52 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար նախատեսված պատուհաններ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Անշարժ հատված | | | | Անշարժ հատված | Բացվող մաս |   ընդհանուրը 7 հատ, նշված չափսերով  1,62մ\*1,96 մ – 6 հատ  0,75մ\*1,96 մ – 1 հատ  Նշված չափսերով պատուհանների 1/2 մասը բացվող: Ընդհանուրը 20,52 քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, թափանցիկ առանց գունայնության: Պրոֆիլը հագեցած բազմաֆունկցիոնալ բացվածքներով: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, 10-15 սմ երկարությամբ: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2 մմ: Պատուհանների ամբողջ փաթեթը իրենց մեջ ներառում են նաև հակամիջատային վարագույներ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Պատուհանների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Լուսաղբյուր բնակավայր: | Металлопластиковые окна | Окна банкетного зала поселения Лусахпюр общины Ани Ширакской области Республики Армения   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Фиксированный сегмент | | | | Фиксированный сегмент | Открываемый сегмент |   Всего 7 штук, с указанными размерами  1,62м\*1,96м – 6 штук  0,75м\*1,96м – 1 штука  1/2 окон с указанными размерами являются открывающимися. Всего 20,52 кв.м с допуском +-10 процентов, изготовлены из металлопластика, белого цвета, толщина профиля 70-80мм, с двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 24-26мм, прозрачное без тонировки. Профиль оснащен многофункциональными проемами. Открывающиеся окна должны быть качественными. Ручки: металлические, длиной 10-15 см. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2 мм. В комплектацию всех окон также входят антимоскитные покрытия. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на окна составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри необходимо установить дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Окна должны быть установлены ровно /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии окна должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых окон и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа проведите обследование и замеры территории заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Лусахпюр. |
| 7 | 44221140/4 | դռներ | քմ | 8 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար նախատեսված միափեղկ դռներ,  Հետևյալ տեսքով   |  | | --- | | Անշարժ ապակի | | մետաղապլաստ |   Ընդհանուրը 4 հատ հետևյալ չափսերով՝  1,3մ\*2,2մ- 1 հատ  0.75մ\*2,2մ- 1 հատ  0.55մ\*1,9մ- 1 հատ  1,1մ\*2,2մ- 1 հատ  Ընդհանուրը 8 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:  Դռան վերևի հատվածը անշարժ ապակի, ներքևի հատվածը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.00 մմ: Երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24-26մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Լուսաղբյուր բնակավայր: | двери | Двери одностворчатые для банкетного зала поселка Лусахпюр общины Ани Ширакской области Республики Армения,  В следующем виде   |  | | --- | | Фиксированное стекло | | металл-пластик |   Всего 4 штуки со следующими размерами:  1,3м\*2,2м- 1 штука  0,75м\*2,2м- 1 штука  0,55м\*1,9м- 1 штука  1,1м\*2,2м- 1 штука  Всего 8 квадратных метров с допуском +-10%.  Верхняя часть двери - фиксированное стекло, нижняя часть - 100-процентно открывающаяся. Изготовлена ​​из металлопластика, белого цвета, толщина профиля 70-80мм, ручка длиной 10-15 см из алюминия или нержавеющей стали, с механизмом блокировки двери. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2,00 мм. При двухслойных герметичных стеклопакетах, толщина стекла которых 24-26мм, стекло прозрачное, без цвета. На этапе поставки требуется сертификат качества, а также сертификат производства профиля: все документы заверены подписью и печатью компании. Гарантия на двери 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери должны быть установлены ровно /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии двери должны быть герметично закрыты. Демонтаж старых дверей и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа проведите обследования и замеры территории заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Лусахпюр. |
| 8 | 44221140/5 | դռներ | քմ | 1,33 | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Իսահակյան բնակավայրի բուժ կետի մոտ գտնվող պետքարանի համար նախատեսված միափեղկ դուռ,  Հետևյալ տեսքով   |  | | --- | | մետաղապլաստ |   չափսը՝  0.70մ\*1,90մ- 1 հատ  Ընդհանուրը 1,33 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:  Դուռը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70-80մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ ալյումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5-2.00 մմ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:  Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսաումնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Իսահակյան բնակավայր: | двери | Одностворчатая дверь для туалета, расположенного около центра здоровья поселка Исаакян общины Ани Ширакской области Республики Армения,  В следующем виде   |  | | --- | | металл-пластик |   размер:  0,70м\*1,90м- 1 шт  Всего 1,33 кв. м с допуском +-10%.  Дверь 100% открывания. Металлопластик, белого цвета, толщина профиля 70-80мм, ручка длиной 10-15 см из алюминия или нержавеющей стали, с механизмом запирания двери. Толщина межпрофильного металлического листа должна быть 1,5-2,00 мм. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на двери составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери должны быть установлены прямо /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые участки должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии двери должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых дверей и установка новых осуществляется поставщиком.  Перед оформлением заказа провести осмотры и замеры на территории заказчика: Ширакская область, община Ани, поселок Исаакян. |

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*