**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (դրամ) | Գումարը  (դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | Տիպը` ԱԱԱ-1,2Վ, Li-ion 14500, 1500մԱժ÷2500մԱժ, Varta, Delta, Vision, GP, ֆիրմաների Тип AAA-1,2В, Li-ion 14500, 1500мАч÷2500мАч, фирмы: Varta, Delta, Vision, GP | հատ | 20 | 6400 | 128000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | 20 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում** |
|  | 31431100 | կուտակիչի Մարտկոց аккумуляторная батарейка | Մարտկոցի փաթեթ SONEL L-1 NiMH 9.6Վ տիպի Տեխնիկական բնութագրեր. անվանական լարում -9.6Վ; անվանական հզորությունը -2,4 Աժ; նոմինալ էներգիան - 23,04Վտ Пакет аккумуляторов SONEL L-1 NiMH 9,6В Технические характеристики: Номинальное напряжение -9,6В; Номинальная емкость -2,4 Ач; Номинальная энергия-23,04 Wч | հատ | 5 | 5000 | 25000 | 5 |
|  | 31431100 | կուտակիչ аккумуляторная батарейка | Li-Ion 7.4 Վ/ 5000մԱժ (նվազագույնը 5 ժամ մարտկոցի աշխատունակություն) չափսերը` 95\*60\*15մմ Li-Ion 7,4 В/ 5000мАч (до 5ч автономной работы) размер 95\*60\*15մմ | հատ | 1 | 11000 | 11000 | 1 |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | ASUS X51L , 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի, չափսերը երկարությունը`-136,48մմ, լայնությունը -19,88մմ, բարձրությունը -75,08մմ, նոթբուքի համար ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 mАч Li-ion типа , размеры: длина - 136,48мм ширина -19,88мм высота -75,08մմ для ноутбука | հատ | 1 | 12000 | 12000 | 1 |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | ԱԱ տիպի, լարումը` 1,2Վ, հզորությունը` 1900 մԱժ չափսերը` (17 x 65)մմ: Mic-10 Կարծրաչափի մեջ օգտագործելու համար AA типа, напряжение 1,2Վ, мощность 1900 мАч, размеры: (17 x 65)мм. Для использования в приборе твердомер Mic-10 | հատ | 4 | 3500 | 14000 | 4 |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | Ni-MH տիպի, Լարումը 1,2Վ, Հզորությունը 4000մԱժ, չափերը՝ 50x25մմ: ՈՒլտրաձայնային ստուգման DMS սարքի մեջ օգտագործելու համար  Тип Ni-MH, Напряжение 1,2В, Мощность 4000мАч, размеры: 50x25мм. Для использования в приборе ультразвукового контроля DMS | հատ | 3 | 10000 | 30000 | 3 |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | "ETOP-12V" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար, լարումը` 12վ, տարողունակությունը` 1,5Աժ, մարտկոցի տեսակը`Li-ion Для шуруповерта марки "ЭТОП-12В", напряжение: 12В, емкость: 1,5Ач, тип аккумулятора: Li-ion | հատ | 6 | 5000 | 30000 |  | 6 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | 12Վ, 1.2-1.5Աժ, URD Model SR-12 Spec պտուտակահանի համար 12В, 1.2-1.5Ач, для шуруповерта URD Model SR-12 Spec | հատ | 2 | 4800 | 9600 |  | 2 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | Acer TMP253 -M -33114G50MnR3 intel core i3 նոթբուքի համար Для ноутбука Acer TMP253 -M -33114G50MnR3 intel core i3 | հատ | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | Հերմետիկ, չափսը՝ ԲxԵxԽ 95x151x65մմ, 6FM9 (12V9AH/20HR), նախատեսված Elite 2000U smart մոդելի անխափան սնուցման սարքի (UPS) համար, Mercuri կամ համարժեքը Delta  Герметичный, размер: ВxДxГ 95x151x65мм, 6FM9 (12V9AH/20HR), предназначен для устройства бесперебойного питания (UPS) модели Elite 2000U smart Mercuri или Delta | հատ | 8 | 10000 | 80000 |  | 8 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | "12Վ, 9Աժ , տեխնոլոգիան - AGM, սեղմակները - F2 (faston) - 6,3մմ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը առանց սեղմակը հաշվի առնելու՝ 94մմ, բարձրությունը սեղմակը հաշվի առնելով` 100մմ, քաշը` 2,70-2.8կգ:  12В, 9Ач, технология - AGM, клеммы - F2 (фастон) - 6,3мм, длина: 151мм, ширина: 65мм, высота без учета клемм: 94мм, высота с учетом клемм: 100мм, вес: 2,75кг" | հատ | 4 | 10000 | 40000 |  | 4 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | "Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարում՝ 12Վ, հզորությունը՝ 7,5Ա/ժ, բևեռականությունը` ձախ, չափերը` երկարությունը` 152մմ, լայնությունը` 65մմ, բարձրությունը` 95մմ, նախատեսված է անխափան սնուցման սարքի համար (UPS),: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 2 տարի:  Свинцово-кислотный стартерный аккумулятор, напряжение: 12В, мощность: 7,5А/ч, полярность: левая, размеры: длина: 152мм, ширина: 65мм, высота 95мм, предназначен для источников бесперебойного питания (ИБП), срок службы батареи 2 года." | հատ | 3 | 8600 | 25800 |  | 3 |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ-ից, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով), մարտկոցները մատակարարման պահին պետք է ունենան նվազագույնը 6 ամիս երաշխիքային ժամկետ

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товар должен быть новым, неиспользованным, дата изготовления-2024 год, упаковка-заводская (документы должны быть переведены на армянский или русский языки), срок гарантии на аккумуляторы на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе- не требуется
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи –30 рабочих дней
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)