**ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԵՐԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Օդորակիչ ինվերսիոն | տաքացման և սառեցման ռեժիմում աշխատող, հզորութոյւնը տաքացման ռեժիմում ոչ պակաս 10000 BTU սառեցման ռեժիմում ոչ պակաս 9000 BTU, հզորությունը ծախսի տեսակետից նվազագույնը 799Վտ, ջեռուցման ռեժիմում 789Վտ, նախատեսված աշխատելու նվազագույնը մինչև 30մ2 մակերեսի համար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև -15 C կամ ավելի ցածր։ Չափսերը ոչ ավել քան (ԼxԲxԽ) 80 x 50 x 30 սմ: Ինվերտորային շարժիչով։ Երաշխիք 4 տարի։ Համակրգը իր մեջ ներառում է նաև տեղադրումը և տեղադրման հետ կապված ծաղսանյութերը մինչև 4մ խողովակ և 15մ ավտոաշտարակ։ | հատ | 1 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |
| 2 | Գեգերի հաշվիչ | Ռենտգենյան ճառագայթում գրանցող հաշվիչ` դիմադրությու` 8 ՕՀՄ-ից մինչև 15 ՕՀՄ, աշխատանքային լարումը՝ 1350 Վ, Գրանցման միջակայք՝0,3 կՎ-ից մինչև 3 կՎ, հաշվելու ամենաբարձր արագություն՝  25000 imp/րոպեում, Հաշվիչի մեկնարկային լարումը՝1200 Վ ։ | հատ | 3 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |
| 3 | Ճառագայթապաշտպանիչ ապակիներ | Պաշտպանիչ ապակի; Anti-X , Supercontryx ապակի , ռենտգենյան սենյակների համար։  Չափերը 40 x 30 x (1-1.5) սմ  Ապակու բաղադրությունը- ապակու բաղադրությունը ներառում է քվարց, լրացուցիչ տարրեր, կապարի խառնուրդ (առնվազն 55%) | Հատ | 4 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |
| 4 | Ռենտգենյան Ինքնաերևակվող ֆոտո թաղանթներ | Զգայնության դաս՝ F-speed,  Մեկ տուփում 50 հատ, չափերը 4x3 սմ։ | հատ | 3 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |
| 5 | Ռենտգենյան խողովակ | Ռենտգեն խողովակ մոլիբդեն անոդով անունը՝ БСВ-29 | հատ | 1 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |
| 6 | Ռենտգենյան խողովակ | Ռենտգեն խողովակ պղնձե անոդով անունը՝ БСВ-29 | հատ | 1 | Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-ից 60 օրվա ընթացքում։ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок |
| 1 | Инверсия кондиционера | работающий в режиме обогрева и охлаждения, мощность в режиме обогрева не менее 10 000 BTU , в режиме охлаждения не менее 9 000 BTU, потребляемая мощность в пересчете не менее 799 Вт, в режиме обогрева 789 Вт, рассчитан на работу на минимальную площадь ​до 30 м2, рабочая температура до -15 С и ниже. Габариты не более (ДxВxШ) 80 x 50 x 30 см. С инверторным двигателем. Гарантия 4 года. Система также включает в себя монтажные и сопутствующие материалы для труб длиной до 4 м и автовышки длиной до 15 м.  работающий в режиме обогрева и охлаждения, мощность в режиме обогрева не менее 10 000 BTU , в режиме охлаждения не менее 9 000 BTU, потребляемая мощность в пересчете не менее 799 Вт, в режиме обогрева 789 Вт, рассчитан на работу на минимальную площадь ​до 30 м2, рабочая температура до -15 С и ниже. Габариты не более (ДxВxШ) 80 x 50 x 30 см. С инверторным двигателем. Гарантия 4 года. Система также включает в себя монтажные и сопутствующие материалы для труб длиной до 4 м и автовышки длиной до 15 м. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |
| 2 | рентгеновский счетчик  Гегера | Счетчик Геггера, счетчик регистрации рентгеновских лучей, сопротивление: от 8 Ом до 15 Ом, рабочее напряжение: 1350 В, диапазон регистрации: от 0,3 кВ до 3 кВ, максимальная скорость счета:  25 000 имп/мин. Пусковое напряжение счетчика 1200 В. | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |
| 3 | Очки радиационной защиты | Защитное стекло; Anti-X, стекло Supercontryx, для рентгеновских кабинетов. Размеры 40 х 30 х (1-1,5) см.  Состав стекла – в состав стекла входят кварц, дополнительные элементы, свинцовая смесь (не менее 55%). | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |
| 4 | Рентгеновские самоизображающие фотопленки | Класс чувствительности: F-скорость,  В одной коробке 50 штук, размер 4х3 см. | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |
| 5 | Рентгеновская трубка сплошная | Рентгеновская трубка сплошная Рентгеновская трубка с молибденовым анодом наименование: БСВ-29 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |
| 6 | Рентгеновская трубка сплошная | Рентгеновская трубка сплошная Рентгеновская трубка из медья  анодом наименование: БСВ-29 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение  20-60 дней  после  подписания договора. |