ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 31211141 | Օժանդակ հպակային բլոկ Вспомогательные контактные блоки | OF տեսակի, C60H-DC ավտոմատ անջատիչի համար, Schneider Electric ապրանքանիշի:  типа OF, для автоматических выключателей C60H-DC, фирма Schneider Electric. | հատ  шт | 30 | 9220 | 276600 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | Պայմանագիրը կնքելուց 40 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | ПТ-013-10-80-31,5 У3 տիպի, L1 = 464մմ, d = 75մմ. ТР ТС 004/2011 կամ ТР ТС 020/2011 կամ համարժեքը  Типа ПТ-013-10-80-31,5 У3 L1 = 464мм, d = 75мм. ТР ТС 004/2011 или ТР ТС 020/2011 или аналог | հատ  шт | 10 | 19000 | 190000 |
| 3 | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | Անվանական հոսանք, Ա – 16 Լարման (հոսանքի) տիպ – Փոփոխական հոսանք (AC), Ապահովիչի չափս – Տիպ 000 Լարման սահմանաչափ – 690 Վտ Բնութագիր – gR (լիարժեք տեսակի ապահովիչ՝ կիսահաղորդչային սարքերի պաշտպանության համար)  Характеристики: Номинальный ток, А -16; Тип напряжения (тока) AC; Габарит предохранителя Типоразмер – 000; Напряжение В690; Характеристика – gR | հատ  шт | 20 | 16000 | 320000 |
| 4 | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | OEZ PNA000 63A gG կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագիր:  Նոմինալ հոսանքը-63Ա; Նոմինալ լարումը -DC, 250Վ; Մաքսիմալ անջատողակաթյան ունակություն-120կԱ; Տիպա չափս- 000; Նոմինալ լարումը , -АС 250Վ; Բնութագիրը- gG:  OEZ PNA000 63A gG или аналог Характеристики: Номинальный ток, А -63; Номинальное напряжение DC, В – 250; Максимальная отключающая способность, кА -120; Типоразмер – 000; Номинальное напряжение АС, В - 500; Характеристика – gG. | հատ  шт | 10 | 4600 | 46000 |
| 5 | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | SIRCO M2 I-0-II 4P-63A; Ձեռքով ղեկավարմամբ ռևերսիվ փոխանջատիչ, Փոխանջատիչի ֆիքսման դիրքերը I-0-II Բևեռների քանակը-4 Կոմուտացիոն հոսանքը-63Ա. կամ համարժեքը  SIRCO M2 I-0-II 4P-63A; Реверсивный рубильник ручного управления, Положения рубильника - I-0-II Число полюсов -4 Коммутационный ток-63А․ или аналог | հատ  шт | 5 | 120490 | 602450 |
| 6 | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | SIRCO M1 I-0-II 4P-16A; Ձեռքով ղեկավարմամբ ռևերսիվ փոխանջատիչ; Փոխանջատիչի ֆիքսման դիրքերը I-0-II Բևեռների քանակը-4 Կոմուտացիոն հոսանքը-16Ա. կամ համարժեքը  SIRCO M1 I-0-II 4P-16A; Реверсивный рубильник ручного управления; Положения рубильника- I-0-II Число полюсов -4 Коммутационный ток-16А․ или аналог | հատ  шт | 5 | 84890 | 424450 |
| 7 | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | Բեռի փոխանջատիչ LBS1000 3P CO ЕТI 4661555; Կոմուտացիոն հոսանքը- 1000Ա. Բևեռների քանակը-3, LBS-DH 1600/B CO անմիջական ղեկավարման բռնակով։ կամ համարժեքը  Переключатель нагрузки LBS1000 3P CO ЕТI 4661555; Число полюсов -3, Номинальный ток-1000А. С рукояткой прямого управления LBS-DH 1600/B CO․ или аналог | հատ  шт | 2 | 834480 | 1668960 |
| 8 | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | SEZ S10 JVD 2352X C1/141 Նոմ.հոսանքը-10Ա., Ինքնաետադարձի դիրքերը-2 Փոխանջատման անկյունը 30°: կամ համարժեքը  SEZ S10 JVD 2352X C1/141 Номинальный ток-10А., С самовозвратом 2 положения, Угол переключений (шаг) 30°. или аналог | հատ  шт | 4 | 40800 | 163200 |
| 9 | 31211290 | Փաթեթային փոխարկիչ  Пакетный переключатель | ППМЗ-10/Н2, բևեռների քանակը - 3, հոսանքը – 10Ա, երկկողմանի, կոմուտացիայով, տարբերակը – 1, պաշտպանության աստիճանը – IP00: կամ համարժեքը  ППМЗ-10/Н2, количество полюсов - 3, ток – 10А, направлений при коммутации - 2, исполнение – 1, степень защиты – IP00. или аналог | հատ  шт | 40 | 3240 | 129600 |
| 10 | 31211290 | Երկդիրքանի փոխարկիչ  Переключатель двухпозиционный | Երկդիրքանի փոխանջատիչ XB5AD21. 1HO սև գույնի, Դրվածքների քանակը-2/ 90°; Միացման տեսակը - պտուտակային միացում; ղեկավարման մասի տեսակը - շրջադարձային բռնակ: կարճ (նեղ բռնելով); աշխատանքային լարումը 230 Վ; բաց կոնտակտների քանակը (НO) -1; Մոնտաժման անցքի տրամագիծը -22,5 մմ; 2 անջատիչ դիրք։ Քաշը-0.043կգ։ կամ համարժեքը  Переключатель двухпозиционный с фиксацией черного цвета XB5AD21. 1HO;  Количество позиции - 2/ 90°; Тип подключения – винтовое соединение; тип элемента управления – рукоятка поворот. короткая (узкий хват); напряжение питания 230В; число нормально разомкнутых контактов (НО)-1; Монтажный диаметр отверстия -22,5; 2 позиции переключения; Вес-0.043кг. или аналог | հատ  шт | 6 | 5600 | 33600 |
| 11 | 31211290 | Փոխարկիչ(Switch) Переключатель | HF-2 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal արտադրություն GHIELMETTI Switzerland մոդել SZW26-25/B2022, դիրք 3: կամ համարժեքը  HF-2 25A; ~660V; 8 Screw terminal производство GHIELMETTI Switzerland  модель SZW26-25/B2022, позиция 3. или аналог | հատ  шт | 4 | 6690 | 26760 |
| 12 | 31211290 | Փոխարկիչ Переключатель | 4G10-500-U-S1-R014; կամ համարժեքը Հիմնական բնութագրերը Դասակարգում Զրոյական դիրքի անջատիչները (0-1-2) երկու կողմից վերադառնում են զրոյի, Չափերը և նյութերը Ապրանքի չափսերը՝ լայնությունը՝ 48 մմ, Ապրանքի չափսերը՝ բարձրությունը՝ 48 մմ Ապրանքի չափսերը՝ խորությունը՝ 85,6 մմ Էլեկտրական բնութագրեր Բեւեռների քանակը՝ 4 Անվանական հոսանք՝ 10 A, Անվանական աշխատանքային փոփոխական լարումը՝ 690 Վ, Պայմանական բացօդյա ջերմային հոսանք ՝ 16 Ա Անվանական, աշխատանքային հոսանք ՝ 10 Ա Անցման հզորությունը եռաֆազ՝ 5,5 կՎտ Հատուկ տարբերակ՝ S1 Մոնտաժման բնութագրերը Ամրացման (մոնտաժման) եղանակը՝ պտուտակ, Միացման տեսակը՝ պտուտակային միացում Շահագործման բնութագրերը Կլիմայական տարբերակ և տեղաբաշխման կատեգորիա՝ У3 Պաշտպանության աստիճան ՝ IP65 Լրացուցիչ հնարավորություններ Կառավարման տարրի տեսակը` պտտվող բռնակ Բռնակի տեսակը՝ R014 սև Միացման սխեմաի համարը` 500 Անցման դիրքերի քանակը՝ 3, Փաթեթների քանակը՝ 2 Ֆիկսացիայի ֆունկցիայով՝ ոչ Հետադարձ զսպանակով` այո:  4G10-500-U-S1-R014; или аналог Основные характеристики Классификация Переключатели с нулевым положением (0-1-2) возврат до нуля с обеих сторон Габариты и материалы • Габариты изделия: Ширина : 48 мм • Габариты изделия: Высота : 48 мм • Габариты изделия: Глубина : 85,6 мм Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 4; Номинальный ток In : 10 А • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue : 690 В • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 2: 230 В • Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 16 A • Номинальный рабочий ток Ie : 10 А • Коммутационная мощность трехфазная : 5,5 кВт • Специальное исполнение: S1 Монтажные характеристики • Способ крепления (монтажа): винт • Тип подключения: винтовое соединение Эксплуатационные характеристики • Климатическое исполнение и категория размещения: У3 • Степень защиты (IP): IP65  Дополнительные особенности • Тип элемента управления: поворотная позиционная ручка  • Вид рукоятки: R014 черный; Номер электрической схемы: 500; • Количество коммутационных положений: 3; Количество пакетов: 2 Функция переключения с фиксацией: нет; С возвратной пружиной: да. | հատ  шт | 10 | 22850 | 228500 |
| 13 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 6A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25 ÷ +40 °C։  Автомат однополюсный типа «В», Производства Legrand или аналог АВВ, Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 6А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230V; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25 ÷ +40 °C․ | հատ  шт | 30 | 4500 | 135000 |
| 14 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 10A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C: Автомат однополюсный типа «В», Производства Legrand или аналог АВВ, Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 10А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40°C. | հատ  шт | 50 | 3500 | 175000 |
| 15 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 16A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В» Производства Legrand или аналог АВВ, Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 16А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 100 | 3300 | 330000 |
| 16 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի, Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 25A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C: Автомат однополюсный типа «В», Производства Legrand или аналог АВВ, Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 25А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 100 | 3300 | 330000 |
| 17 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 32A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В» Производства Legrand или аналог АВВ, Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 32А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 30 | 3500 | 105000 |
| 18 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | AП50Б-3МТ, IН =25Ա, IОТС=3,5 х IН Ա: կամ համարժեքը  AП50Б-3МТ, IН =25А, IОТС=3,5 х IН А. или аналог | հատ  шт | 4 | 25000 | 100000 |
| 19 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | АЕ 2016, Iн=1,15, 380Վ անջատիչ(отсечка) 12 Iн կամ համարժեքը  АЕ 2016, Iн=1,15, 380В отсечка 12 Iн или аналог | հատ  шт | 10 | 2160 | 21600 |
| 20 | 31211290 | Անջատիչ ուղու հպակային  Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ 414 -02У (ВПК-414- 02У) Ա-Անջատիչ, ՈՒ- ուղու, Հ- հպակային; 4Ա, 500Վ։ կամ համարժեքը  ВПК -414- 02У В-выключатель П-путевой  К-контактный; 4А, 500В․ или аналог | հատ  шт | 10 | 2880 | 28800 |
| 21 | 31211290 | Անջատիչ ուղու հպակային  Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ-2111-У2 Լարում, Վ - 660 Անվանական հոսանք, Ա - 10 կամ համարժեքը  ВПК-2111Б-У2, Напряжение, В - 660  Номинальный ток, А - 10 или аналог | հատ  шт | 10 | 3750 | 37500 |
| 22 | 31211290 | Անջատիչ ուղու  Выключатель путевой | ԱՈՒ 16Е-23А-231-55 У2.3; ~660 Վ ­440Վ AC/DC 16Ա կամ համարժեքը  ВП 16Е-23А-231-55 У2.3; ~660 В ­440В AC/DC 16А или аналог | հատ  шт | 5 | 8500 | 42500 |
| 23 | 31211180 | Սահմանային անջատիչ  Выключатель концевой | ՍԱ-300Г У2; ~500 Վ 16Ա 220Վ 16Ա․ կամ համարժեքը  ВК-300Г У2; ~500 В 16А ­220В. 16А․ или аналог | հատ  шт | 5 | 31380 | 156900 |
| 24 | 31211180 | Սահմանային անջատիչ  Выключатель концевой | ՍԱԸ-34П Ս-սահմանային Ա-անջատիչ Ը-ընդհանուր նշանակության; Կլիմայական կատարումը - УХЛ1; Փոշու-խոնավապաշտպանվածությանը մակարդակը - IP54; Հոսանքը մինչև 2,5Ա; Անջատիչի կատարումը ըստ ռեդուկտորի փոխանցիչի քանակի 1:100։ կամ համարժեքը  ВКО-34П В-выключатель К-концевой  О-общего назначения; Климатическое исполнение -УХЛ1; Уровень пылевлагозащиты- IP54; Ток до 2,5А; Исполнение выключателя по передаточному числу редуктора 1:100․ или аналог | հատ  шт | 15 | 38350 | 575250 |
| 25 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ) կամ համարժեքը  ABB, T max T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220В) или аналог | հատ  шт | 2 | 400000 | 800000 |
| 26 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Տեսակը - EP102UCC10; կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագրերը, Անվանական հոսանքը In - 10 Ա; Անվանական փոփոխական լարումը Un - 240Վ; Անջատման կորը 5-10 In (С); Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը 20000/10000; Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը - 25-35 մմ2; Բևեռները – 2։  Тип - EP102UCC10; или аналог Технические характеристики, Номинальный ток In - 10 A; Номинальное переменное напряжение Un - 240 В; Кривые отключения 5-10In (C); Ресурс механический/электрический 20000/10000; Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35мм2; Полюса – 2․ | հատ  шт | 5 | 301600 | 1508000 |
| 27 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Տեսակը - GT102D02; կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագրերը, Անվանական հոսանքը In - 2Ա, Անվանական փոփոխական լարումը Un - 240 Վ, Անջատման կորը 10-20 In (D), Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը 20000/10000, Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը - 25-35 մմ2, Բևեռները – 2։  Тип - GT102D02; или аналог Технические характеристики, Номинальный ток In - 2 A Номинальное переменное напряжение Un - 240 В, Кривые отключения 10-20 In (D), Ресурс механический/электрический 20000/10000, Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35 мм2, Полюса – 2. | հատ  шт | 5 | 159980 | 799900 |
| 28 | 31681110 | Լրացուցիչ կոնտակտներ  Дополнительные контакты | Տեսակը - HK1-02 (ABB ապրանքանիշի MS132 տեսակի ավտոմատի համար); անվանական հոսանքը – փոփոխական 6Ա; անվանական լարումը – փոփոխական 250Վ (50Հց); կոնտակտները – 2ՆՓ(2НЗ); գաբարիտային չափերը - 8,75х68х90 մմ: կամ համարժեքը  Тип: HK1-02 (к автомату MS132 фирмы ABB); Номинальный переменный ток: 6А; номинальное напряжение перем.тока: 250В (50Гц); контакты: 2НЗ; размер: 8,75х68х90мм. или аналог | հատ  шт | 10 | 4000 | 40000 |
| 29 | 31681100 | Կոնտակտային վարդակ  Розетка контактная | Կոնտակտային վարդակ ԿԲՍ-2-10 1000A (գծագիր 5AX.569003) հաղորդաձողով; Անվանական հոսանքը - 1000Ա; Անվանական լարումը - 10կՎ փոփոխական հոսանք;  Անջատիչի անջատման հոսանքը մինչև - 31,5 կԱ; Արտադրանքի նյութը՝ էլեկտրատեխնիկական պղինձ;  Կոնտակտային մասի գալվանապատում – ԱԲի9 (անագ-բիսմուտ); Տեղադրում - անջատիչի գլորվող սայլակի վրա:  Розетка контактная КРУ-2-10 1000А (чертеж 5АХ.569003) с шиной;  Номинальный ток - 1000 А;  Номинальное напряжение – 10кВ переменный ток; Ток отключения выключателя до - 31.5 кА; Материал изделия – медь электротехническая;  Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 (олово-висмут); Установка – На выкатной тележке выключателя. | հատ  шт | 36 | 10580 | 380880 |
| 30 | 31681100 | Կոնտակտային վարդակ  Розетка контактная | Կոնտակտային վարդակ ԿԲՍ-2-10 1600A (գծագիր 5AX.569005) հաղորդաձողով; Անվանական հոսանքը – 1600Ա; Անվանական լարումը - 10կՎ փոփոխական հոսանք;  Անջատիչի անջատման հոսանքը մինչև - 31,5 կԱ; Արտադրանքի նյութը՝ էլեկտրատեխնիկական պղինձ;  Կոնտակտային մասի գալվանապատում – ԱՐ12 (արծաթ);  Տեղադրում - անջատիչի գլորվող սայլակի վրա:  Розетка контактная КРУ-2-10 1600А ( чертеж 5АХ.569005) с шиной;  Номинальный ток - 1600 А; Номинальное напряжение – 10кВ переменный ток; Ток отключения выключателя до - 31.5 кА; Материал изделия – медь электротехническая;  Гальванопокрытие контактной части – СР12 (серебро); Установка – выкатной элемент. | հատ  шт | 24 | 29970 | 719280 |
| 31 | 31221190 | Հպակ խրոցային  Втычной контакт | Անվանական հոսանքը, ոչ պակաս - 600Ա; Անվանական լարումը - 660Վ փոփոխական հոսանք; Նյութը՝ պղինձ;  Ծածկույթ՝ Արծաթ; Կլիմայական կատարում- У3; Չափերը ԼxԲxԽ, մմ 115x85x42; Քաշը՝ -0,69 կգ-ից ոչ պակաս:  Номинальный ток, не менее -600 А;  Рабочее напряжение, -660В переменный ток; Материал- Медь;  Покрытие -Серебро; Климатическое исполнение - У3; Габариты ШхВхГ, мм 115х85х42; Масса, не менее -0.69 кг. | հատ  шт | 90 | 12230 | 1100700 |

Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ (հաշվի առնելով 5608 առ 13.11.2023թ. և 3721 առ 09.09.2024թ. Զեկուցագրերը):

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անջատիչ սարքերի ընդունման ժամանակ կիրականացվի էլեկտրատեխնիկական բնութագրերի և անձնագրի պարամետրերի համապատասխանության ստուգում
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Продукция должна быть новой, с датой производства, начинающейся в 2024 году., должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукта, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
2. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется.
3. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
6. Продавец должен уведомить менеджера по договору о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
7. Представитель ответственного подразделения Г. Балумян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)