***ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ИЗМЕНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվող***  ***գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *34141210* | ***Հրշեջ մեքենա***  *Пожарная машина* | *Բազային շասսի՝ SHACMAN կամ համարժեքը HOWO, КАМАЗ, DONGFENG, ISUZU:*  *Էկոլոգիայի չափանիշ նվազագույնը Եվրո-5,*  *Մեքենայի առավելագույն վազքը ընդունման պահին 6000 կմ,*  *Մեքենայի ընդհանուր չափերը.*  *երկարությունը՝ 8000-8500մմ,*  *լայնությունը՝ 2600-3000մմ,*  *բարձրությունը 2950-3300մմ ± 30մմ:*  *Արտադրության տարեթիվը՝ 2025թ.:*  *Մարտական հաշվարկ ոչ պակաս 6 անձից:*  *Շարժիչը դիզելային:*  *Վառելիքի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 350լ:*  *Ջրի բաքի մետաղը չժանգոտվող:*  *Ջրի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 5800լ:*  *Փրփրահեղուկի բաքի տարողությունը 1500-2100լ՝ չժանգոտվող մետաղից:*  *Հրշեջ պոմպի տեսակը 40-60լ/վ:*  *Տեխնիկայի լիցքավորված քաշը ոչ ավել 20000կգ:*  *Առավելագույն արագություն ոչ պակաս 100կմ/ժ:*  *Շարժիչի հզորությունը ոչ պակաս 228կվտ:*  *Քարշակի տեսակը 4X2:*  *Փոխանցման տուփը ոչ պակաս 8 առաջ և 1 հետընթաց արագություններ:*  *Անիվի բազա ոչ պակաս 4600 ± 1000մմ:*  *Ղեկը ձախ, տեսակը հիդրավլիկ:*  *Հրշեջ մեքենան կազմված լինի 2 մասից` հրշեջների խցիկից և թափքից, ուղևորների խցիկը փոխարինվի կիսաշար խցիկով, սարքավորման տուփ և պոմպի խցիկ, հետևի սանդուղք, բաքն ունենա 75-77մմ հոսքով խողովակ:*  *Հրշեջ մեքենան հագեցված լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով՝ հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար:*  *Երաշխիքային սպասարկում ոչ պակաս 3 տարի*  *Ցանկ՝ հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենայի տեխզինվածության.*  *Ջերմաանրադարձիչ կոստյում՝ 2 հատ,*  *Շնչառական ապարատ պահեստային բալոններով՝ 6 լրակազմ,*  *Դյուրակիր ռադիոկայանի լրակազմ՝ (ամրակցված - 1հատ, շարժական - 6 հատ),*  *Արտանետող փողրակը, ներքաշող փողրակը, փողակ կոմբինացվածը, փոխանցման գլխիկները և փողրակի բանալիները պետք է լինեն համապատասխանաբար նույն չափերի:*  *Արտանետող փողրակ 50-52մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 6 հատ,*  *Արտանետող փողրակ 64-67մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 6 հատ,*  *Արտանետող փողրակ 74-77մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 7 հատ,*  *Արտանետող փողրակ 74-77մմ 4 մետր՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Ներքաշող փողրակ 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Ներքաշող փողրակ 125մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Ներքաշող փողրակի ցանց 125մմ՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Փողակ կոմբինացված 50-52մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողակ կոմբինացված 64-67մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողակ կոմբինացված 74-77մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողակ 50-52մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողակ 64-67 մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողակ 74-77մմ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փրփրագեներատոր ГПС 600՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողակ օդամեխանիկական 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողրակի բանալի 50-52մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողրակի բանալի 64-67մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողրակի բանալի 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողրակի բանալի 125 մմ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փոխանցման գլխիկներ 50-52\*64-67՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փոխանցման գլխիկներ 50-52\*74-77՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փոխանցման գլխիկներ 64-67\*74-77՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողրակի պահիչ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Փողրակի պահիչ մեծ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Փողրակի սեղմիչ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Երկճյուղ ջրհավաք՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Եռաբաշխիչ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Մոսկովյան ջրասյունակ (ստենդ)՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Հիդրոէլեվատոր՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Գրոհող սանդուղք՝ 1 հատ,*  *Ձող սանդուղք՝ 1 հատ,*  *Եռածունկ սանդուղք՝ 1 հատ,*  *Հրշեջ-փրկարարական պարան 50մ՝ 1 հատ,*  *Ինքնափրկման գոտի՝ նվազագույն 1 հատ,*  *Դիէլեկտրիկ հավաքածու՝*  *Լարեր կտրելու մկրատ մեծ նվազագույնը՝ 1 հատ, փոքր՝ նվազագույնը 1 հատ:*  *Ռեզինե ձեռնոց՝ նվազագույնը 3 զույգ,*  *Ռեզինե կրկնակոշիկ՝ նվազագույնը 3 զույգ,*  *Երկարաճիտ կոշիկներ՝ նվազագույնը 3 զույգ,*  *Գորգ 75x75±5մմ նվազագույնը 2 հատ,*  *Դիտահորի բանալի՝ 1 լրակազմ,*  *Պարանի կարապիկ՝ նվազագույնը 4 հատ,*  *Կամրջակ նվազագույնը 2 հատ,*  *Լապտեր ձեռքի սնուցման սարքով՝ նվազագույնը 2 լրակազմ,*  *Լոմ թեթև՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Լոմ ծանր՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Բազմաֆունկցիոնալ լոմ՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Կարթաձող՝ նվազագույնը 1 հատ,*  *Մուրճ՝ պողպատե գլխիկով 1 կգ - նվազագույնը 1 հատ,*  *Բահ ՝ 1 հատ,*  *Կացին՝ 1 հատ,*  *Փայտի սղոց՝ 1 հատ,*  *Հողանցման սարքավորում՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Անվադողերի արգելակիչ՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Կրակմարիչ ОП-5՝ նվազագույնը 2 հատ,*  *Կրակմարիչ ОУ-5՝ նվազագույնը 2 հատ:*  *Базовое шасси Shacman Howo SHACMAN или аналог HOWO, КАМАЗ, DONGFENG, ISUZU.*  *Минимальный экологический стандарт Евро-5,*  *Пробег автомобиля на момент приёмки – не более 6000 км,*  *Габаритные размеры машины: длина 8000-8500 мм, ширина 2600-3000 мм,*  *высота 2950 - 3300 мм ± 30 мм.*  *Год выпуска: 2025г.,*  *Боевой расчет: не менее 6 человек.*  *Двигатель: дизельный.*  *Емкость топливного бака: не менее 350 л.*  *Материал водяного бака: нержавеющая сталь.*  *Емкость водяного бака: не менее 5800 л.*  *Емкость бака для пенообразователя:*  *1500–2100 л. (нержавеющая сталь).*  *Тип пожарного насоса:*  *производительность 40–60 л/с.*  *Полная масса техники: не более 20000 кг.*  *Максимальная скорость: не менее 100 км/ч.*  *Мощность двигателя: не менее 228 кВт.*  *Тип привода: 4×2*  *Коробка передач: не менее 8 передач вперед и 1 назад.*  *Колесная база: не менее 4600 мм (±1000 мм).*  *Рулевое управление: гидравлическое, левостороннее.*  *Конструкция: Пожарная машина должна состоять из 2 частей: пожарная кабина и кузов, пассажирский салон должен быть заменен полуприцепным отсеком, отсеком для оборудования и насоса, задняя лестница, бак должен иметь проточную трубу диаметром 75-77 мм*  *Пожарная машина должна быть оснащена необходимым оборудованием для выполнения работ по пожаротушению.*  *Гарантийное обслуживание: не менее 3 лет.*  *Перечень технического оснащения пожарно-спасательного автомобиля:*  *Теплоотражающий костюм – 2 шт,*  *Дыхательный аппарат с запасными баллонами – 6 комплектов,*  *Комплект переносной радиостанции (1 стационарная, 6 портативных),*  *Напорный рукав, всасывающий рукав, комбинированный рукав, переходники и ключ для рукавов должны быть одинакового размера соответственно.*  *Напорный рукав 50-52 мм (20 метров) – не менее 6 шт.,*  *Напорный рукав 64-67 мм (20 метров) – не менее 6 шт.,*  *Напорный рукав 74-77 мм (20 метров) – не менее 7 шт.,*  *Напорный рукав 74-77 мм (4 метра) – не менее 1 шт.,*  *Всасывающий рукав 74-77 мм – не менее 2 шт.,*  *Всасывающий рукав 125 мм – не менее 2 шт.,*  *Сетчатый фильтр на всасывающий рукав 125 мм – не менее 1 шт.,*  *Комбинированный рукав 50-52 мм – не менее 4 шт.,*  *Комбинированный рукав 64-67 мм – не менее 4 шт.,*  *Комбинированный рукав 74-77 мм – не менее 4 шт.,*  *Рукав 50-52 мм – не менее 4 шт.,*  *Рукав 64-67 мм – не менее 4 шт.,*  *Рукав 74-77 мм – не менее 4 шт.,*  *Пеногенератор ГПС-600 – не менее 2 шт.,*  *Воздушно-механический рукав 74-77 мм – не менее 2 шт.,*  *Ключ для рукавов 50-52 мм – не менее 2 шт.,*  *Ключ для рукавов 64-67 мм – не менее 2 шт.,*  *Ключ для рукавов 74-77 мм – не менее 2 шт.,*  *Ключ для рукавов 125 мм – не менее 2 шт.,*  *Переходники 50-52\*64-67 – не менее 4 шт.,*  *Переходники 50-52\*74-77 – не менее 4 шт.,*  *Переходники 64-67\*74-77 – не менее 4 шт.,*  *Удерживающее устройство для рукавов – не менее 4 шт.,*  *Удерживающее устройство для крупных рукавов – не менее 2 шт.,*  *Зажим для рукавов – не менее 4 шт.,*  *Двухходовый водосборник – не менее 1 шт.,*  *Тройник – не менее 2 шт.,*  *Московская водоразборная колонка (стенд) – не менее 1 шт.,*  *Гидроэлеватор – не менее 1 шт.,*  *Штурмовая лестница – 1 шт.,*  *Шестовая лестница – 1 шт.,*  *Трёхколенная лестница – 1 шт.,*  *Пожарно-спасательная верёвка 50 м – 1 шт.,*  *Пояс для самоспасения – не менее 1 шт.,*  *Диэлектрический набор (большие и малые ножницы для резки проводов) – по 1 шт.)*  *Резиновые перчатки – не менее 3 пар,*  *Резиновые сапоги – не менее 3 пар,*  *Резиновые высокие сапоги – не менее 3 пар,*  *Коврик резиновые 75x75±5 мм – не менее 2 шт.,*  *Ключ для люков – 1 комплект,*  *Карабин для верёвки – не менее 4 шт.,*  *Мостик – не менее 2 шт.,*  *Ручной фонарь с зарядным устройством – не менее 2 комплектов,*  *Лом лёгкий – не менее 1 шт.,*  *Лом тяжёлый – не менее 1 шт.,*  *Многофункциональный лом – не менее 1 шт.,*  *Крючковый шест – не менее 1 шт.,*  *Молоток с металлической головкой 1 кг – не менее 1 шт.,*  *Лопата – 1 шт.,*  *Топор – 1 шт.,*  *Пила по дереву – 1 шт.,*  *Заземляющее устройство – не менее 2 шт.,*  *Упор для колёс – не менее 2 шт.,*  *Огнетушитель ОП-5 – не менее 2 шт.,*  *Огнетушитель ОУ-5 – не менее 2 шт.* | *Հատ*  *Штук* | *3* | ***134400000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***\*Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օրացույցային օրվա ընթացում***  ***\*****В случае предусмотрения финансовых средств, в течение 180 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения* |

**\*Սույն ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:**

**\*Эта процедура организована в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".**

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Մեքենաները և կից ապրանքները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` երաշխիքային սպասարկման պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով (նվազագունը 3 տարի կամ վազքը 50 000կմ), փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***

***Дополнительные условия!***

***Машины и сопутствующие товары должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой об обязательствах по гарантийному обслуживанию (минимум 3 года или пробег 50 000км), документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Լրակազմի դեպքում ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի կողմից:***
2. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
4. ***Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
5. ***Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе. В случае комплектации товары должны быть от одного производителя.***
2. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
3. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
4. ***Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
5. ***Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Արթուր Մելքոնյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***arthur.melqonyan@anpp.am***](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Артур Мелконян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [*arthur.melqonyan@anpp.am*](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)***.***