**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **3** | Մանկական խաղահրապարակների ճոճանակներ | **«Ճոճանակ զսպանակով»**  Տարիքային խումբ՝ 3-8 տարեկան,  Չափսեր՝ ոչ ավելի քան (1520-2600)x(400-510)x(640-800)մմ,  Ապահովության գոտի առավելագույն չափսի համար՝ 5600x3400մմ։  **Կիրառություն։** Խաղասարքը նախատեսված պետք է լինի 2 երեխայի սահուն միաժամանակյա նստած օգագործման համար՝ խրախուսելով համագործակցային խաղը և համակարգված շարժումը օգտվողների միջև: Մեկ նստատեղի առավելագույն քաշը՝ 34 կգ: Խաղասարքը պետք է ունենա հակավանդալային բոլոր հատկանիշները և նախատեսված լինի հասարակական վայրում օգտագործման համար։  **Նստատեղերը** կարող են պատրաստված լինել յուղված փայտից, բարձր խտության երկշերտ պլաստիկից, HDPE-ից կամ չժանգոտվող մետաղից (առնվազն 3մմ) ծածկված ջերմոմեկուսիչ շերտով (օր․ ПВХ առնվազն 5մմ)։ Նստատեղի թիկնակը չպետք է գերազանցի 120մմ-ը։ Նստատեղը պետք է լինի տանձաձև։ Լայն մասը պետք է լինի 180-250մմ, իսկ նստատեղի երկարությունը՝ 340-460մմ։ Նստատեղը գետնից պետք է ունենա ոչ ավելի քան 360մմ բարձրություն։  **Նյութեր**՝ պողպատե պրոֆիլ (առնվազն 50x50x2մմ կամ համարժեք)։ Բռնակներ**ը** պետք է լինեն առնվազն Ø25\*2մմ պողպատե խողովակ։ Զսպանակը պետք է լինի առնվազն Ø120\*12մմ։  **Ներկվածք։** Խաղասարքի մետաղական իրանը կարող է և փոշեներկված լինել, և ներկված լինել երկշերտ փչվածքի տարբերակով։ Բռնակները պետք է պարտադիր լինեն փոշեներկված։ Ներկերը պետք է նախատեսված լինեն երեխաների անընդհատ կացության վայրերի համար։  **Ուղեկցվող փաստաթղթեր**։ Խաղասարքի հետ պետք է տրվի խաղասարքի շահագործման անձնագիր։  **Տեղադրում։** Խաղասարքը պետք է մատակարարվի ամբողջովին հավաքված վիճակում։ Բացառություն կարող են կազմել բռնակները։ Խաղասարքը պետք է ունենա առանձին հիմք առնվազն 550\*450\*120մմ չափսի, որը մետաղական ամրանների (առնվազն 14մմ) և բետոնացման (B200-250) միջոցով ֆիքսվում է գետնի մեջ։  Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի համաձայն **ԳՈՍՏ 34614.5 (EN 1176-5:2017)-**ի։ Խաղասարքին տրվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ Տեխնիկական սպասարկման նախընտրելի հաճախականությունը՝ ամեն ամիս զսպանակի յուղում և տեխնիկական վիճակի ամենամյա ստուգում։  Խաղասարքը նախատեսված չէ **սահմանափակ կարողություններ** ունեցող երեխաների համար։  Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի հաշվին: |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ОПИСАНИЕ** |
| **3** | Детские игровые качели | «Качеля с пружиной»  Возрастная группа: 3-8 лет,  Габариты: не более (1520-2600)х(400-510)х(640-800)мм,  Ремень безопасности для максимального размера: 5600x3400 мм.  Приложение. Игровое оборудование должно быть рассчитано на одновременное использование двумя детьми, поощряя совместную игру и координированные движения между пользователями. Максимальный вес одного сиденья — 34 кг. Игровое оборудование должно иметь все антивандальные характеристики и быть предназначено для использования в общественных местах.  Сиденья могут быть изготовлены из промасленного дерева, полиэтилена высокой плотности, HDPE или нержавеющей стали (не менее 3 мм), покрытых теплоизоляционным слоем (например, ПВХ не менее 5 мм). Спинка сиденья не должна превышать 120 мм. Сиденье должно иметь грушевидную форму. Широкая часть должна быть 180–250 мм, а длина сиденья — 340–460 мм. Сиденье должно находиться на высоте не более 360 мм от земли.  Материалы: стальной профиль (минимум 50x50x2 мм или эквивалент). Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 25\*2 мм. Пружина должна быть не менее Ø120\*12 мм.  Краска. Металлический корпус игрового устройства может быть окрашен порошковой краской или двухслойной аэрозольной краской. Ручки должны быть покрыты порошковой краской. Краски должны быть предназначены для мест, где постоянно находятся дети.  Сопроводительные документы. Вместе с игровым устройством необходимо предоставить сертификат на эксплуатацию игрового устройства.  Установка. Игровое устройство должно поставляться в полностью собранном виде. Исключением могут быть ручки. Игровое оборудование должно иметь отдельное основание размерами не менее 550\*450\*120 мм, которое крепится к грунту с помощью металлической арматуры (не менее 14 мм) и бетонирования (В200-250).  Оборудование детской игровой площадки должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 34614.5 (ЕН 1176-5:2017). На игровое устройство предоставляется гарантия сроком минимум 1 год. Предпочтительная периодичность технического обслуживания — ежемесячная пружинная смазка и ежегодная проверка технического состояния.  Игрушка не предназначена для детей с ограниченными возможностями.  Транспортировка и установка осуществляется за счет поставщика. |