**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **2** | Մանկական խաղահրապարակների ճոճանակներ | **«Շղթաներով մանկապարտեզային ճոճանակ»**  Տարիքային խումբ՝ 3-8 տարեկան,  Չափսեր՝ ոչ ավելի քան 2500x(500-1500)x1800մմ,  Ապահովության գոտի՝ 4500x7000մմ։  **Կիրառություն։** Խաղասարքը նախատեսված պետք է լինի 2 երեխայի միաժամանակյա նստած օգագործման համար։ Այն պետք է ունենա հակավանդալային բոլոր հատկանիշները և նախատեսված լինի հասարակական վայրում օգտագործման համար։  **Նստատեղեր** պետք է կախված լինեն մետաղական շղթայով (առնվազն 6մմ) կախիչից, որի բարձրությունը չպետք է գերազանցի 1800մմ-ը։ Նստատեղերը կարող են պատրաստված լինել ռետինից, խիտ պլաստիկից կամ մետաղից։ Վերջինս ծածկված պետք է լինի ջերմոմեկուսիչ շերտով (ПВХ, փայտ կամ համարժեք)։ Նստատեղը պետք է ունենա հենակ և դիմացից սահմանափակիչ շղթա։ Սահմանափակիչ շղթան պետք է ունենա ջերմոմեկուսիչ շերտ (առնվազն 1,2 մմ)։ Նստատեղը գետնից պետք է կախված լինի 350-450մմ բարձրության վրա։  **Նյութեր**՝ պողպատե պրոֆիլ (առնվազն 50x50x2մմ կամ համարժեք), մետաղական շղթա (առնվազն 6մմ)։  **Ներկվածք։** Խաղասարքը կարող է և փոշեներկված լինել, և ներկված լինել երկշերտ փչվածքի տարբերակով։ Ներկերը պետք է նախատեսված լինեն երեխաների անընդհատ կացության վայրերի համար։  **Ուղեկցվող փաստաթղթեր**։ Խաղասարքի հետ պետք է տրվի խաղասարքի շահագործման անձնագիր։  **Տեղադրում։** Խաղասարքը պետք է բաղկացած լինի երեք մասից՝ երկու հենասյուն և շղթաներով նստատեղերի կախիչ։ Հենասյուները մետաղական ամրանների (առնվազն 14մմ) և բետոնացման (B200-250) միջոցով ֆիքսվում է գետնի մեջ 400մմ խորությամբ։ Կախիչն ամրացվում է հենասյուներին։  Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի համաձայն **ԳՈՍՏ 34614.5 (EN 1176-5:2017)-**ի։ Խաղասարքին տրվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ Տեխնիկական սպասարկման նախընտրելի հաճախականությունը՝ 1 տարի։  Խաղասարքը նախատեսված չէ **սահմանափակ կարողություններ** ունեցող երեխաների համար։  Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի հաշվին: |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ОПИСАНИЕ** |
| **2** | Детские игровые качели | "Детские качели с цепями"  Возрастная группа: 3-8 лет,  Габариты: не более 2500х(500-1500)х1800мм,  Зона безопасности: 4500x7000 мм.  Приложение. Игровое оборудование должно быть рассчитано на одновременное использование двумя детьми, сидящими рядом. Он должен обладать всеми антивандальными характеристиками и быть предназначен для использования в общественных местах.  Сиденья должны быть подвешены на металлической цепи (толщиной не менее 6 мм) на высоте не более 1800 мм. Сиденья могут быть изготовлены из резины, толстого пластика или металла. Последний должен быть покрыт теплоизоляционным слоем (ПВХ, дерево или эквивалент). Сиденье должно иметь спинку и ограничительную цепь спереди. Ограничительная цепь должна иметь теплоизоляционный слой (не менее 1,2 мм). Сиденье должно быть подвешено к земле на высоте 350–450 мм.  Материалы: стальной профиль (не менее 50x50x2 мм или эквивалент), металлическая цепь (не менее 6 мм).  Краска. Игровое устройство может быть окрашено порошковой краской или двухслойной аэрозольной краской. Краски должны быть предназначены для мест, где постоянно находятся дети.  Сопроводительные документы. Вместе с игровым устройством необходимо предоставить сертификат на эксплуатацию игрового устройства.  Установка. Игровое устройство должно состоять из трех частей: двух опорных стоек и подвески для сиденья с цепями. Столбы закрепляются в грунте на глубину 400 мм с помощью металлической арматуры (не менее 14 мм) и бетонирования (В200-250). Вешалка крепится к столбам.  Оборудование детской игровой площадки должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 34614.5 (ЕН 1176-5:2017). На игровое устройство предоставляется гарантия сроком минимум 1 год. Предпочтительная периодичность технического обслуживания: 1 год.  Игрушка не предназначена для детей с ограниченными возможностями.  Транспортировка и установка осуществляется за счет поставщика. |