***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվող***  ***գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *44511371* | ***Տրամաչափված թիթեղների լրակազմ***  *Набор калиброванных пластин* | *Նյութը՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ AISI 304 կամ AISI 301*  *Լրակազմը բաղկացած է.*  ***Թիթեղների լրակազմ ընդհանուր`******480 հատ թիթեղ****:*  *չափերը` 50х50 մմ – 120 հատ,*  *չափերը` 75х75 մմ – 120 հատ,*  *չափերը` 100х100 մմ – 120 հատ,*  *չափերը` 125х125 մմ – 120 հատ:*  ***Թիթեղների լրակազմ******50х50 մմ – նվազագույնը 120 հատ թիթեղ:***  *չափերը` 50х50 մմ, ակոսի լայնությունը` 16 մմ,*  *հաստությունը` 0,05 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,075 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,10 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,125 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,20 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,25 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,40 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,50 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,70 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 1,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 2,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 3,00 մմ - 10 հատ:*  ***Թիթեղների լրակազմ******75х75 մմ –*** ***նվազագույնը 120 հատ թիթեղ:***  *չափերը` 75х75 մմ, ակոսի լայնությունը` 22 մմ,*  *հաստությունը` 0,05 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,075 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,10 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը՝ 0,125 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,20 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,25 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը՝ 0,40 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,50 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,70 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 1,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 2,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 3,00 մմ - 10 հատ:*  ***Թիթեղների լրակազմ******100х100 մմ –*** ***նվազագույնը 120 հատ թիթեղ:***  *չափերը` 100х100 մմ, ակոսի լայնությունը` 32 մմ,*  *հաստությունը` 0,05 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,075 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,10 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,125 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,20 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,25 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,40 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,50 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,70 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 1,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 2,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 3,00 մմ - 10 հատ:*  ***Թիթեղների լրակազմ******125х125 մմ –*** ***նվազագույնը 120 հատ թիթեղ:***  *չափերը` 125х125 մմ, ակոսի լայնությունը` 45 մմ,*  *հաստությունը` 0,05 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,075 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,10 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,125 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,20 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,25 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,40 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,50 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 0,70 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 1,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 2,00 մմ - 10 հատ,*  *հաստությունը` 3,00 մմ - 10 հատ:*  *Материал: высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 301*  *Состав комплекта:*  ***Комплект пластин всего 480 штук пластины.***  *размеры 50х50 мм – 120 штук,*  *размеры 75х75 мм – 120 штук,*  *размеры 100х100 мм – 120 штук,*  *размеры 125х125 мм – 120 штук.*    ***Комплект пластин 50х50 мм – 120 штук пластины:***  *размеры 50х50 мм, ширина паза 16 мм*  *толщина 0,05 мм - 10 штук,*  *толщина 0,075 мм - 10 штук,*  *толщина 0,10 мм - 10 штук,*  *толщина 0,125 мм - 10 штук,*  *толщина 0,20 мм - 10 штук,*  *толщина 0,25 мм - 10 штук,*  *толщина 0,40 мм - 10 штук,*  *толщина 0,50 мм - 10 штук,*  *толщина 0,70 мм - 10 штук,*  *толщина 1,00 мм - 10 штук,*  *толщина 2,00 мм - 10 штук,*  *толщина 3,00 мм - 10 штук.*  ***Комплект пластин 75х75 мм – 120 штук пластины:***  *размеры 75х75 мм, ширина паза 22 мм,*  *толщина 0,05 мм – 10 штук,*  *толщина 0,075 мм - 10 штук,*  *толщина 0,10 мм - 10 штук,*  *толщина 0,125 мм - 10 штук,*  *толщина 0,20 мм - 10 штук,*  *толщина 0,25 мм - 10 штук,*  *толщина 0,40 мм - 10 штук,*  *толщина 0,50 мм - 10 штук,*  *толщина 0,70 мм - 10 штук,*  *толщина 1,00 мм - 10 штук,*  *толщина 2,00 мм - 10 штук,*  *толщина 3,00 мм - 10 штук.*  ***Комплект пластин 100х100 мм – 120 штук пластины:***  *размеры 100х100 мм, ширина паза 32 мм,*  *толщина 0,05 мм - 10 штук,*  *толщина 0,075 мм - 10 штук,*  *толщина 0,10 мм - 10 штук,*  *толщина 0,125 мм - 10 штук,*  *толщина 0,20 мм - 10 штук,*  *толщина 0,25 мм - 10 штук,*  *толщина 0,40 мм - 10 штук,*  *толщина 0,50 мм - 10 штук,*  *толщина 0,70 мм - 10 штук,*  *толщина 1,00 мм - 10 штук,*  *толщина 2,00 мм - 10 штук,*  *толщина 3,00 мм - 10 штук.*  ***Комплект пластин 125х125 мм – 120 штук пластины:***  *размеры 125х125 мм, ширина паза 45 мм,*  *толщина 0,05 мм - 10 штук,*  *толщина 0,075 мм - 10 штук,*  *толщина 0,10 мм - 10 штук,*  *толщина 0,125 мм - 10 штук,*  *толщина 0,20 мм - 10 штук,*  *толщина 0,25 мм - 10 штук,*  *толщина 0,40 мм - 10 штук,*  *толщина 0,50 мм - 10 штук,*  *толщина 0,70 мм - 10 штук,*  *толщина 1,00 мм - 10 штук,*  *толщина 2,00 мм - 10 штук,*  *толщина 3,00 мм - 10 штук.* | *Լրակազմ*  *Комплект* | *2* | ***5280000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***\*Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացույցային օրվա ընթացում***  ***\*****В случае предусмотрения финансовых средств, в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения* |
| *2* | *39711290* | ***Դյուրատար***  ***ինդուկցիոն ջեռուցիչ***  *Портативный индукционный нагреватель* | *Առանցքակալի առավելագույն քաշը` 20 կգ,*  *Առանցքակալի անցքի նվազագույն տրամագիծը` 20 մմ,*  *Առանցքակալի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 320 մմ,*  *Առանցքակալի առավելագույն լայնությունը` 85 մմ,*  *Առավելագույն հզորությունը 2,3 կՎԱ*  *Լարումը` 230 Վ, 50 Հց,*  *Մաքս. հոսանքի սպառումը` 10 Ա,*  *Ջերմաստիճանի վերահսկում` 20-200 °C±2%,*  *Չափերը` (Լ x Խ x Բ) 450 x 500 x 100±5 մմ,*  *Ջեռուցիչը չի մագնիսանում,*  *Ընդհանուր քաշը 6,4-6.8 կգ:*  *Макс. вес подшипника 20 кг,*  *Мин. диаметр отверстия подшипника 20 мм,*  *Макс. наружный диаметр подшипника 320 мм,*  *Макс. ширина подшипника 85 мм,*  *Максимальная мощность 2,3 кВА,*  *Напряжение 230 В, 50 Гц,*  *Макс. потребление тока 10 А,*  *Контроль температуры 20-200 °C±2%,*  *Размеры (Ш x Г x В) 450 x 500 x 100±5 мм,*  *Нагреватель не намагничивается,*  *Общий вес 6,4-6,8 кг.* | *Հատ*  *Штук* | *2* | ***3400000*** |
| *3* | *44511220* | ***Շմիդտի մուրճ***  *Молоток Шмидта* | *Բետոնի ամրության ստուգիչ՝ ներկառուցված հարվածային սարքով, ազդեցության էներգիա՝ 2,205-2.210 Нм, քաշը՝ 550 ÷ 650 գ, գործիքի չափերը (երկ x լայն x բարձր մմ-ով) ՝ 250÷350 x 50÷60 x 50÷60 մմ, էլեկտրոնային էկրանով -գրաֆիկական / այբբենական - թվային, մարտկոցի հզորություն >5000 հարված (մինչև վերալիցքավորվելը)*  *լիցքավորիչի միացումով USB լարով, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից 50 °C, պահպանման ջերմաստիճանը ՝ -10-ից 70 °C, տեղադրված լինի հատուկի իր համար նախատեսված տուփում (кейс)*  *Прибор для измерения прочности бетона со встроенным ударным устройством, энергия удара - 2,205-2.210 Нм, масса – 550 ÷ 650 г, размеры корпуса (ДхШхВ в мм) - 250÷350 x 50÷60 x 50÷60 мм, с электронным экраном - графический / буквенно- цифровой, с мощность аккумулятора >5000 ударов (до перезарядки), с подключенным зарядным устройством USB, рабочая температура - от -10 до 50 °С, температура хранения от -10 до 70 °C, помещается в специальный кейс для него* | *Հատ*  *Штук* | *1* | ***1138000*** |
| *4* | *44511220* | ***Հեռաչափ***  *Дальномер* | *Լազերային, չափման դիապազոնը-0,01÷80մ/±2մմ, ալիքի երկարությունը 635նմ, լազերի դասը- 2, պահպանված չափագրումների քանակը- 100, սնուցման մարտկոցները AAA 2հատ, աշխատանքային ջերմաստիճան 0°C-40°C, չափսեր 118x54x26,5մմ, պաշտպանվածության աստիճան IP54, լրակազմ, փաստաթղթերը, մարտկոցները, գոտին, պատյանը:*  *Лазерный, диапазон измерения-0,01÷80м/±2мм, длина волны- 635(нм), класс лазера- 2, количество сохраняемых замеров- 100, вид элементов питания AAA 2(шт), рабочая температура 0°C-40°C, размеры 118x54x26,5мм, степень защиты-IP54, комплектация, документация, батарейки, ремешок, чехол.* | *Հատ*  *Штук* | *1* | ***50000*** |
| *5* | *42911140* | ***Ջրաթորիչ***  *Аквадистиллятор* | *Արտադրողականությունը անվանական լարման դեպքում ՝ 25 ± 10% դմ3/ժ: Սնուցումը` 380 Վ, 50 Հց: Էլեկտրաէներգիայի սպառում անվանական լարման դեպքում 15,0 ± 10% կՎտ:*  *Ջրի սպառումը հովացման և սնուցման համար, ոչ ավելի, քան 350 դմ3/ժ: Թորիչի ընդհանուր չափերը ՝ 460 x 382 x 685 մմ:*  *Էլեկտրական վահանակի ընդհանուր չափսերը՝ 217 x 169 x 98 մմ:*  *Ապրանքի քաշը (մաքուր / համախառն), 22 / 26 կգ:*  *Աղբյուրի ջրի տեսակարար սպառումը 1 դմ3 ստացված ջրի դիմաց, 325 դմ: Աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու ժամանակը, ոչ ավելի, քան 30 րոպե: Ստացված թորման էլեկտրահաղորդականությունը՝ 3.0 - 4.0 մկսմ/սմ3 :*  *Производительность при номинальном напряжении, 25 ± 10% дм3/ч.*  *Питание 380В, 50Гц. Потребляемая мощность при номинальном напряжении, 15,0 ± 10% кВт. Расход воды на охлаждение и питание, не более350 дм3/ч. Габаритные размеры дистиллятора, 460 x 382 x 685 мм. Габаритные размеры электрощита, 217 x 169 x 98 мм.*  *Масса изделия (нетто / брутто) 22 / 26 кг. Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, 325 дм.*  *Время установления рабочего режима, не более 30 мин.*  *Электропроводность получаемого дистиллята, 3,0 - 4,0 µS/cm3 (мкСм/см3).* | *Հատ*  *Штук* | *1* | ***730500*** |

**\*Սույն ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:**

**\*Эта процедура организована в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".**

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Ապրանքները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Թիվ 2 - 5 չափաբաժինների գնման առարկաները պետք է լինեն երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով (365 օր), փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը:***

***Дополнительные условия!***

***Товары должны иметь сертификат качества или паспорт. предметы закупки указанные в лотах № 2 - 5 должны быть с указанием гарантийных обязательств (365 дней), документы должны быть переведены на армянский или русский языки, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товаров.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Լրակազմի դեպքում ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի կողմից:***
2. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
4. ***Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
5. ***Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе. В случае комплектации товары должны быть от одного производителя.***
2. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
3. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
4. ***Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
5. ***Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Արթուր Մելքոնյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***arthur.melqonyan@anpp.am***](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Артур Мелконян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [*arthur.melqonyan@anpp.am*](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)***.***