**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Աղբաման-նստարան**

Քանակը ՝ 7

Նյութը՝ երկաթ և փայտ, երկաթե կոնստրուկցիա, նստատեղի և հենակի հատվածը փայտից

Նստարանի երկարությունը՝ 2մ, բարձրությունը՝ 44սմ , լայնությունը 44 սմ, հենակի բարձրությունը 80սմ, աջ և ձախ կողմերում թևի հենակի բարձրությունը՝ 22սմ:

Նստատեղի և հենակի հատվածում փայտերի չափսերը՝ 4սմ\*3սմ, մեկը մյուսից հեռավորությունը՝ 1,5 սմ, գույնը մուգ-դարչնագույն, լաքապատված տախտակամածային որակյալ լաքով, փայտը պետք է լինի դիմացկուն, որակյալ և չոր։

նստատեղի՝ ծնկների և հենակին միացող հատվածում թեթև կորություն

Նստարանի աջ կամ ձախ կողմում մոտ 50 սմ հեռավորության վրա նստարանից պետք է զոդված լինի աղբամանի համար նախատեսված 40սմ լայնությամբ և 40սմ երկարությամբ 50սմ բարձրությամբ հենակ,հենակի մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ թիթեղից պատրաստված աղբաման որը հնարավոր կլինի հանել,հենակը պետք է 4 կողմից ծածկված լինի 4սմ\*3սմ 45սմ բարձրության փայտից,փայտերը պետ է ամրացված լինեն մեկը մյուսից 1,5 սմ հեռավորության վրա, մուգ-դարչնագույն ներկված, լաքապատված տախտակամածային որակյալ լաքով, փայտը պետք է լինի դիմացկուն, որակյալ և չոր։

Նստարանի ստորին հատվածը այնպես պատրաստել, որ գետնին ամրացվելու հնարավորություն ունենա։

Նստարանի նախնական գծագիրը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

Վաճառողը/մատակարարը պետք է ձեռք բերվող ապրանքն իր միջոցներով առաքի և տեղադրի՝ կատարելով բետոնացման աշխատանքներ, Գավառ, Նորատուս բնակավայրի Թումանյան փողոցում



Կից ներկայացված է նկար, պահանջվող նստարանի և աղբամանի նմուշ է։

Տեխնիկական բնութագրով նշված հատվածները ամբողջությամբ պետք է համապատասխանեն: Եթե ստուգման արդյունքում պարզ դառնա որ դրանք չեն համապատասխանում, ապա Պատվիրատուի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի կլուծվի և կդիտվի որպես գնման գործընթացի խախտում: Պետք է ապրանքները լինեն գործարանային արտադրության՝ սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքները պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր /առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կցել հայտին/: