**Տեխնիկական նկարագիր**

* **Ինքնապտտվող կարուսել**

**Քանակը՝ 1 հատ**

**Մեկ նստատեղի տարողությունը՝ 60կգ**

**Ընդհանուր տարողությունը՝ մինչև 300 կգ**

**Տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար**

**Բոլոր անկյունային հատվածների հղկում և կլորացում**

Կարուսելը պետք է լինի առնվազն 5 նստատատեղերով։ Հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 կորագծային տաշտաձև հեծաներից՝ առնվազն 1900մմ տրամագծով և նրա վրա եռակցված թիթեղ՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ, առնվազն 1000х2000մմ՝ առնվազն 2 հատ։ Թիթեղի կենտրոնում պետք է եռակցված լինի պողպատյա լիսեռ և նրա վրա նստած առնվազն 2 առանցքակալներ։ Առանցքակալների վրա պետք է հավաքված լինի առնվազն 800մմ բարձրության խողովակ, իսկ դրա վրա եռակցված՝ առնվազն 5 հատ նստարաններ, պատրաստված մետաղական առնվազն 40х20մմ չափսերի ուղղանկյուն խողովակներից /ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 27գմ/ և դրանց վրա հավաքված լինեն /հեղյուս մանեկով, գլուխները փայտի մեջ/՝ հղկված փայտյա չորսուներ /ընդհանուրը առնվազն 32 հատ/։

Նստարանները պետք է ունենան մեջքի հենման մետաղական հատված, որի վրա ամրացված կլինեն փայտյա դետալներ։ Ոտքերի հենման տարածքում պետք է ամրացված լինի թիթեղ, որպեսզի երեխաները պտտվելիս ոտքերը չվնասեն թողնելով պտտվող դետալների արանքում։

Լիսեռների վրա վերին մասում եռակցված պետք է լինի ղեկ /անշարժ/ ¾ դույմ խողովակ՝ առնվազն 3,7գմ։ Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրանցքերը պետք է փակված լինեն։

Մետաղական և փայտյա մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ ներկով մետաղական հիմնական մասը դեղին, ղեկը՝ կանաչ, նստարանների փայտյա կտորները՝ վառ դեղին, կանաչ, կապույտ, կարմիր գույներով։ Կարուսելը պետք է տեղադրվի բետոնացումով՝ ամրանավորումով: Կարուսելի տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով:

1.Կարուսելների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան

2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացրած գծագրի/: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված։

*Կարուսելի նմուշ օրինակը՝ ստորև*

