**Տեխնիկական նկարագիր**

* **Երկտեղանոց ճոճանակ**

**Քանակը՝ 2 հատ**

**Մեկ նստատեղի տարողությունը՝ 60կգ**

**Ընդհանուր տարողությունը՝ մինչև 120կգ**

**Տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար**

**Շղթաներ՝ օգտագործել չժանգոտվող պողպատից շղթա՝ պլաստիկ ծածկույթով**

**Բոլոր անկյունային հատվածների հղկում և կլորացում**

ՈՒղղահայաց ճոճանակը պետք է ունենա առնվազն L 2120մմ, առնվազն H 1850մմ, առնվազն B 1100մմ չափսեր՝ 2 նստատեղով։ Հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակից՝ 2 հավասարասրուն եռանկյունաձև կանգնակներից, իրար եռակցված առնվազն 2120մմ երկարության խողովակով։ Այդ խողովակի կախիչների առանցքակալների վրա պետք է հավաքված լինեն 2 նստարաններ՝ փայտյա չորսուներով; Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրերի անցքերը պետք է փակված լինեն, հղկված, որպեսզի չվնասեն երեխաներին։ Կանգնակների ոտքերը /առնվազն 400մմ/ պետք է գետնի մեջ բետոնացված լինեն В15 դասի բետոնով ամրանավորված և հարթակի հետ կազմի առնվազն 70 աստիճանի թեքություն։ Վերին մասի խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 4 հատ կախիչ՝ ճոճանակի 2 նստատեղերի համար, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 4մմ հաստությամբ / առնվազն 210х130մմ/ մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև անցքերի մեջ հավաքված լինեն սռնի առանցքակալների հետ միասին։

Ճոճանակների նստատեղերի հատվածը պետք է ունենա մետաղական հիմնային կառուցվածք, ներառի մետաղական հենակներ թևերի համար, ունենա ապահովության համար շղթայով ամրացման հնարավորություն։

Ճոճանակի նստատեղի և մեջքի հենակի վրա պետք է հավաքվեն հավասար հեռավորություններում առնվազն 7 հատ առնվազն 40х50х400մմ չափսերի հղկված և երկտակ ներկված փայտյա մասեր; Առանցքակալների սռնիները կախիչների դրսի կողմից պետք է ձգված լինեն պնդօղակներով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկումով՝ երկտակ: Մետաղական մասը ներկել դեղին, իսկ փայտյա մասերը՝ դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ գույներով։

Ճոճանակների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով:

1.Ճոճանակների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան

2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացված գծագրի/: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ *և չօգտագործված*

*Ճոճանակի նմուշ օրինակը՝ ստորև*

