**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման\* | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 31431400 | Լիթիում երկաթ ֆոսֆատ (LIFePO4) կուտակիչ | Լիթիում երկաթ ֆոսֆատ (LIFePO4) կուտակիչ, նախատեսված է էլեկտրաէներգիա կուտակելու և շղթան առանց ցանցին միանալու սնուցելու համար։  Նոմինալ լարումը՝ 3.2 Վ  Նոմինալ ունակությունը՝ 100 Ա·ժ  Լիցքաթափման նվազագույն հոսանքը՝ 100Ա  Լիցքավորման և լիցքաթափման ցիկլերի նվազագույն քանակը՝ 4000-5000,  Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 20°C-60°C  Երկրաչափական պարամետրերը՝  Երկարություն՝ ոչ ավել քան 170մմ  Լայնություն՝ ոչ ավել քան 170մմ  Բարձրություն՝ ոչ ավել քան 60մմ  Էլեկտրական սեղմակի ձգման հեղյուսի նվազագույն տրամագիծը՝ M6x1.0  Առավելագույն զանգվածը՝ 2200 գ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: | hատ |  | 15 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 15 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացքում |
|  | 16811100 | Զսպանակա-հեղուկային մեղմիչ | Նախատեսված է փոքրաչափ հենասարքի անիվի կախոցային համակարգի համար:  Նստեցվածքային անցքերի հեռավորությունը բաց վիճակում՝ 190…200 մմ  Զսպանակի կոշտությունը՝ 290…385 կգ (650…850 ֆունտ)  Զսպանակի կոշտության կարգավորուման առկայություն,  Նստեցվածքային անցքերի տրամագիծը՝ *Ф*(8…10) մմ  Նստեցվածքային մասերի (ականջների) լայնությունը՝ 24 մմ  Մեղմիչի ընթացքը՝ 50 մմ  Գլանի տրամագիծը՝ *Ф*45,5 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: | հատ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 40 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| Код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимось единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмыРА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 31431400 | Литий железо фосфатный (LIFePO4) аккумулятор | Литий-железо-фосфатная батарея (LIFePO4) предназначена для хранения электроэнергии и питания цепи без подключения к сети.  Номинальное напряжение: 3,2 В  Номинальная емкость: 100 А·ч  Минимальный ток разряда: 100А  Минимальное количество циклов заряда и разряда: 4000-5000,  Рабочая температура: 20°C-60°C  Геометрические параметры:  Длина: не более 170 мм  Ширина: не более 170 мм  Высота: не более 60 мм  Минимальный диаметр натяжного болта электрического зажима: M6x1.0  Максимальная масса: 2200 г.  Товар должен быть новым, неиспользованным.  Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт |  | 15 |  | РА  г.Ереван  ул.  Терьяна  74 | 15 | В течение 40 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 16811100 | Амортизатор | Разработано для системы подвески колеса небольшого вилочного погрузчика. Отверстия для сидений расстояние в открытом состоянии: 190...200 мм  Жесткость пружины: 290…385 кг (650…850 фунтов)  Наличие регулировки жесткости пружины,  Отверстия для сидений диаметр: Ф(8…10) мм  Ширина посадочных частей (ушек): 24 мм  Ход амортизатора: 50 мм  Диаметр цилиндра: Ф45,5 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным.  Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт |  | 2 |  | РА  г.Ереван  ул.  Терьяна  74 | 2 | В течение 40 календарных дней с момента вступления договора в силу |

* **Примечание:\***Срок поставки товара, а при поэтапной поставкеи – срок первого этапа поставки должен быть устанровлен как минимум, 40 календарных дней, расчет чего производится в день вступления в силу условия выполнения сторонами своих прав и обязанностей, предусмотренных договором, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Завершение поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.
* Каждое наименование является отдельной позицией.