***ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ИЗМЕНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվող***  ***գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *34141210* | ***Ավտոսանդուղք***  *Автомобильная лестница (автолестница)* | *Բազային շասսի՝ SHACMAN կամ համարժեքը*  *HOWO, КАМАЗ, DONGFENG, ISUZU:*  *Էկոլոգիայի չափանիշ նվազագույնը Եվրո-5,*  *Մեքենայի առավելագույն վազքը ընդունման պահին 6000 կմ,*  *Ըստ բազային շասսի մեքենան ունենա ոչ պակաս 40 մետր սանդուղքի բարձրություն և սանդուղքի գագաթին ունենա ինքնակառավարվող զամբյուղ՝ նվազագույն աշխատանքային բեռը՝ 350 կգ:*  *Շասսի արտադրության տարին 2025թ:*  *Անիվների բանաձևը - 6×4*  *Շարժիչը - դիզելային*  *Շարժիչի հզորությունը ձ.ու – առնվազն 292*  *Փոխանցման տուփ – մեխանիկական կամ ավտոմատ,*  *Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ – առնվազն 80:*  *Ընդհանուր չափերը ԱՍ տրանսպորտային դիրքում*  *- երկարությունը - 12,0 ից ոչ պակաս,*  *-լ այնությունը - 2,55 ից ոչ պակաս,*  *- բարձրությունը - 4,0 ից ոչ պակաս,*  *Ընդհանուր զանգվածը ԱՍ,կգ, - 24 000ից ոչ ավելի:*  *Հիմնական շասսիի խցիկում վարորդի նստատեղը հագեցած է կառավարման համակարգի առկայությամբ:*  *Առավելագույն աշխատանքային բարձրացման բարձրությունը ամբողջությամբ երկարաձգվում և բարձրացվում է առավելագույն անկյուն,մ. – առնվազն 42*  *Առավելագույն աշխատանքային բեռը չկապված սանդուղքի գագաթին,կգ – առնվազն 300:*  ***Ցանկ՝ հրշեջ ավտոսանդուղքի տեխզինվածութուն.***  *Անվադողերի շղթա՝ 1 զույգ,*  *Փողրակ՝  65մմ, 30մ - 2 հատ,*  *Փողրակի բանալի՝  65մմ - 1 հատ,*  *Փողրակ՝  52մմ - 1 հատ,*  *Դիէլեկտրիկ մկրատ՝ 2 հատ,*  *Բահ՝ 1 հատ,*  *Լինգ՝ 1 հատ,*  *Գոտի կարաբինով՝ 4 հատ,*  *Ռետինե ձեռնոց՝ 2 զույգ,*  *Կամրջակ՝ 2 հատ,*  *Անվադողերի արգելակիչ՝ 2 հատ,*  *Կրակմարիչ՝ ОП-5 - 1 հատ,*  *Կրակմարիչ՝ ОУ-5 - 1 հատ,*  *Փոխանցման գլխիկներ՝ 65\*75 - 1 հատ,*  *Շնչառական ապարատ փրկման դիմակով՝ 2 հատ,*  *Ձող սանդուղք՝ 1 հատ,*  *Փայտի սղոց՝ 1 հատ,*  *Մոտո սղոց՝ 1 հատ,*  *Սաղավարտ՝ 4 հատ,*  *Վթարային կանգառի նշան՝ 1 հատ,*  *Դեղատուփ՝ 1 հատ:*  *Автомобильная лестница (автолестница) Howo SHACMAN или аналог HOWO, КАМАЗ, DONGFENG, ISUZU.*  *Минимальный экологический стандарт Евро-5,*  *Пробег автомобиля на момент приёмки – не более 6000 км,*  *Технические требования к автолестнице:*  *В соответствии с базовым шасси автомобиль должен иметь высоту лестницы не менее 40 метров и иметь самоуправляемую тележку на вершине лестницы с минимальной рабочей нагрузкой 350 кг.*  *Год изготовления шасси 2025 года*  *Колесная формула-6×4*  *Двигатель-дизельный*  *Мошность двигателя,л.с. –не менее 292*  *Коробка перемены передач -механическая Трансмиссия – механическая или автоматическая,*  *Максимальная скорость движения,км/ч –не менее 80*  *Габаритные размеры АЛ в транспортом положении,м*  *- длина –не более 12,0*  *- ширина - не более 2,55*  *- высота- не более 4,0*  *Полная масса АЛ,кг, - не более 24 000*  *В кабине базового щасси место водителя оборудовано пуьлтом управления сгу.*  *Максимальная рабочая высота подьема стрела полностью выдвинута и поднята на максимальный угол ,м. – не менее 42*  *Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслонней лестницы,кг – не менее 300.*  ***Список: техническое оснащение пожарной автомобильной лестницы:***  *Цепи на шины — 1 пара,*  *Рукав пожарный  65 мм — 30м, 2 штук,*  *Рукав пожарный  52 мм — 2 штук,*  *Ключ для соединения рукавов  65 мм — 1 штук,*  *Рукав 52 мм — 1 штук,*  *Диэлектрические ножницы — 2 штук,*  *Лопата — 1 штук,*  *Лом — 1 штук,*  *Пояс с карабином — 4 штук,*  *Резиновые перчатки — 2 пары,*  *Мостик (переносной трап) — 2 штук,*  *Упоры (клины) для колес — 2 штук,*  *Огнетушитель ОП-5 — 1 штук,*  *Огнетушитель ОУ-5 — 1 штук,*  *Переходники (головки) 65×75 мм — 1 штук,*  *Аппарат дыхательный с спасательной маской — 2 штук,*  *Шест (крюк-штурмовая лестница) — 1 штук,*  *Пила по дереву — 1 штук,*  *Бензопила — 1 штук,*  *Каска (шлем пожарного) — 4 штук,*  *Знак аварийной остановки — 1 штук,*  *Аптечка — 1 штук.* | *Հատ*  *Штук* | *1* | ***61900000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***\*Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օրացույցային օրվա ընթացում***  ***\*****В случае предусмотрения финансовых средств, в течение 180 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения* |

**\*Սույն ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:**

**\*Эта процедура организована в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".**

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Մեքենաները և կից ապրանքները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` երաշխիքային սպասարկման պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով (նվազագունը 3 տարի կամ վազքը 50 000կմ), փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***

***Дополнительные условия!***

***Машины и сопутствующие товары должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой об обязательствах по гарантийному обслуживанию (минимум 3 года или пробег 50 000км), документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Լրակազմի դեպքում ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի կողմից:***
2. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
4. ***Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
5. ***Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе. В случае комплектации товары должны быть от одного производителя.***
2. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
3. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
4. ***Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
5. ***Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Արթուր Մելքոնյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***arthur.melqonyan@anpp.am***](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Артур Мелконян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [*arthur.melqonyan@anpp.am*](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)***.***