|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ապրանքիի անվանումը | Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքի կենտրոնական զբոսայգում եռանկյունաձև տնակ /տեղադրումով/ |
| 2. | Ընդհանուր նկարագրություն | Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքի կենտրոնական զբոսայգում եռանկյունաձև տնակի տեղադրում :  Եռանկյունաձև տնակի տեղադրում երեխաների համար, 8 x 6 մ հատակագծային չափերով:Տնակի ներսում նախատեսվում է մեկ ընդհանուր սենյակ և մեկ սանհանգույց: |
| 3. | Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք | Եռանկյունաձև տնակ  1.Հատակագծային չափերը – 8 x 6 մ  2.Տանիքի ձևը - երկթեք  3.Տանիքածածկի գագաթի բրձրությունը – 4 մ  4.Առաստաղի բարձրությունը – 2.6 մ  5.Հիմքեր – կետային  6.Հիմնային հեծաններ,հատակի հեծաններ - 50х150մմ 600մմ քայլերով  7.Արտաքին պատեր - 40 x 150 մմ փայտե հեծաններ երկու կողմից երեսապատված  հղկված տախտակով /вагонка/ 12,5мм  8.Ներքին պատեր - 40 x 100 մմ փայտե հեծաններ երկու կողմից երեսապատված  հղկված տախտակով /вагонка/ 12,5мм  9.Հատակ – 20մմ հաստ. / ДВП /լիստ ,լամինատ 12մմ հաստ.  10.Սանհանգույցի պատերի երեսապատում – կերամիկական սալիկներ  11.Սանհանգույցի հատակ – կերամիկական սալիկներ  12.Ջերմամեկուսացում,ձայնամեկուսացում – բազալտե բամբակ «KNAUF» 100մմ,  թաղանթ «Наноизол»  13.Տանիքածածկը – ռետինե ծածկույթ /ондулин/  14.Դռներ – երկշերտ ապակեփաթեթով,ալյումինե - 7մ2  15.Լուսամուտներ – երկշերտ ապակեփաթեթով,ալյումինե – 10մ2  16. Լվացարան 1/մեկ/հատ  17.Զուգարան 1/մեկ/հատ  18.Ջրի ծորակ – 1/մեկ/հատ |