|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44161130 | ջրատար խողովակաշարեր | մետր | 3200 | Ջրատար խողովակաշարեր նախատեսված կաթիլային ոռոգման համար: Խողովակի ներքին տրամագիծը ոչ պակաս 13.6 մմ, առավելագույն աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 6 բար, Պոլիէթիլենային PE, խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս 16 մմ, Խողովակի կիրառման սառը ջրամատակարարման համար, խողովակի լայնական հատույթ՝ Կլոր, Խողովակի նյութի տեսակ՝ Պոլիէթիլեն, PE 80 տեսակ, խողովակի պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2 մմ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | водопроводы | Водопроводы, предназначенные для капельного орошения. Внутренний диаметр трубы не менее 13,6 мм, максимальное рабочее давление не менее 6 бар, Полиэтилен ПЭ, наружный диаметр трубы не менее 16 мм, Назначение трубы для холодного водоснабжения, сечение трубы: Круглое, Тип материала трубы: Полиэтилен, тип ПЭ 80, толщина стенки трубы: не менее 1,2 мм. На этапе поставки предоставить сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 2 | 38431710 | կաթոցիկներ | հատ | 1500 | Կաթոցիկ 0-100լ քանդովի մեմբրանով: Տեղադրվում է 16 մմ-ից մինչև 25 մմ կաթիլային խողովակների վրա, որով կազմակերպվում է ջրի բաշխումը խողովակներին: ԻՆտենսիվ այգիների, տարբեր ռելիեֆային գոտիներում ջրի լիտրաժի համահավասար բաշխում է ապահովում բույսերին: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | Капельница | Капельница 0-100л со съемной мембраной. Устанавливается на капельные трубки от 16 мм до 25 мм, что организует распределение воды по трубкам. Обеспечивает равномерное распределение объема воды по растениям в интенсивных садах, различных зонах рельефа. На этапе поставки предъявите прилагаемый сертификат. |
| 3 | 42131120 | խողովակաշարերի փականներ | հատ | 120 | Պլաստիկ օգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Թույլ է տալիս 16 մմ կաթիլային խողովակին միացնել գլխավոր ջրամատակարարման գծին։ Խողովակին միանալու տրամագիծը ոչ պակաս 16մմ, Նյութը Պլաստիկ, ռետին, Ներդիրքի տրամագիծը ոչ պակաս 12 մմ է, Արտադրանքի ծայրերում գտնվող մասերը ապահովում են ամուր և հերմետիկ միացում։ Մատակարարման հավաքածուում կա կնքող ռետին։  Ծորակը պատրաստված է բարձր ամրության նյութերից, չի ենթարկվում ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությանը և ունի երկար ծառայության ժամկետ։ Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубопроводные клапаны | Пластик применяется при организации системы капельного полива. Позволяет подключить капельную трубку 16 мм к магистральной водопроводной линии. Диаметр трубного соединения не менее 16 мм, Материал Пластик, резина, Диаметр вставки не менее 12 мм, Детали на концах изделия обеспечивают прочное и герметичное соединение. В комплекте поставки есть уплотнительная резина.  Кран изготовлен из высокопрочных материалов, не подвержен воздействию ультрафиолета и имеет длительный срок службы. На этапе поставки предъявите сертификат. |
| 4 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | հատ | 30 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Խողովակի սեղմակ 20 (1/2″ դույմ), խողովակի արտաքին չափը (պլաստմասե խողովակներին միանալու) 20-ից 23 մմ է, խողովակի անցման չափը (պողպատե խողովակներ) 1/2″ դյույմից ոչ պակաս, մի ծայրի գնդիկի չափը՝ ոչ պակաս M8, Գնդիկի երկարությունը՝ ոչ պակաս 80 մմ, մյուս ծայրի գնդիկի չափը՝ M5-ից ոչ պակաս:  Սահմանային բեռնվածություն՝ ոչ պակաս 3.9 կՆ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубная муфта | Используется при организации системы капельного полива. Хомут трубный 20 (1/2″ дюйма), наружный диаметр трубы (для соединения пластиковых труб) от 20 до 23 мм, диаметр проходного сечения трубы (стальные трубы) не менее 1/2″ дюйма, размер шара на одном конце не менее М8, длина шара не менее 80 мм, размер шара на другом конце не менее М5.  Предельная нагрузка: не менее 3,9 кН. На этапе поставки предоставьте сертификат. |
| 5 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | հատ | 15 | խողովակների միացնող կցորդիչ /պերեխոդնիկ/, օգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Աշխատանքային միջավայր՝  Ջուր, առավելագույն ջերմաստիճանը մինչև  90 °C, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն / արույր, Չափսը ոչ պակաս 20 մմ x 1/2 դյույմ, Միացման տեսակը PPR-F, առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս 8 բար: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубная муфта | Муфта соединительная трубная /переходник/, применяется при организации системы капельного орошения. Рабочая среда:  Вода, максимальная температура до  90 °С, материал: полипропилен/латунь, Размер не менее 20 мм х 1/2 дюйма, Тип соединения PPR-F, максимальное давление не менее 8 бар. На этапе поставки предоставьте сертификат. |
| 6 | 44161130 | ջրատար խողովակաշարեր | մետր | 200 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 32 մմ, Ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 28 մմ, Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 2,0 մմ, նյութը՝ պոլիէթիլենային, Աշխատանքային ճնշում՝ ոչ պակաս 10 բար, անվտանգ թողունակություն՝ մինչև 3,1 խմ/ժ, Առավելագույն թողունակությունը՝ ժամում մինչև 65 խորանարդ մետր, հեղուկի հոսքի արագություն՝ մինչև 1,5 մ/վ, Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 40oC: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | водопроводы  vodoprovody | Используется при организации системы капельного орошения. Наружный диаметр: не менее 32 мм, Внутренний диаметр: не менее 28 мм, Толщина стенки: не менее 2,0 мм, Материал: полиэтилен, Рабочее давление: не менее 10 бар, Безопасный расход: до 3,1 куб. м/ч, Максимальный расход: до 65 куб. м/ч, Скорость потока жидкости: до 1,5 м/с, Максимальная температура: 40оС. Предоставить сертификат при доставке. |
| 7 | 44411418 | փական խցանային | հատ | 60 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Խցանը հարմար է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների անմիջական ազդեցության տակ օգտագործելու համար: Այն ունի գերազանց քիմիական դիմադրություն: Միացված խողովակների տրամագիծը ոչ պակաս 32 մմ է: Հավաքածուում կա ժապավենը ամրացնելու օղակ:, Նյութը պոլիպրոպիլեն, Առավելագույն մթնոլորտային ճնշումը ոչ պակաս 10, Միացման տրամագիծ, կողմ A  32 մմ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | заглушка клапана | Используется при организации системы капельного полива. Заглушка пригодна для использования в условиях прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Имеет отличную химическую стойкость. Диаметр подключаемых труб не менее 32 мм. В комплект входит кольцо для крепления ленты., Материал полипропилен, Максимальное атмосферное давление не менее 10, Диаметр присоединения, сторона А  32 мм. На этапе поставки предъявите сертификат. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*