**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39711320 | Էլեկտրասալիկ  Электрическая плита | Երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, 220Վ, 2-2,5 Կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար:  Двойная, с закрытыми нагревательными пластинами, 220 В, до 2-2,5 кВт, с термовыключателем, термостойкий электрический шнур на ток до 16 А | Հատ  Шт | 8 | 20000 | 160000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 8 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 39714250 | Օդորակիչ  Кондиционер | Պատի սպլիտ համակարգով: Աշխատանքային ռեժիմը՝ պաղեցնող/ջեռուցող: Հզորությունը - 28000-36000 BTU/h։ Լարումը – 220Վ/50Հց  Кондиционер с сплит-системой. Режим работы: охлаждение/обогрев. Мощность 28000-36000 BTU/h. Электропитание– 220В/50гц | Հատ  Шт | 1 | 350000 | 350000 | 1 | Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո 20 օրացույցայոչ ուշ քան 30.08.2025 ին օրվա ընթացքում.  В течение 20 календарных дней со дня получения разрешения на въезд, не позднее 30.08.2025 г. |
|  | 39714230 | Օդորակիչ  Кондиционер | Պատի սպլիտ համակարգով: Աշխատանքային ռեժիմը՝ պաղեցնող/ջեռուցող: Նվազագույնը 18000 BTU հզորությամբ: Էներգաարդյունավետության դասը՝ A  Աղմուկի մակարդակը 30-38դԲ. Լարումը – 220Վ/50Հց  Настенный со сплит системой. Режим работы - охлаждение/обогрев, мощность минимальный 18000 BTU. Класс энергоэфектности - A  Уровень шума 30-38дБ. Электропитание– 220В/50гц | Հատ  Шт | 3 | 270000 | 810000 | 3 |
|  | 39714220 | Օդորակիչ  Кондиционер | Օդորակիչ՝ պատի սպլիտ համակարգով:  Աշխատանքային ռեժիմը՝ պաղեցնող/ջեռուցող:  Հզորությունը – 9000-12000 BTU/h:  Էներգաարդյունավետության դասը՝ A:  Աղմուկի մակարդակը 30-38դԲ: Լարումը – 220Վ/50Հց  Кондиционер с сплит-системой.  Режим работы: охлаждение/обогрев.  (мощность) – 9000-12000 BTU/h.  Класс энергоэффективности: А.  Уровень шума 30- 38дБА. Электропитание– 220В/50гц | Հատ  Шт | 2 | 150000 | 300000 |  | 2 |
|  | 39714220 | Օդորակիչ  Кондиционер | Օդորակիչ՝ պատի սպլիտ համակարգով Սառնարտադրողականությունը 11000-15000BTU, Ջերմարտադրողականությունը 12000-15000BTU. Օգտագործվող էլեկտրական հզորությունը – 1700-1800Վտ.Լարումը 220Վ/50Հց  Հոսանքի ուժը 7,6-7.8Ա. Աղմուկի մակարդակը – 32-38ԴԲ.  Настенный со сплит системой. Мощность охлаждения – 11000-15000BTU. Мощность обогрева – 12000-15000BTU, Электрическая мощность – 1700-1800Вт. Электропитание– 220В/50гц,Сила тока – 7,6-7.8A. Уровень шума – 32-38ДБ, | Հատ  Шт | 6 | 180000 | 1080000 |  | 6 |  |
|  | 39714240 | Օդորակիչ  Кондиционер | Տեսակը: Օդորակիչ՝ պատի սպլիտ համակարգով, Հիմնական ռեժիմները: Տաքացում և հովացում, Հզորություն (BTU): 24000-26000,  Настенный со сплит системой.. Основные режимы: Обогрев и охлаждение.Мощность (BTU): 24000-26000 Специальная возможность: | Հատ  Шт | 1 | 380000 | 380000 |  |  |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ,փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով, երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 2 տարի:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. 2-6չ/բ Ապրանքի տեղադրման աշխատանքները՝ կատարվելու են մատակարար կողմից: Տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը: Աշխատանքի կատարման հասցեն՝ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ: Կատարողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ․ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

4.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության պահանջվում Է:

5.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

6.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

7.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

8.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

9.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, гарантия мин. 2 года.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3.2-6 Установку изделия осуществляет поставщик. Все строительные материалы, необходимые для монтажа, закупает поставщик. Адрес работы: Армавирский марз с. ЗАО «Мецаморская АЭС». Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней после подписания договора представить Заказчику документы, необходимые для проверки благонадежности лиц, выполняющих работы на объектах, важных для безопасности атомной энергетики, на основании постановления Правительства Республики Армения № 744-Н от 09.06.2005 г.

4.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе требуется.

5.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи –30 рабочих дней.

6.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

7.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

8.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9 00 до 15 30 часов.

9.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)