**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը\* |
|  | 39714210 | Օդորակիչ 9000 BTU | Օդորակիչ` 9000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 30 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը` 0,9 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` նվազագույնը` 2,7 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը` 3,3 կՎտ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց հաճախականության: Օդի մաքրման զտիչների, hեռակառավարման վահանակի առկայություն։ Համակարգի աշխատանքային ռեժիմը` տաքացում և սառեցում։ Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ)։ Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում: Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ, ք. Էջմիածին, Իսի-լե Մուլինոյի 1 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 35 օրացույցային օրվա ընթացքում |
|  | 39711320 | Էլեկտրական սալիկ | Հզորությունը՝ 1000Վտ, Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ/50-60 հց, միացման լարի երկարությունը՝ ոչ պակաս 0,8մ: | հատ |  | 2 |  | ՀՀ, ք. Էջմիածին, Իսի-լե Մուլինոյի 1 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 35 օրացույցային օրվա ընթացքում |
|  | 39711140 | Սառնարան, սառնախցով | Ընդհանուր տարողությունը՝ առնվազն 200լ, սառցարանի ծավալը՝ առնվազն 40լ, սառնարանի տարողությունը՝ առնվազն 160լ, խցիկների քանակը՝ 2 (սառցարանը վերևից), դռների քանակը՝ 2 դուռ, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 40դԲ, սառեցման համակարգը՝ Դեֆրոստ, էներգախնայման դաս՝ A+, ֆրեոն գազի տեսակը՝ R600a, հոսանքի սնուցումը՝ 220-240 Վ/ 50-60 Հց, տարեկան էներգիայի սպառումը 217 կՎտ, կոմպրեսորների քանակը՝ 1 հատ։  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի։  Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ, ք. Էջմիածին, Իսի-լե Մուլինոյի 1 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 35 օրացույցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 35 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классифи кации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимось единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмыРА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 39714210 | Кондиционер 9000 BTU | Кондиционер мощностью 9000 BTU, предназначен для автоматического регулирвоания температуры в помещении площадью не менее 30 м2, максимальная потребляемая мощность 0,9 кВт, мощность в режиме охлаждения: не менее 2,7 кВт, мощность в режиме нагрева: не менее 3,3 кВт. Наличие щита. Наличие гарантии сроком не менее 2 года. Выдача гарантийного талона. Установка поставщиком в соответствии с требованиями клиента, рабочие дни и время. Доставка до места установки в рабочие дни и часы. При необходимости возможен также демонтаж. | шт |  | 1 |  | РА, г. Эчмиадзин, ул. Исси-ле-Мулинуа 1 | 1 | В течение 35 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 39711320 | Электрическая плитка | Мощность: 1000 Вт, Электропитание: 220-240 В/50-60 Гц, Длина шнура питания: не менее 0,8 м. | шт |  | 2 |  | РА, г. Эчмиадзин, ул. Исси-ле-Мулинуа 1 | 2 | В течение 35 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 39711140 | Холодильник, с морозильной камерой | Общая вместимость: не менее 200 л, объем морозильной камеры: не менее 40 л, вместимость холодильника: не менее 160 л, количество отделений: 2 (морозильная камера сверху), количество дверей: 2 двери, уровень шума: не более 40 дБ, система охлаждения: Defrost, класс энергоэффективности: A+, тип фреона: R600a, электропитание: 220-240 В/ 50-60 Гц, годовое потребление электроэнергии 217 кВт, количество компрессоров: 1 шт. Гарантийный срок: не менее 1 года.  Доставка и разгрузка в нужное место силами поставщика. | шт |  | 1 |  | РА, г. Эчмиадзин, ул. Исси-ле-Мулинуа 1 | 1 | В течение 35 календарных дней с момента вступления договора в силу |

* **Примечание:\***Срок поставки товара, а при поэтапной поставкеи – срок первого этапа поставки должен быть устанровлен как минимум, 35 календарных дней, расчет чего производится в день вступления в силу условия выполнения сторонами своих прав и обязанностей, предусмотренных договором, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Завершение поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.
* Каждое наименование является отдельной позицией.