**Աթոռ կիսափափուկ**

Անշարժ բազկաթոռ՝ մետաղական 4 ոտքով։ Ոտքը պատրաստված 2մմ պատի հաստությամբ ճկված նիկելապատ ուղղանկյուն խողովակից 35x15մմ չափերով։ Նստատեղի տակից հորիզոնական մետաղական դետալներ ամրացված աջ և ձախ ոտքերին համապատասխան պտուտակներով։ Նստատեղը և հենակը պատրաստված 15մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Վրան լրացուցիչ ամրացված 70մմ հաստությամբ սպունգ որի վրա Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով պաստառ։ Պաստառը թիկնակում և նստատեղում փախլավաձև կարվածքներով և բարձիկներով։ Նստատեղի լայնությունը 500մմ, խորությունը 490մմ։ Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 670մմ, լայնությունը 500մմ։ Արմընկակալները՝ երկաթյա՝ ձեռքերի հենման հատվածում երեսպատված սիլիկոնե միջին փափկության դետալներով։ Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 200մմ։ Նստատեղի բարձրությունը գետնից 500մմ։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 150կգ։ Նստատեղը և թիկնակը ամրացված հիմնական կարկասին կողային հատվածներից գործարանային համապատասխան պտուտակների միջոցով։

Գույնը՝ սև: Վերջնական երանգը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Չափսերի տատանումը ոչ ավել քան 2%--ով:

**\* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:**

**\*Ապրանքները՝ չօգտագործված, նոր և որակյալ:**

**\* Երաշխիքը՝ 1 տարի:**

**\* Թերությունների դեպքում վաճառողը պարտավոր է վերացնել դրանք իր միջոցներով և իր հաշվին /ներառյալ նաև տեղափոխումը/:**

