**Ղեկավարի բազկաթոռ**

Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային տարբեր դիրքերում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 100մմ հաստությամբ փայտե կարկասից և ևս 60մմ հաստությամբ սպունգ վրադիր բնական կաշի փախլավաձև կարվածքով: Նստատեղի լայնությունը

520մմ, խորությունը 520մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 760մմ,

գետնից 1180մմ, լայնությունը 520մմ ամենանեղ հատվածում: Արմընկակալները՝ փայտե՝ երեսպատմամբ ամրացված նստատեղի կողամասերից յուրաքանչյուրը 90մմ հաստությամբ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 460մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 520մմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 150կգ: Գույնը՝ սև: Վերջնական երանգը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերի տատանումը ոչ ավել քան 2%-ով:

**\* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:**

**\*Ապրանքները՝ չօգտագործված, նոր և որակյալ:**

**\* Երաշխիքը՝ 1 տարի:**

**\* Թերությունների դեպքում վաճառողը պարտավոր է վերացնել դրանք իր միջոցներով և իր հաշվին /ներառյալ նաև տեղափոխումը/:**

****