|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /120/ | մետր | 156 | Խողովակի ձևը՝ Քառակուսի, Չափսերը՝ 120x120 մմ, Խողովակի հատվածի բարձրություն՝ առնվազն 120 մմ, Խողովակի հատվածի լայնություն՝ առնվազն 120 մմ, պատի հաստություն՝ առնվազն 4 մմ: Պողպատի տեսակ՝ ст3, ԳՕՍՏ 8639-82: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6 մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /120/ | Форма трубы: Квадратная, Габариты: 120х120 мм, Высота сечения трубы: не менее 120 мм, Ширина сечения трубы: не менее 120 мм, Толщина стенки: не менее 4 мм. Марка стали: ст3, ГОСТ 8639-82. Длина 1 штуки: не менее 6 м. На этапе поставки предоставить сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 2 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /100/ | մետր | 198 | Խողովակի ձևը՝ Քառակուսի, Չափսերը՝ 100x100 մմ, Խողովակի հատվածի բարձրություն՝ առնվազն 100 մմ, Խողովակի հատվածի լայնություն՝ առնվազն 100 մմ, պատի հաստություն՝ առնվազն 3 մմ: Պողպատի տեսակ՝ ст3, ԳՕՍՏ 8639-82: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6 մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /100/ | Форма трубы: Квадратная, Габариты: 100х100 мм, Высота сечения трубы: не менее 100 мм, Ширина сечения трубы: не менее 100 мм, Толщина стенки: не менее 3 мм. Марка стали: СТ3, ГОСТ 8639-82. Длина 1 штуки: не менее 6 м. На этапе поставки предоставить сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 3 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /89/ | մետր | 360 | Երկաթե խողովակներ: Տրամագիծը՝ առնվազն 89 մմ, Նյութը՝ պողպատ, ներքին տրամագիծ՝ առնվազն 80մմ, պատի հաստությունը առնվազն 3մմ: Կիրառության ոլորտները՝ ջրամատակարարում, ջեռուցում, տաքացման կետեր, հրդեհաշիջում, միացման տեսակ՝ գազային եռակցում: ԳՕՍՏ 10704-91: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /89/ | Трубы железные: Диаметр: не менее 89 мм, Материал: сталь, внутренний диаметр: не менее 80 мм, толщина стенки: не менее 3 мм. Области применения: водоснабжение, отопление, тепловые пункты, пожаротушение, тип соединения: газосварка. ГОСТ 10704-91: Длина 1 штуки: не менее 6 м. На этапе поставки предоставить сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*