ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 39714220 | օդորակիչ, 12000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 40  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -600  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս-A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)-12000 BTU  Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 3900  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 3400  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 4 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Դաշտաքար  Նոր Կյանք  Շաղափ  ՈՒրցաձոր  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |
| 2 | 39714230 | օդորակիչ, 18000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 60  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -1000  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս-A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)-18000 BTU  Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 5600  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 5100  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 3 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Նոր ՈՒղի  Լուսառատ  Փոքր Վեդի  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |
| 3 | 39714240 | օդորակիչ, 24000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 80  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ)- 1100  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս- A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)- 24000 BTU  Ջեռուցման հզորություն – ոչ պակաս 7200  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 6800  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 1 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Գինեվետ  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | | | | | | | |
| номер части, указанный в приглашении | Код транзита плана закупок по классификации CPV | Имя | технические характеристики | единица измерения | общее количество | поставлять | |
| адрес | Крайний срок |
| 1 | 39714220 | кондиционер, 12000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 40  Циркуляция воздуха (м3/ч) -600  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности-A+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A, R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ)-12000 БТЕ  Теплопроизводительность - не менее 3900  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 3400  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 4 | Դաշտաքար  Նոր Կյանք  Շաղափ  ՈՒրցաձոր | ***С даты подписания договора до***  ***31.07.2025*** |
| 2 | 39714230 | кондиционер, 18000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 60  Циркуляция воздуха (м3/ч) -1000  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности-A+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A, R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ)-18000 БТЕ  Теплопроизводительность - не менее 5600  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 5100  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 3 | Նոր ՈՒղի  Լուսառատ  Փոքր Վեդի | ***С даты подписания договора до***  ***31.07.2025*** |
| 3 | 39714240 | кондиционер, 24000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 80  Циркуляция воздуха (м3/ч) - 1100  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности - А+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A, R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ) ​​- 24000 БТЕ  Теплопроизводительность – не менее 7200  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 6800  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 1 | Գինեվետ | ***С даты подписания договора до***  ***31.07.2025*** |