 [Перевод: армянский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | | | | | | | |
| номер части, указанный в приглашении | Код транзита плана закупок по классификации CPV | Имя | технические характеристики | единица измерения | общее количество | поставлять | |
| адрес | Крайний срок |
| 1 | 39714220 | кондиционер, 12000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 40  Циркуляция воздуха (м3/ч) -600  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности-A+  Цвет-Белый  Тип газа - R410A или R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ)-12000 БТЕ  Теплопроизводительность - не менее 3900  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 3400  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Установка изапускосуществляется поставщиком со всеми необходимыми для установки изделиями. Поставщик обязан исправить или заменить любые дефекты, которые появятся в течение гарантийного срока, в течение 3-5 дней, обеспечив транспортировку изделия в соответствующий сервисный центр с возвратом.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок: не менее 3 лет. | ***кусок*** | 4 | Даштакар, Ведийская община, Араратская область, Армения  Новая Жизнь  Шагхап  Урцадзор  резиденция | ***С даты вступления в силу Соглашения до***  ***31.08.2025*** |
| 2 | 39714230 | кондиционер, 18000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 60  Циркуляция воздуха (м3/ч) -1000  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности-A+  Цвет-Белый  Тип газа - R410A или R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ)-18000 БТЕ  Теплопроизводительность - не менее 5600  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 5100  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Установка изапускосуществляется поставщиком со всеми необходимыми для установки изделиями. Поставщик обязан исправить или заменить любые дефекты, которые появятся в течение гарантийного срока, в течение 3-5 дней, обеспечив транспортировку изделия в соответствующий сервисный центр с возвратом.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок: не менее 3 лет. | ***кусок*** | 3 | Араратская область, Ведийская община, Нор Уги, Армения  Светящийся  Малый Веди  резиденция | ***С даты подписания договора до***  ***31.08.2025*** |
| 3 | 39714240 | кондиционер, 24000 БТЕ | **Основная информация**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 80  Циркуляция воздуха (м3/ч) - 1100  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера-Сплит-система  Класс энергоэффективности - А+  Цвет-Белый  Тип газа - R410A или R32  Режимы-Охлаждение и Обогрев  Возможности, власть  Рабочая температура +43°С/-15°С  Управление крылом Доступно  Мощность (БТЕ) ​​- 24000 БТЕ  Теплопроизводительность – не менее 7200  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 6800  **Электроэнергия**  Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц  Установка изапускосуществляется поставщиком со всеми необходимыми для установки изделиями. Поставщик обязан исправить или заменить любые дефекты, которые появятся в течение гарантийного срока, в течение 3-5 дней, обеспечив транспортировку изделия в соответствующий сервисный центр с возвратом.  Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке.  Гарантийный срок: не менее 3 лет. | ***кусок*** | 1 | Армения Араратская область Веди община Гиневет  резиденция | ***С даты подписания договора до***  ***31.08.2025*** |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | | | | | | | |
| номер детали, указанный в приглашении: | Код транзитного плана по классификациям CPV: | Имя | технические характеристики | единица измерения | общее количество | доставить | |
| адрес | Крайний срок |
| 1 | 39714220 | кондиционер, 12000 БТЕ | **Основная информация:**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 40  Циркуляция воздуха (м3/ч) -600  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера - Сплит-система  Класс энергоэффективности-А+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A,Р32  Режимы-Охлаждение и Обогрев:  Возможности, власть  Рабочая температура: +43°С/-15°С  Управление крилом Доступно:  Мощность (БТЕ) ​​- 12000 БТЕ  Тепловая эффективность - не менее 3900  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 3400  **Электричество**  Мощность (В/Гц)-220-240В/50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтажные и пусконаладочные работы выполняются победителем конкурса за свой счет.  Товар должен быть неиспользованным (новым), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 4 | Даштакар  Новая Жизнь  Шагхап  Урцадзор | ***С даты подписания договора по:***  ***31.07.2025*** |
| 2 | 39714230 | кондиционер, 18000 БТЕ | **Основная информация:**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 60  Циркуляция воздуха (м3/ч) -1000  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера - Сплит-система  Класс энергоэффективности-А+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A,Р32  Режимы-Охлаждение и Обогрев:  Возможности, власть  Рабочая температура: +43°С/-15°С  Управление крилом Доступно:  Мощность (БТЕ) ​​- 18000 БТЕ  Тепловая эффективность - не менее 5600  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 5100  **Электричество**  Мощность (В/Гц)-220-240В/50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтажные и пусконаладочные работы выполняются победителем конкурса за свой счет.  Товар должен быть неиспользованным (новым), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 3 | Новый Путь  Светящийся  Малый Веди | ***С даты подписания договора по:***  ***31.07.2025*** |
| 3 | 39714240 | кондиционер, 24000 БТЕ | **Основная информация:**  Рабочая площадь (кв.м) не менее 80  Циркуляция воздуха (м3/ч) - 1100  Инвертор-ИНВЕРТОР  Тип кондиционера - Сплит-система  Класс энергоэффективности - А+  Цвет-Белый  Тип газа-R410A,Р32  Режимы-Охлаждение и Обогрев:  Возможности, власть  Рабочая температура: +43°С/-15°С  Управление крилом Доступно:  Мощность (БТЕ) ​​- 24000 БТЕ  Теплопроизводительность - не менее 7200  Холодопроизводительность (Вт) - не менее 6800  **Электричество**  Мощность (В/Гц)-220-240В/50-60 Гц  Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м  Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м  Монтажные и пусконаладочные работы выполняются победителем конкурса за свой счет.  Товар должен быть неиспользованным (новым), в заводской упаковке.  Гарантийный срок не менее 3 лет. | ***кусок*** | 1 | Гиневе | ***С даты подписания договора по:***  ***31.07.2025*** |