|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 39111320 | նստարաններ | հատ | 20 | Նստարան թուջե հիմքով և փայտյա հենակով: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 5X3 սմ չափի ուղղանկյուն խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, ոտքերի ներքնամասում առկա են 8 մմ տրամագծով անցքեր գետնին ամրացնելու համար, հղկված, պատված նախաներկով և ներկված յուղաներկով (սև գույն), նստարանի մեջքի մասը և նստատեղը պատված են սոճիի, չամ տեսակի փայտից (խոնավությունը մինչև 7 %), երանգավորված և լաքապատված տախտակամածային, լաքով (փայտի երանգը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ), տախտակի լայնքը՝ ոչ պակաս 6սմ , հաստությունը՝ոչ պակաս 4 սմ: Նստարանի չափսերը՝ երկարությունը՝ առնվազն 1800 մմ, մեջքի բարձրությունը՝ առնվազն 800 մմ, նստատեղի լայնությունը՝ առնվազն 450 մմ, նստատեղի բարձրությունը՝ առնվազն 420 մմ, թևի հենակի բարձրությունը՝ առնվազն 600 մմ: Նստարանի վերևի հատվածում ԱՆԻ գրվածքով՝ նկարին համապատասխան /«Մարալիկ 2016» գրվածքը փոխարինվում է «ԱՆԻ» գրվածքով/: նստարանները մատակարարվում են հավաքված և փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները լաքապատվում և ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 730 օրացուցային օր: Վերջնական տեսքը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | скамейки | Скамья с железным основанием и деревянной опорой. Каркас сиденья и спинки должен быть изготовлен из прямоугольной трубы размером 5X3 см, с толщиной стенки не менее 2 мм., в нижней части ножек имеются отверстия диаметром 8 мм для крепления к земле, отшлифованы, загрунтованы и окрашены масляной краской (черный цвет), спинка и сиденье скамейки покрыты древесиной сосны и дуба. (влажность до 7%), тонированы и покрыты декингом, лаком (оттенок дерева согласовывается с Заказчиком), ширина доски не менее 6 см, толщина не менее 4 см. Размеры скамейки: длина - не менее 1800 мм, высота спинки - не менее 800 мм, ширина сиденья - не менее 450 мм, высота сиденья - не менее 420 мм, высота подлокотника - не менее 600 мм. НЕ с надписью в соответствии с рисунком /надпись «Маралик 2016» заменяется на надпись «АНИ»/. Скамейки поставляются в собранном виде и упакованными в полиэтиленовую пленку, ежегодно после получения товара (в течение гарантийного срока) товар лакируется и красится за счет Продавца в соответствии с первоначальным внешним видом, гарантийный срок составляет не менее 730 календарных дней с момента получения товара. Окончательный внешний вид, цвет согласовываются с заказчиком. |
| 2 | 39111320 | նստարաններ | հատ | 20 | Նստարանը պետք է ունենա առնվազն 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը ոչ պակաս 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը ոճ պակաս 53սմ, նստատեղի լայնությունը ոչ պակաս 47սմ:  Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ:  Փայտյա չորսուները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով:  Անի համայնքի խորհրդանիշի և «Անի» գրվածքի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից:  Ապրանքը, այդ թվում դրա պատրաստման համար օգտագործվող բոլոր նյութերն ու դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 2 տարի: Վերջնական տեսքը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | скамейки | Скамейка должна иметь длину не менее 190 см, общую высоту не менее 95 см, высоту спинки не менее 53 см, ширину сиденья не менее 47 см.  Каркас сиденья и спинки должен быть изготовлен из квадратной трубы 4X4 см, толщина стенки не менее 2 мм, сиденье должно быть изготовлено из древесины сосны. Деревянные детали должны быть установлены на основания.  Деревянные рамы должны быть покрыты специальным масляно-водостойким лаком, а металлические трубы - антикоррозийной краской.  Обязательно наличие символики общины Ани и надписи «Ани» на спинке и боковых частях скамейки, которые должны быть отражены на металлическом листе методом лазерной резки. Толщина металлического листа должна быть не менее 2 мм.  Изделие, включая все материалы и детали, используемые для его изготовления, должно быть новым и неиспользованным: гарантийный срок: не менее 2 лет со дня, следующего за днем ​​получения изделия. Окончательный вид, цвет согласовывается с заказчиком. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*