**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Միավորի նախահաշվային գինը** | **Մատակարարման վայրը** | **Մատակարար ման ժամկետը** |
| 12 | **Համակարգչային մոնիտոր** | | Էկրանի անկյունագծային չափսը: 68,6 սմ (27") Էկրանի տեսակը և կետայնությունը :IPS; LCD, Native resolution FHD (1920 x 1080)  Resolutions supported  640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080  Կողմերի հարաբերակցությունը : 16:9  Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը(հորիզոնական) - 30-391 kHz  Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը (ուղղահայաց) - 60-240 Hz (DisplayPort™); 60-200 Hz (HDMI)  Էկրանի պայծառությունը: 400 nits  Կոնտրաստի գործակիցը - 1000:1  Էկրանի կոնտրաստի հարաբերակցություն (դինամիկ) - 10000000:1  Պիքսելների քանակը մեկ դյույմում (ppi) - 82 ppi | հատ | 1 | 196500 | ՀՀ, ք․ Երևան, Աբովյան 27  3-րդ հարկ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրվա ընթացքում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Պիքսելների քայլը՝ 0,31 x 0,31 մմ  Թարմացման հաճախականություն 240 Hz  Պանելի բիթային խորություն - Իրական 8 բիթ  Հորիզոնական դիտման անկյուն 178°  Ուղղահայաց դիտման անկյուն 178°  Արձագանքման հարաբերակցությունը։ 1ms GtG (with overdrive)  Ցուցադրման մակերես (մետրիկ) - 59.67x33.57սմ  Մոնիտորի բնութագրերը  Display features։ On-screen controls; Pivot rotation; Anti-glare; Height adjustable; AMD Freesync™ Premium; Gaming Console Compatible; Integrated speakers; HDR; NVIDIA® G-SYNC® Compatible; VESA Certified AdaptiveSync;  Բարձրախոսի ելքային հզորություն՝ 2 x 3 Վտ  On-screen controls - Management; Information; Input; Color; Image; Menu; Gaming; Audio; External Lighting  Էկրանի մշակում - Հակա-շողացող ( Anti-glare) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Գունային գամմա - 99% sRGB; 95% DCI-P3:  Միացումները: առնվազն 1հատ DisplayPort™ 1.4;  2 հատ HDMI 2.0 մուտք (HDCP աջակցությամբ),  2 հատ USB Type-A SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, Usb b (hub enablement) - 1 հատ USB-B  Աուդիո ելք - 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out)։  Սնուցման տեսակը - Ներքին  Մուտքային լարումը։ 100-ից 240 VAC; 50/60 Hz:  Կոմպլեկտի մեջ պետք է ներառված լինի՝ Մոնիտոր; DisplayPort™ մալուխ; Երաշխիքային քարտ; USB Type-A-ից Type-B մալուխ; Արագ տեղադրման ուղեցույց; AC սնուցման մալուխ:  **Երաշխիքը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև առնվազն** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **երկու սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:Մատակարար Ընկերությունը առաջարկվող ապրանքներին կից (հայտը ներկայացնելու փուլում) պարտավոր է ներկայացնել արտադրող Ընկերության կողմից տրամադրվող MAF հավաստագիր։** |  |  |  |  |  |