**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Միավորի նախահաշվային գինը** | **Մատակարարման վայրը** | **Մատակարար ման ժամկետը** |
| 8 | **ԱՍՍ/**  **Անխափան Սնուցման Սարքի**  **մարտկոց** | | Հաստատուն հոսանքով վերալիցքավորվող,  հերմետիկ փակված, չսպասարկվող մարտկոցներ,  անխափան սնուցման սարքերի համար,  որոնք պետք է բավարարեն հետևյալ  նվազագույն տեխնիկական պահանջներին:  Battery Type: VRLA Sealed Lead Acid Battery  Standby use : 13.5-13.8V  Cycle use : 14.4-15.0V  Initial current : 3.4A MAX.  Capacity Rating: 34W  Տարողությունը՝ 9.0Ա/Ժ  Լարումը՝ 12Վ  Հզորությունը՝ 34Վտ  Ֆիզիկական չափսերը՝ 151մմ х 65մմ х 94մմ  Քաշը՝ ոչ ավել քան 2.60կգ:    **Երաշխիքը՝ 12 ամիս** | հատ | 20 | 12500 | ՀՀ, ք․ Երևան, Աբովյան 27  3-րդ հարկ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրվա ընթացքում |