**Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Максималь ная цена еденицы | Место доставки | Срок доставки |
| 12 | **Компьютерный монитор** | Размер экрана по диагонали. 68,6 см (27")  Тип экрана и разрешение: IPS, LCD  Native resolution FHD (1920 x 1080)  Соотношение сторон: 16:9  Частота сканирования экрана (по горизонтали) 30 - 391 кГц  Частота сканирования экрана (по вертикали) 60–240 Гц (DisplayPort™); 60–200 Гц (HDMI)  Яркость экрана. 400 nits  Контрастность - 1000:1  Коэффициент контрастности дисплея (динамический) - 10000000:1  Пикселей на дюйм (ppi) - 82 ppi  Шаг пикселя 0,31 х 0,31 мм  Частота обновления 240 Гц  Разрядность панели - Реальные 8 бит  Угол обзора по горизонтали 178° | штук | 1 | 196500 | РА, г. Ереван, ул. Абовяна 27, 3-ий этаж | В течение 120 дней после вступления договора в силу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Угол обзора по вертикали 178°  Коэффициент отклика. 1 мс GtG (with overdrive)  Область отображения (метрическая) -  59.67 x 33.57 см  Особенности отображения On-screen controls; Anti-glare;  Обработка экрана - Антибликовое покрытие  Цветовая гамма - 99% sRGB; 95% DCI-P3.  Характеристики монитора - Экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация; антибликовое покрытие; регулировка высоты; AMD Freesync™ Premium; совместимость с игровыми консолями; встроенные динамики;  HDR; совместимость с NVIDIA® G-SYNC®; сертификация VESA Adaptive-Sync;  Выходная мощность динамика - 2 x 3 Вт  Соединения - не менее 1 DisplayPort™ 1.4; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 входа HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)  2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с, USB B (поддержка переходника) - 1 разъем USB-B  Аудиовыход - 1 x 3,5 мм аудиоразъем (аудиовыход).  Тип блока питания – Внутренний;  Входное напряжение. от 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц.  Комплект поставки - Монитор; кабель DisplayPort™; гарантийный талон; кабель USB Type-A — Type-B; краткая инструкция по настройке; кабель питания переменного тока.  **Гарантия: 1 год. Предоставление гарантийного обслуживания в официальном центре обслуж­ивания клиентов производителя (по запросу технические характеристики предлагаемого продукта также предоставляются сервисным центром) или заявление** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **производителя о том, что**  **продукт изготовлен для потребления и обслуживания на территории Республики Армения. Сертификат MAF, предоставленный производственной компанией.** |  |  |  |  |  |