**Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Максималь ная цена еденицы | Место доставки | Срок доставки |
| 8 | **Аккумулятор**  **ИБП/** | Перезаряжаемый постоянным током,  герметичные, необслуживаемые аккумуляторы,  для источников бесперебойного питания,  который должен соответствовать следующему:  Минимальные технические требования.  Battery Type: VRLA Sealed Lead Acid Battery  Standby use : 13.5-13.8V  Cycle use : 14.4-15.0V  Initial current : 3.4A MAX.  Capacity Rating: 34W  Максимальная сила тока на выходе — 100 А, на входе — до 3.4 А  Емкость: 9.0 Ач. Напряжение: 12 В. Мощность: 34 Вт.  Физические размеры: 151мм х 65мм х 94 мм.  Вес: не более 2.60 кг.  **Гарантия: 12 месяцев** | штук | 20 | 12500 | РА, г. Ереван, ул. Абовяна 27, 3-ий этаж | В течение 120 дней после вступления договора в силу |