**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Միավորի նախահաշվային գինը** | **Մատակարարման վայրը** | **Մատակարար ման ժամկետը** |
| 11 | **Համակարգչային մոնիտոր** | | Էկրանի անկյունագծային չափսը: 60,5 սմ (23,8") Էկրանի տեսակը և կետայնությունը :IPS; LCD, Native resolution FHD (1920 x 1080)  Resolutions supported  640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080  Կողմերի հարաբերակցությունը : 16:9  Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը(հորիզոնական) 30-210 kHz  Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը (ուղղահայաց) 60-165 Hz  Էկրանի պայծառությունը: 300 nits  Կոնտրաստի գործակիցը - 1000:1  Էկրանի կոնտրաստի հարաբերակցություն (դինամիկ) - 10000000:1  Պիքսելների քանակը մեկ դյույմում (ppi) - 93 ppi | հատ | 4 | 124000 | ՀՀ, ք․ Երևան, Աբովյան 27  3-րդ հարկ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրվա ընթացքում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Պիքսելների քայլը՝ 0,28 x 0,28 մմ  Թարմացման հաճախականություն 165 Hz  Հորիզոնական դիտման անկյուն 178°  Ուղղահայաց դիտման անկյուն 178°  Արձագանքման հարաբերակցությունը։ 1ms GtG (with overdrive)  Ցուցադրման մակերես (մետրիկ) - 52.7 x 29.65 սմ  Մոնիտորի բնութագրերը  Display features։ On-screen controls; Pivot rotation; Anti-glare; Height adjustable; AMD Freesync™ Premium; Gaming Console Compatible;  On-screen controls - Management; Information; Exit; Input; Color; Image; Power; Menu; Gaming  Anti-glare; Integrated speakers;  Էկրանի մշակում - Հակա-շողացող ( Anti-glare)  Գունային գամմա - 99% sRGB; 90% DCI-P3:  Միացումները: առնվազն 1հատ DisplayPort™ 1.4;  2 հատ HDMI 2.0 մուտք (HDCP աջակցությամբ) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Աուդիո ելք - 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out)։  Սնուցման տեսակը - Ներքին  Մուտքային լարումը։ 100-ից 240 VAC; 50/60 Hz:  Կոմպլեկտի մեջ պետք է ներառված լինի՝ Մոնիտոր; DisplayPort™ մալուխ; Երաշխիքային քարտ; Արագ տեղադրման ուղեցույց; AC սնուցման լար։  **Երաշխիքը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև առնվազն երկու սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:Մատակարար** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ընկերությունը առաջարկվող ապրանքներին կից (հայտը ներկայացնելու փուլում) պարտավոր է ներկայացնել արտադրող Ընկերության կողմից տրամադրվող MAF հավաստագիր։** |  |  |  |  |  |