**Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Максималь ная цена еденицы | Место доставки | Срок доставки |
| 11 | **Компьютерный монитор** | Размер экрана по диагонали. 60,5 см (23,8")  Тип экрана и разрешение: IPS, LCD  Native resolution FHD (1920 x 1080)  Поддерживаемые разрешения:  640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920x1080  Соотношение сторон: 16:9  Частота сканирования экрана (по горизонтали) 30 - 210 кГц  Частота сканирования экрана (по вертикали) 60 -165 Гц  Яркость экрана. 300 nits  Контрастность - 1000:1  Коэффициент контрастности дисплея (динамический) - 10000000:1  Пикселей на дюйм (ppi) - 93 ppi  Шаг пикселя 0,28 х 0,28 мм | штук | 4 | 124000 | РА, г. Ереван, ул. Абовяна 27, 3-ий этаж | В течение 120 дней после вступления договора в силу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частота обновления 165 Гц  Угол обзора по горизонтали 178°  Угол обзора по вертикали 178°  Коэффициент отклика. 1 мс GtG (with overdrive)  Область отображения (метрическая) -  52,7 x 29,65 см  Особенности отображения On-screen controls; Anti-glare;  Обработка экрана - Антибликовое покрытие  Цветовая гамма - 99% sRGB; 90% DCI-P3.  Характеристики монитора - Элементы управления на экране; Вращение вокруг оси; Антибликовое покрытие; Регулировка высоты; AMD Freesync™ Premium; Совместимость с игровой консолью;  Соединения - не менее 1 DisplayPort™ 1.4;  2 входа HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)  Аудиовыход - 1 x 3,5 мм аудиоразъем (аудиовыход).  Тип блока питания – Внутренний; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входное напряжение. от 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц.  Комплект поставки - Монитор; Кабель DisplayPort™; Гарантийный талон; краткая инструкция по настройке; Кабель питания переменного тока.  **Гарантия: 1 год. Предоставление гарантийного обслуживания в официальном центре обслуж­ивания клиентов производителя (по запросу технические характеристики предлагаемого продукта также предоставляются сервисным центром) или заявление производителя о том, что продукт изготовлен для потребления и обслуживания на территории Республики Армения. Сертификат MAF, предоставленный производственной компанией.** |  |  |  |  |  |