|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագի  րը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհան  ուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
| 1 |  | Պոլիէթիլենային ջրատար և գազատար ճնշումային խողովակ | Պոլիէթիլենային ջրատար և գազատար ճնշումային խողովակ․ տրմ 32մմ/1դույմ,  մթն/ճնշ 10բար Երկշերտ Արտաքին սև ծածկույթ, ներսից սպիտակ  Полиэтиленовая труба для воды и газа под давлением:  диаметр 32 мм/1 дюйм,  давление 10 бар  Двухслойная  Черное внешнее покрытие, белое внутреннее покрытие | մետր | 300 | 180000 | 600 | Ալավերդի քաղաք,Զ.Անդրանիկի 8/1 | 600 | Պայմանագրի կնքման պահից 20 օրացուցային օրվա մեջ |
| 2 |  | Անցում/ միացման համար/ | Նախատեսված Պոլիէթիլենային ջրատար և գազատար ճնշումային խողովակի համար տրմ 32մմ/1դույմ,  մթն/ճնշ 10բար Երկշերտ Արտաքին սև ծածկույթ, ներսից սպիտակ  Предназначен для полиэтиленовых водопроводных и газовых напорных труб  диаметр 32 мм/1 дюйм,  давление/давление 10 бар  Двухслойный  Черное внешнее покрытие, белое внутреннее покрытие | մետր | 750 | 7500 | 10 |  | 10 |  |
| 3 |  | Ցանց ցանկապատի գործված ցանցեր | Մետաղակն ցանղ,ցանկապատի համար, ցինկապատ,չժանգոտող,1,5\*10 մ չափ/փաթեթ ՄԵՏԱՂԻ// Լարի ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 մմ վանդակների անցքի չափ 7\*7 սմ Сетка металлическая, для забора, оцинкованная, нержавеющая, 1,5\*10 м размер/упаковка МЕТАЛЛ// ТОЛЩИНА ПРОВОЛОКИ: 3 мм Размер отверстия в клетке 7\*7 см, Ցանց ցանկապատի | մետր | 1600 | 1200000 | 750 |  | 750 |  |
| 4 |  | **ՕՍԲ** — փայտատաշեղային սալեր | մեկ հատի հաստ 12 մմ  մեկ հատի չափսեր 1220x2440 մմ 1 հատը= 2.9768 մ/ք 59.536= 20 հատ  толщина цельной плитки 12 мм  цельная плитка 1220x2440 мм  1 шт.= 2,9768 м/кв.м  59,536= 20 шт. | մ/ք | 5500 | 115500 | 21 |  | 21 |  |
| 5 |  | ԴՐՈԲ ՑԱՆՑԵՐ/ ստյաշկի ցանց/ | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմ 4ԱՆՑՔԵՐ մմ 40\*40ՉԱՓԵՐ մմ 1000\*2000  ТОЛЩИНА мм 4 ПАНЕЛЬ мм 40\*40 РАЗМЕРЫ мм 1000\*2000 | մ/ք | 2600 | 104000 | 40 |  | 40 |  |
| 6 |  | Բենզինային խոտհնձիչ | Խոտհնձիչ բենզինային, քաշը 8,5կգ,կտրող ծայրի լայնությունը 230մմ,կարողությունը 1200մլ,հզորությունը 1,25ԿՎ, պտտման հաճախականությունը 9000 պ/ր  Газонокосилка бензиновая, вес 8,5 кг, ширина режущей кромки 230 мм, емкость 1200 мл, мощность 1,25 кВт, частота вращения 9000 об/мин | հատ | 30000 | 210000 | 7 |  | 7 |  |
| 7 |  | Ներկ Լատեքսային | Ներկ լատեքսային L 10л 15կգ -ոց դույլերով, լվացվող, անփայլ,ներքին մակերեսների հարդարման համար: Լվացվող, ջրակայուն, 5 լ= 60մ/ք ծածկողականություն  Краска латексная L 10л 15кг в ведрах, моющаяся, матовая, для отделки внутренних поверхностей. Моющаяся, водостойкая, 5л = 60м2/кв.м покрытия | լ | 800 | 160000 | 200 |  | 200 |  |
| 8 |  | Բենզասղոց/ դրուժբա/ | 5.5 կվտ, 18000 պտույտ/ րոպե, սղոցի երկ 58 սմ, բաք 550 մլ  5,5 кВт, 18000 об/мин, длина пильного диска 58 см, бак 550 мл | հատ | 43000 | 43000 | 1 |  | 1 |  |
| 9 |  | Բալգարկա (հայերեն` անկյունահղկիչ) | | էլեկտրական,ձեռքի օգտագործման, Հզորություն` 1400 Վտ Պտույտների հաճախականոււթյուն` 3000-12000 պտ․/րոպե Տրամագիծ` 125 մմ․  электрический, ручной,  Мощность: 1400 Вт  Скорость: 3000-12000 об/мин  Диаметр: 125 мм. | հատ | 35000 | 35000 | 1 |  | 1 |  |
| 10 |  | Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք | Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) ԳՈՍՏ — 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 Մետաղի Տեսակ — СТ 3ПС Հաստություն — 3 մմ Լայնություն — 1000 մմ Երկարություն — 2000 մմ Չափման Միավոր — հատ 1000\*200 մմ կտորներով  Лист стальной горячекатаный черный (Г/К)  ГОСТ — 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88  Марка металла — СТ 3ПС  Толщина — 3 мм  Ширина — 1000 мм  Длина — 2000 мм  Единица измерения — шт.  Штуки 1000\*200 мм | մ/ք | 12000 | 240000 | 20 |  | 20 |  |
| 11 |  | Ցեմենտ շինարարական | производство, 500 марка, в мешках по 50 кг.․ տեղական արտադրանք | կգ | 60 | 780000 | 13000 |  | 13000 |  |
| 12 |  | բենզին, ռեգուլյար | Օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, Կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ 21 %, օլեֆիններ -21%, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ -5%, իզոպրոպիլ սպիրտ -10%, իզոբուտիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ 7%, եթերներ (C 5 և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ -10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Վառելիքի լիցքավորման կայանի հեռավորությունը Ալավերդի քաղաքից՝ առավելագույնը 2 կմ: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է ցպահանջ պահանջագրի հիման վրա. Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, Содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля ароматических углеводородов: не более 21%, олефинов -21%, объемная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителя: не более 3% метанола, 5% этанола, 10% изопропилового спирта, 10% изобутилового спирта, 7% трет-бутилового спирта, эфиров (С5 и более) -15%, других окислителей -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства Республики Армения от 2004 года N 1592-Н от 11 ноября 2018 года. Поставка: по талонам. Удаленность АЗС от города Алаверди составляет максимум 2 км. Поставка товара будет осуществляться на основании товарной накладной. | լ | 480 | 144000 | 300 |  | 300 |  |
| 13 |  | երկաթե խողովակներ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 3 մմ պատի հաստություն, 50x50մմ Труба профильная квадратная, толщина стенки 3 мм, 50х50 мм | մետր | 1650 | 115500 | 70 |  | 70 |  |
| 14 |  | այլ օրգանական քիմիական միացություններ | Ամոնիում 4 հիդրոքսի մեթիլ ֆոսֆինոիլի DL-հոմոալանինտանտ Կապույտից կանաչ հեղուկ 5լ- ոց թմբուկներով Аммоний 4-гидроксиметилфосфиноил DL-гомоаланин Жидкость от синего до зеленого цвета 5л бочки | լիտր | 1200 | 96000 | 80 |  | 80 |  |
| 15 |  | մետաղական խողովակ | 127 մմ տրամագիծ: 3 մմ պատ Диаметр 127 мм: стенка 3 мм | մետր | 4800 | 86400 | 18 |  | 18 |  |
| 16 |  | Ներկ ակրիլային, /թիթեղ ներկելու համար | ակրիլային, /թիթեղ ներկելու համար/ Գույն՝ կարմիր/երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ , Ջերմակայուն,ջրակայուն, Արագ չորացող․ -30 ից + 40 դիմացկողականություն  акрил, /для покраски жести/  Цвет: красный/по согласованию с заказчиком/, Термостойкий, водостойкий, Быстросохнущий. Устойчивость от -30 до +40 | կգ | 1800 | 450000 | 250 |  | 250 |  |
| 17 |  | լուծիչ | ակրիլային ներկի համար, 5 լիտր տարաներով․ для акриловой краски, в 5-литровых канистрах. | լիտր | 900 | 45000 | 50 |  | 50 |  |
| 18 |  | Կլոր մետաղյա խողովակ Ⴔ 102\*3.5 | Փողոցային լուսավորության սյուների համար․ 6 մետրանոց կտորներով մետաղյա, Ⴔ 10 Для столбов уличного освещения: 6-метровые куски металла, Ⴔ 102\*3,52\*3.5 | մ | 3400 | 163200 | 48 |  | 48 |  |
| 19 |  | Կլոր մետաղյա խողովակ Ⴔ 48\*3 | Փողոցային լուսավորության սյուների համար․ 6 մետրանոց կտորներովմետաղյա, Ⴔ Ⴔ 48\*3  Для столбов уличного освещения: металлические детали длиной 6 метров, Ⴔ Ⴔ 48\*3 | մ | 1310 | 23580 | 18 |  | 18 |  |
| 20 |  | Ազբոշիֆեր | Ասբոշիֆեռ 117\*170սմ չափսերի Асбестовый шифер 117\*170см толщина: | հատ | 4200 | 336000 | 80 |  | 80 |  |
| **Ընդամենը** | | | | | |  |  |  |  |  |