**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39111140 | Աթոռ  Стул | Փայտե, պաստառված մուգ շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը` 475÷480մմ, խորությունը` 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում` 355÷360մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը` 450մմ-ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը` 50±2սմ: Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 100-120կգ:  **Տես կից նկար 1-ը:**  Деревянный, обтянутый томно-коричневой тканью, высота сиденья - 475÷480мм, глубина - 445÷450мм, ширина сиденья в широкой части не менее 355÷360мм, радиус сгиба спинке менее 450мм, сиденья и спинка мягкая, высота спинки-50±2см. Минимальная нагрузка 100-120кг.  **См. прикрепленное изображение 1.** | hատ  штук | 7 | 40000 | 280000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 39111140 | Աթոռ  Стул | Մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամբողջական պլաստմասսե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50x50±2սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը` 50-53սմ:  Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 100-120կգ:  С металлическими хромированными ножками, сиденье и подставка из, цельного пластика, из высококачественного сырья, размеры сидений не, менее 50x50±2см, высота заднего сиденья 50-53см. Минимальная нагрузка 100-120кг. | hատ  штук | 10 | 7500 | 75000 |
|  | 39111140 | Աթոռ  Стул | Գրասենյակային, մետաղյա ոտիկներով, կիսափափուկ, կտորե նստատեղով և հենակով, սև գույնի: Չափսերը՝ նստատեղ 50x45±2սմ, հենակ 45x50±2սմ, ոտիկի բարձրությունը 45-48սմ: Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 100-120կգ: Офисней, с тканевыми обоями, цвет черный, на основе металла, сиденья и спинка мягкая. Размеры: сиденье 50х45±2см, спинка 45х50±2см, высота  ножек 45-48см. Максимальная нагрузка 100-120кг. | hատ  штук | 66 | 13000 | 858000 |
|  | 39111140 | Աթոռ  Стул | Գրասենյակային՝ Burocrat CH-W695NLT կամ համարժեքը FLY GTP Tilt PL62, BYROOM Office Brief HS-3604-B, Գույնը՝ սև։ Офисный: Бюрократ CH-W695NLT или FLY GTP Tilt PL62, BYROOM Office Brief HS-3604-B, Цвет: черный | hատ  штук | 15 | 35000 | 525000 |  |  |
|  | 39111190 | Բազկաթոռ  Кресло | Պաստառը բարձորակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Φ600-605մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի, անիվի խարսխաձողը՝ Φ11մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պոռոլոն (поролон) խտությունը 25-40կգ/մ, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 110-120կգ, բազկաթոռի քաշը 15±2կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770մմ, թիկնակի լայնությունը 530±20մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ, կարկասը միակտոր չէ: Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарте germany DIN 4550, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, ø 600мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) Диаметр якорного стержня Ø11мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м, минимальная нагрузка 110-120кг, вес кресла 15±2кг, высота 1010-1110мм, высота подлокотников 670-770мм, ширина спинки 530±20мм, ширина кресла 660±20мм, глубина сиденья 590±20мм, каркас не монолитный | hատ  штук | 27 | 45000 | 1215000 |
|  | 39111220 | Բազկաթոռ  Кресло | Ղեկավարի բազկաթոռ՝ հինգ անվակների վրա` միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով, երեսպատած բնական փայտով: Ոտքերը ` մետաղյա, պատված բնական փայտով: Նստատեղը և թիկնակը` փափուկ՝ սպունգով պատված: Կողային հենակները` բնական փայտ: Թիկնակը` կարգավորվող, նստատեղը` բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորությամբ: Նստատեղի լայնքը՝ 50-52սմ, խորությունը՝ 47-50սմ։ Բազկաթոռի բարձրությունը` գետնից մինչև թիկնակի վերին հատվածը (բարձրացված վիճակում) 120-122սմ: Պաստառապատված բնական կաշվից: Մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի: Ծանրաբեռնվածությունը նվազագույնը 120կգ: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Ապրանքների արտաքին տեսքը, գույնը նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատույի հետ:  **Տես կից նկար 2:**  Кресло руководителя: на пяти колесах, соединённых между собой пятилучевой крестовиной, облицованной натуральным деревом. Ножки — металлические, покрытые натуральным деревом. Сиденье и спинка — мягкие, покрыты поролоном. Боковые подлокотники — из натурального дерева. Спинка — регулируемая, сиденье — с возможностью подъёма и опускания. Ширина сиденья 50–52 см, глубина 47–50 см. Высота кресла от пола до верхней части спинки (в поднятом положении) — 120–122 см. Обивка из натуральной кожи. Механизм — 3-го класса по стандарту Germany DIN 4550, с регулировкой высоты и функцией качания, с возможностью фиксации. Колеса нейлоновые, соответствуют стандарту BIFMA 5.1 (США). Нагрузка минимум 120 кг. Продукция будет новой, не бывшей в употреблении.Транспортировка, разгрузка и сборка продукции (включая все необходимые материалы) будут осуществлены Продавцом за свой счёт, с предварительным согласованием конкретного адреса доставки с Покупателем. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год, начиная со следующего дня после приёмки товара. **См. прикрепленное изображение 2.** | hատ  штук | 1 | 160000 | 160000 |
|  | 39111220 | Բազկաթոռ  Кресло | Ղեկավարի բազկաթոռ՝ հինգ անվակների վրա` միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով, երեսպատած բնական փայտով: Ոտքերը ` մետաղյա, պատված բնական փայտով: Նստատեղը և թիկնակը` փափուկ՝ սպունգով պատված: Կողային հենակները` բնական փայտ: Թիկնակը` կարգավորվող, նստատեղը` բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորությամբ: Նստատեղի լայնքը՝ 50-55սմ, խորությունը՝ 47-52սմ։ Բազկաթոռի բարձրությունը` գետնից մինչև թիկնակի վերին հատվածը (բարձրացված վիճակում) 120-125սմ: Պաստառապատված բնական կաշվից: Մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի: Ծանրաբեռնվածությունը նվազագույնը 120կգ: **Տես կից նկար 2:**  Кресло руководителя: на пяти колесах, соединённых между собой пятилучевой крестовиной, облицованной натуральным деревом. Ножки металлические, покрытые натуральным деревом. Сиденье и спинка мягкие, покрыты поролоном. Боковые подлокотники из натурального дерева. Спинка регулируемая, сиденье с возможностью подъёма и опускания. Ширина сиденья 50–55 см, глубина 47–52 см. Высота кресла от пола до верхней части спинки (в поднятом положении) 120–125 см. Обивка из натуральной кожи. Механизм 3-го класса по стандарту Germany DIN 4550, с регулировкой высоты и функцией качания, с возможностью фиксации. Колеса нейлоновые, соответствуют стандарту BIFMA 5.1 (США). Нагрузка — минимум 120 кг. Продукция будет новой, не бывшей в употреблении.  **См. прикрепленное изображение 2** | hատ  штук | 2 | 160000 | 320000 |  |  |
|  | 39111190 | Բազկաթոռ  Кресло | Պաստառը բարձորակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Φ600-605մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի, անիվի խարսխաձողը՝ Φ11մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պոռոլոն (поролон) խտությունը 25-40կգ/մ, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 110-150կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1120մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-775մմ, թիկնակի լայնությունը 530±20մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ, կարկասը միակտոր չէ:  Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарте germany DIN 4550, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, ø 600мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) Диаметр якорного стержня Ø11мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м, Минимальная нагрузка 110-150кг, высота 1010-1120мм, высота подлокотников 670-775мм, ширина спинки 530±20мм, ширина кресла 660±20мм, глубина сиденья 590±20мм, каркас не монолитный | hատ  штук | 14 | 45000 | 630000 |  |  |
|  | 39111190 | Բազկաթոռ Кресло | Գրասենյակային, շարժական երեսպատումը էկո կաշի, արմնկակալներրը փայտյա, ճոճելու մեխանիզմը բարձր, հարմարավետությամբ, յուրաքանչյուր դիրքում կարգավորելու հնարավորությամբ, խաչուկը մետաղական, անիվներով, ամորտիզատորը 3 դաս, լցոնը - սպունգ ստանդարտ խտության, նվազագույն ծանրությունը - 120 կգ։  Офисное, передвижной, обивка - эко кожа, подлокотник – деревянные, механизм качания - с высоким комфортом, регулируемый в любом положении, крестовина металлический, на колесиках, амортизатор - 3 класса. Наполнитель губка стандартной плотности. минимум вес - 120 кг. | hատ  штук | 2 | 130000 | 260000 |
|  | 39111190 | Բազկաթոռ Кресло | Օպերատորի, պաստառը մուգ գույնի, բարձրորակ ամուր կտորից, արմնկակալների վերևի մասը փափուկ, պատված մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, ֆիքսված միակտոր ոտքով (սահաձող), մետաղական, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 110±120կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1100±50մմ, բազկակալների բարձրությունը 690±50մմ, թիկնակի լայնությունը 460±50մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650± 50մմ, նստելատեղի խորությունը 510±50մմ, նստելատեղի լայնությունը 460±50մմ, կարկասը միակտոր չէ։ Оператора, обивка темного цвета из высококачественного плотного материала, подлокотники темного цвета из высококачественного плотного материала, с одной металлической ножкой, высота кресла 1100±50мм, высота подлокотника 690±50мм, ширина спинки 460±50мм, глубина сиденья 510±50мм, с максимальной нагрузкой 110±120кг, каркас нецелостный, или равноценный. | hատ  штук | 13 | 60000 | 780000 |  |  |
|  | 39121520 | Գրապահարան  Книжный шкаф | Lամինատե, լամինատի գույնը՝ շագանակագույն, հետնամասից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով, մնացած տեսանելի հատվածները պետք է պատված լինեն պոլիվինիքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, չափերը՝ բարձրությունը - 180 սմ, լայնությունը - 80 սմ, խորությունը - 45 սմ, դռները ապակեպատ բարձրությամբ ու լայնությամբ բաժանված լինի 4 հավասար մասերի, ապակու հաստությունը՝ 2,5 մմ, ապակու գույնը բաց շագանակագույն ` լամինատի գույնի համադրությամբ, դռների ապակիները վերցված լինեն լամինետե շրջանակի մեջ, ծխնիները լինեն բարձրորակ, որպեսզի դիմանան դռների ծանրությանը և ապահովեն դռների անխափան աշխատանքը, փականով, բռնակներով։  Из ламината, цвет - коричневый, cпинка закрыта ламинированным ДВП, остальные видимые части должны быть покрыты поливинилхлоридной (PVC) пленкой, высота -180 см, ширина - 80см, глубина-45см, двери застеклены, разделены на 4 равные части по высоте и ширине, толщина стекла 2,5 мм, цвет стекла - светло-коричневый в сочетании с цветом ламината. Дверные окна следует брать в раму из ламината, петли должны быть качественными, что-бы выдерживать вес двери и обеспечивать бесперебойную работу двери, с замком, ручками. | hատ  штук | 2 | 60000 | 120000 |  |  |
|  | 39121520 | Գրապահարան  Книжный шкаф | Լամինատե 18մմ, հետնամասից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով, մնացած տեսանելի հատվածները պետք է պատված լինեն պոլիվինիքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, հատակից լինի բաձր: Գույնը բաց շագանակագույն կամ դրան մոտ գույն, պահարանի չափերը` բարձրությունը՝ 2400մմ, խորությունը՝ 450մմ, լայնությունը 800մմ: Գրապահարանը բարձրության մասով կիսվի 6 մասի՝ վերևում` 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով, դռները ամբողջովին լինեն լամինատից և հուսալի ծխնիներով, դռան վերևվի անկյունում հուսալի բռնակով: Պահարանի բաց հատվածների ներքին չափերը պետք է լինեն՝ բարձրությունը 400մմ, լայնությունը 800մմ և խորությունը 450մմ:  Ламинированный 18мм, сзади закрывается ламинированным ДВП, остальные видные места покрыты половин хлоридной (PVC) лентой. Цвет светло коричневый или похожий, размеры – ширина 800мм, высота 2400мм, глубина 45мм. По высоте разделен на 6 частей - на верху 4 полки, а внизу шкаф с 2 полками и с двумя ламинированными дверьми, на верхней части дверей. ручки. Внутренние размеры открытых частей шкафа должны быть: высота 400мм, ширина 800мм, глубина 450мм. | hատ  штук | 3 | 84000 | 252000 |  |  |
|  | 39121520 | Գրապահարան  Книжный шкаф | Առանց դռների, հինգհարկանի, լամինատե  Բարձրությունը` 2մ, խորությունը` 0,35մ, լայնությունը` 0,8մ  Без дверей, пятиэтажная, ламинат, Высота-2м,глубина-0,35м  Ширина-0,8м. | hատ  штук | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  | 39141260 | Զգեստապահարան Гардероб | Երկդռնանի, կախիչներով, լամինատե, գույնը` մոխրագույն խորությունը` 60սմ լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 200սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25սմ դեպի ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը լինի մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:  2-х дверный, с металлической вешалкой и замком. Материал-ламинат,цвет темно- коричневый, глубина 60см, ширина 80см, высота 200см, что бы было закреплено эксцентрическими регулировочными петлями, в гардеробе 25см тумба для шляп, двери закреплены 3-мя петлями, с возможностью закрытия на ключ. | hատ  штук | 6 | 75000 | 450000 |  |  |
|  | 39141260 | Զգեստապահարա  Гардероб | Լամինատե 18մմ, հետնամասից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով, մնացած տեսանելի հատվածները պետք է պատված լինեն պոլիվինիքլորիդային (PVC) եզրաժապավենով, երկդռնանի, դռները բռնակներով և բանալիով փակման հնարավորությունով, մուգ շագանակագույն, չափերը՝ բարձրությունը 200սմ, լայնությունը 80սմ, խորությունը 60սմ, կախիչների համար մետաղական ձողով: 2 դարակով վերևում և ներքևում, որոնց բարձրությունը 30սմ է:  Ламинированный 18мм, сзади закрывается ламинированным ДВП, остальные видные места покрыты поливинилхлоридной (PVC) лентой, двух дверных, с замком и с ручками, тёмно-коричневый, ширина 80см, высота 200см, глубина 60см, с внутренним стержнем, 2 полки - одна наверху, другая внизу, высота которых 30см. | hատ  штук | 2 | 75000 | 150000 |  |  |
|  | 39141260 | Զգեստապահարան Гардероб | Մեկ ընդհանուր դուռ, երեք դարակներով հագուստ կախելու կախիչով: Գույնը բաց շականակագույն: Չափսերը՝ 600x800x2100մմ։  Одна общая дверь с тремя полками и вешалкой для одежды.  Цвет светло-коричневый. Размеры 600x800x2100 мм. | hատ  штук | 2 | 70000 | 140000 |  |
|  | 39132220 | Կախիչ հագուստի Вешалка для одежды | Լամինատե 18մմ, չափսը` 180x90սմ, գույնը` բաց շագանակագույն, աջ կողմում 40x60սմ չափի հայելի, ձախ կողմում հինգ կախիչով, ներքևի հատվածում երկփեղկանի փակվող դռներով՝ երկու դարակով:  Ламинированный 18мм, размеры 180х90см, цвет светло-коричневый, на правой стороне зеркало 40х60см размеров, с пятью вешалками на левой стороне. Двустворчатые двери с двумя полками внизу. | hատ  штук | 2 | 42000 | 84000 |  |  |
|  | 39121100 | Գրասեղան  Стол | Լաբորատոր մետաղապլաստե, չափսերը - 130x60x70 (սմ), 3 դարականի, աջ կողմում՝ 3 դարակով, գլանաձև ուղեցույցների վրա, 15-22սմ խորությամբ, 35-45 սմ լայնությամբ, սեղանի վերևի հատվածոը՝ 1.6 սմ հաստությամբ պլաստիկե ծածկույթով:  Սեղանը պատրաստված պետք է լինի կենսաբանական հեղուկների, քիմիական լուծույթների, խոնավության, ախտահանիչների նկատմամբ դիմացկուն նյութերից:  Металлопластиковый размеры - 130x60x70 (см), с правой стороны с 3 выдвижными ящиками на роликовых направляющих, глубиной в 15-22см, шириной 35-45см, прочная столешница толщиной 1,6см, с пластиковым покрытием.Изготовлен стол из материалов, стойких к биологическим жидкостям, химическим растворам, влаге, дезинфицирующим средствам. | hատ  штук | 8 | 200000 | 1600000 |  |
|  | 39121200 | Սեղան  Стол | Գրասենյակային, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, 140x75սմ բարձրությունը հատակից` 75սմ, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը շագանակագույն, եզրի հատվածը կլորավուն։ Пиьсменная, с 3 выдвижными ящиками с правой стороны, 140x75см,высота от пола 75 см, с ключом, коричневый. | hատ  штук | 2 | 60000 | 120000 |
|  | 39121200 | Սեղան  Стол | Գրասենյակային, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, 130x75սմ բարձրությունը հատակից` 75սմ, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը շագանակագույն։ Письменный, с 3 выдвижными ящиками с левой стороны, 130x75см, высота от пола 75 см, с ключом, коричневый. | hատ  штук | 2 | 54000 | 108000 |
|  | 39121200 | Սեղան  Стол | Գրասենյակային, ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ երկարություն - 140սմ, լայնություն 75-80սմ, բարձրությունը - 75սմ, աջ և ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ բաց շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ։  С лицевой стороны из МДФ, с ламинатовыми боками, размеры: длина - 140см, ширина 75-80см, высота-75см, с тремя выдвижными ящиками вправо и влево, с возможностью закрытия ключом роликами, цвет: светло-коричневый, с ключом. | hատ  штук | 2 | 60000 | 120000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) կիրականացնի Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:
2. Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը: Ապրանքների մատակարարման փուլում ապրանքների արտաքին տեսքը, գույնը, 11-16 չափաբաժինների դեպքում նաև դռների բացվածքը նախապես պետք է համաձայնեցնել Գնորդի հետ:
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Մատակարարին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 աշխատանքային օր:
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
6. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։
7. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)
9. Товары будут новыми и неиспользованными. Перевозку, разгрузку и сборку товаров (включая все необходимые материалы) осуществляет Продавец за свой счет.
10. Гарантийный срок на товары устанавливается в течение 365 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товаров. На этапе поставки внешний вид, цвет, а в случае 11-16 лотов и дверной проем должны быть предварительно согласованы с Покупателем.
11. Оплата будет производиться на основании акта сдачи-приемки фактически поставленных товаров.
12. Срок предоставления подписанного акта сдачи-приемки Поставщику — 30 рабочих дней.
13. Допустимый срок нарушения — 10 календарных дней.
14. Поставщик обязан соблюдать все требования внутреннеобъектового и пропускного режима, действующего на АЭС.
15. Поставщик обязан уведомить управляющего контрактом о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки. Поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30
16. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am