Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ

Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2025թ․

Արտանետումների նորմա/ Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro – 5

Անիվային բանաձև 4x2

Վառելիքի տեսակը – Դիզել

Մեքենայի զուտ քաշ [կգ] ոչ ավել 15 500

• թույլատրելի բեռնվածությունը առջևի սռնիի վրա, [կգ] ոչ պակաս 6 000

• թույլատրելի բեռնվածությունը հետևի կամրջակի վրա, [կգ] ոչ պակաս 9 500

Հատուկ տեխնիկայի քաշը, կգ ոչ ավել 4900

Շարժիչ, Հզորություն (ձ/ուժ) ոչ պակաս 242

Ծնկաձև լիսեռի առավելագույն պտույտ, պ/ր 2 500

Շարժիչի տեսակը Դիզելային, տուրբոմակփչումով

Գլանների դասավորվածություն և քանակ 6, շարային

Ղեկ Ձախ, հիդրավլիկ

Փոխանցումատուփ (տարբերակ) Մեխանիկական, 6 աստիճանի

Մեքենայի չափսերը

Մեքենայի երկարություն [մմ] Մեքենայի լայնություն [մմ]

Մեքենայի բարձրություն [մմ] 8300 /2550 /3400

Անիվային բազա, մմ 4 200

Թափքի ծավալ, մ3 ոչ պակաս 14 և ոչ ավել 15

Մանիպուլյատորի բեռնատարողություն [կգ] ոչ պակաս 700

Աղբի սեղմման գործակից 7

Աղբահավաք խցում հավաքվող աղբի քաշ [կգ] ոչ պակաս 4 960

Մանիպուլյատորի բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3 ծավալով կոնտեյների համար [կգ] ոչ պակաս 700

Բարձումը- հետևի բարձմամբ՝ 120-1100լ աղբարկղերի համար։

Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը Հիդրավլիկ

Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000

Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ

Ապրանքի տեղափոխումը մինչև ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի մատակարարի կողմից։

Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները:

Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 200 լ

Հեղուկ մաչևինայի (ADBLUE) բաքի տարողությունը- ոչ պակաս 30լ․

Գույնը- ներկի կոդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Դիմացի լուսարձակներ – բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով

Հետևի լուսարձակներ – բարձրությունը 1,2մ-ից բարձր՝ մետաղական պաշտպանիչներով

Անիվների չափը – 315 80 R22.5

Մարտկոցի հզորությունը – ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր

Աուդիո համակարգ Արգելակման համակարգ – դիսկային (ABS, ASR, ESP)

Նստատեղերի քանակը – 3 հատ լվացվող կտորից Առանց քնատեղիի Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող,

Ժամանակակից գործիքների վահանակ, որի վրա պետք է արտացոլվի նաև շարժիչի յուղի չափը

Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ – 20մ

Վթարային կանգի նշան

Դոմկրատ

Բանալիների քանակը – 2 հատ

Պահեստային անվադող անվահեծով

Հատուկ սարքավորումների չափանիշները

Բեռնաթափման ուղղությունը –հետ

Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED)

Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պետք է պատրաստված լինի ոչ պակաս 8մմ հաստությամբ բարձր կարծրության մետաղից,

աղբի խցիկի հատակի հատվածը – 5մմ հաստության բարձր կարծրության մետաղից, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ մետաղից

Պետք է ունենա աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը

Մատակարարը ՀՀ-ում, Ալավերդի քաղաքից առավելագույնը 200 կմ հեռավորության վրա պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն:

1․Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:

2․Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:

3․Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:

4․Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին։