|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /50/ | մետր | 180 | Խողովակի ձևը՝ Քառակուսի, Չափսերը՝ 50x50 մմ, Խողովակի հատվածի բարձրություն՝ առնվազն 50 մմ, Խողովակի հատվածի լայնություն՝ առնվազն 50 մմ, պատի հաստություն՝ առնվազն 1.5 մմ: Պողպատի տեսակ՝ ст3, ԳՕՍՏ 8639-82: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6 մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /50/ | Форма трубы: квадратная, Размеры: 50х50 мм, Высота сечения трубы: не менее 50 мм, Ширина сечения трубы: не менее 50 мм, Толщина стенки: не менее 1,5 мм. Марка стали: ст3, ГОСТ 8639-82. Длина 1 штуки: не менее 6 м. При поставке предоставить сертификат соответствия заявленным характеристикам. |
| 2 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /20\*40/ | մետր | 720 | Խողովակի ձևը՝ ուղղանկյուն, Չափսերը՝ 40x20 մմ, Խողովակի հատվածի բարձրություն՝ առնվազն 20 մմ, Խողովակի հատվածի լայնություն՝ առնվազն 40 մմ, պատի հաստություն՝ առնվազն 1,5 մմ: Պողպատի տեսակ՝ ст2, ст3, ԳՕՍՏ 8645-68: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6 մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /20\*40/ | Форма трубы: прямоугольная, Габариты: 40х20 мм, Высота сечения трубы: не менее 20 мм, Ширина сечения трубы: не менее 40 мм, Толщина стенки: не менее 1,5 мм. Марка стали: ст2, ст3, ГОСТ 8645-68. Длина 1 штуки: не менее 6 м. При поставке необходимо предоставить сертификат соответствия заявленным характеристикам. |
| 3 | 44531191 | երկաթե խողովակներ /20/ | մետր | 1600 | Խողովակի ձևը՝ Քառակուսի, Չափսերը՝ 20x20 մմ, Խողովակի հատվածի բարձրություն՝ առնվազն 20 մմ, Խողովակի հատվածի լայնություն՝ առնվազն 20 մմ, պատի հաստություն՝ առնվազն 1.5 մմ: Պողպատի տեսակ՝ ст3, ԳՕՍՏ 8639-82: 1 հատի երկարությունը առնվազն 6 մ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | железные трубы /20/ | Форма трубы: квадратная, Размеры: 20х20 мм, Высота сечения трубы: не менее 20 мм, Ширина сечения трубы: не менее 20 мм, Толщина стенки: не менее 1,5 мм. Марка стали: ст3, ГОСТ 8639-82. Длина 1 штуки: не менее 6 м. При поставке предоставить сертификат соответствия заявленным характеристикам. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*