|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Տեխնիկական բնութագիր | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39111220 | Բազկաթոռ  Кресло | Ղեկավարի բազկաթոռ՝ հինգ անվակների վրա` միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով, երեսպատած բնական փայտով: Ոտքերը ` մետաղյա, պատված բնական փայտով: Նստատեղը և թիկնակը` փափուկ՝ սպունգով պատված: Կողային հենակները` բնական փայտ: Թիկնակը` կարգավորվող, նստատեղը` բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորությամբ: Նստատեղի լայնքը՝ 50-52սմ, խորությունը՝ 47-50սմ։ Բազկաթոռի բարձրությունը` գետնից մինչև թիկնակի վերին հատվածը (բարձրացված վիճակում) 120-122սմ: Պաստառապատված բնական կաշվից: Մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի: Ծանրաբեռնվածությունը նվազագույնը 120կգ: Ապրանքները կլինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) կիրականացնի Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Ապրանքների արտաքին տեսքը, գույնը նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:  Кресло руководителя: на пяти колесах, соединённых между собой пятилучевой крестовиной, облицованной натуральным деревом. Ножки — металлические, покрытые натуральным деревом. Сиденье и спинка — мягкие, покрыты поролоном. Боковые подлокотники — из натурального дерева. Спинка — регулируемая, сиденье — с возможностью подъёма и опускания. Ширина сиденья — 50–52 см, глубина — 47–50 см. Высота кресла от пола до верхней части спинки (в поднятом положении) — 120–122 см. Обивка — из натуральной кожи. Механизм — 3-го класса по стандарту Germany DIN 4550, с регулировкой высоты и функцией качания, с возможностью фиксации. Колеса — нейлоновые, соответствуют стандарту BIFMA 5.1 (США). Нагрузка — минимум 120 кг. Продукция будет новой, не бывшей в употреблении.Транспортировка, разгрузка и сборка продукции (включая все необходимые материалы) будут осуществлены Продавцом за свой счёт, с предварительным согласованием конкретного адреса доставки с Покупателем. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год, начиная со следующего дня после приёмки товара. Внешний вид и цвет продукции будут предварительно согласованы с Заказчиком.. | hատ  штук | 1 | 110000 | 110000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 39121200 | Սեղան մոնտաժային  Стол монтажный | Treston WB-1 կամ համարժեքը Termopro Монолит 1500, Gresson СП-1500  Աշխատասեղան լրակազմ, հավաքածուն ներառում է նվազագույն ստորև նշված տեխնիկական բնութագրով՝ Չափսերը՝ (Լ) 1500-1600 (Խ) 700-740 (Բ) 1500-1550մմ: Մետաղական կառուցվածք: Աշխատասեղանի մակերեսը՝ (Ե) 1500-1600 (Լ) 700-740 (Հ) 25-27մմ։ Բարձրությունը հատակից 850±15մմ, նյութը՝ պոլիկարբոնատե ծածկույթ։ Քաշովի դարակներ (3 հատ)՝ սեղանի տակ տեղակայված մետաղական կառուցվածքով։ Պլատֆորմ (պոլկա)` 2 հատ սեղանի վերևում տեղակայված, որը կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ աշխատանքային տարածք կամ սարքավորումների պահեստավորում։ Կախովի գծային LED լուսավորիչ։ Պրոֆեսիոնալ էլեկտրական բլոկ 7 վարդակից' հողանցմամբ և 16Ա ավտոմատով: Հողանցման տերմինալ։ Փորվածքով հետևի վահանակ՝ գործիքներ կամ պահեստավորման տարրեր կախելու համար։ Գործիքների բռնակներ՝ փորվածքով հետևի վահանակին ամրացնելու համար (պտուտակադարձիչ, բանալի և այլ մանր գործիքներ)։ Գործիքների մագնիսական բռնակներ։ Ակոսային խրոցակներ։  Treston WB-1 или эквивалент Termopro Монолит 1500, Gresson СП-1500О с техническими характеристиками ниже сновные. Размеры: (Д) 1500–1600 мм, (Ш) 700–740 мм, (В) 1500–1550 мм. Металлическая конструкция. Поверхность рабочего стола (столишница): (Д) 1500–1600 мм, (Ш) 700–740 мм, (Т) 25–27 мм. Высота от пола 850±15 мм. Материал покрытие из поликарбоната. Выдвижные ящики (3 шт.) расположены под столом, с металлической конструкцией. Платформа (полка) 2 шт., расположенные над столом, могут использоваться как дополнительное рабочее пространство или для хранения оборудования. Подвесной линейный светильник LED. Профессиональный электрический блок на 7 розеток с заземлением и автоматом на 16А. Клемма заземления. Перфорированная задняя панель для подвеса инструментов или элементов хранения. Держатели инструментов для крепления на перфорированную заднюю панель (для отвёрток, ключей и других мелких инструментов). Магнитные держатели для инструментов. Пазовые заглушки. | hատ  штук | 2 | 965000 | 1930000 |  | 2 |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) կիրականացնի Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:
2. Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Ապրանքների արտաքին տեսքը, գույնը նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մատակարարին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 աշխատանքային օր
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)
10. Товары должны быть новыми и неиспользованными. Перевозку, разгрузку и сборку товаров (включая все необходимые материалы) осуществляет Продавец за свой счет.
11. Гарантийный срок на товары устанавливается в течение 365 дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товаров. Внешний вид и цвет товаров предварительно согласовываются с Заказчиком.
12. Оплата будет производиться на основании акта сдачи-приемки фактически поставленных товаров.
13. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе — не требуется.
14. Срок предоставления подписанного акта сдачи-приемки Поставщику — 30 рабочих дней.
15. Допустимый срок нарушения — 10 календарных дней.
16. Поставщик обязан соблюдать все требования внутреннеобъектового и пропускного режима, действующего на АЭС.
17. Поставщик обязан уведомить управляющего контрактом о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки. Поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30
18. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am