|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 44111710 | սալիկ կերամիկական հատակի համար | քմ | 630 | Նյութը՝ կերամոգրանիտ, Չափ՝ 60x120 սմ, Ջրակլանելիություն՝ 0.5% < E ≤ 2%, Դիմացկունություն՝ > 32Ն/մմ2: Գույնը ըստ պատվիրատուի հետ համաձայնեցման: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Керамическая напольная плитка. | Керамическая напольная плитка. Материал: керамогранит, Размер: 60х120 см, Водопоглощение: 0,5% < E ≤ 2%, Прочность: > 32 Н/мм². Цвет по согласованию с заказчиком. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 2 | 24911900 | սալիկի սոսինձ | կգ | 4000 | Աշխատանքի տեսակը՝ ներքին և արտաքին, Գույնը՝ Մոխրագույն, Խոնավության դիմադրություն: Այո, Ցրտահարության դիմադրություն. անսահմանափակ սառեցման ցիկլեր, Կիրառման ջերմաստիճանը՝ +5°С-ից +30°С, Սալիկի տեսակը՝ Կերամիկական սալիկներ, Բնական քար, Ճենապակյա սալիկ, Ջրի ծախսը 1 կգ խառնուրդի համար՝ 0,22լ, Շերտի հաստությունը՝ 2-ից 12 մմ, Խառնուրդի սպառումը շերտի նվազագույն հաստությամբ՝ 2,7-ից մինչև 10,1 կգ/մ2, Հիմքը՝ Բետոն, Սալիկ, GVL, GKL, Ցեմենտ Սվաղ, Խառնուրդի հիմքը՝ ցեմենտ, Լուծման կենսունակությունը՝ 200-240ր, Տաքացվող հատակի համակարգ՝ Այո, Սեղմման ուժը, ՄՊա՝ 10-12 ՄՊա, Ցրտահարության դիմադրության աստիճանը՝ F75: Փաթեթավորումը 20-25 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Плиточный клей | Плиточный клей Вид работ: внутренние и наружные, Цвет: серый, Влагостойкость: да, Морозостойкость: неограниченное количество циклов заморозки, Температура применения: от +5°С до +30°С, Тип плитки: Керамическая плитка, Натуральный камень, Керамогранит, Расход воды на 1 кг смеси: 0,22 л, Толщина слоя: от 2 до 12 мм, Расход смеси при минимальной толщине слоя: от 2,7 до 10,1 кг/м2, Основание: Бетон, Плитка, ГВЛ, ГКЛ, Цементная штукатурка, Основа смеси: цемент, Жизнеспособность раствора: 200-240 мин, Система «теплый пол»: да, Прочность на сжатие, МПа: 10-12 МПа, Класс морозостойкости: F75. Упаковка в мешки по 20-25 кг. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 3 | 44921110 | գիպս,շինարարական, մոխրագույն /գիպսոֆլեքս/ | կգ | 6000 | Չոր շինարարական խառնուրդների միջին ցուցանիշները հետևյալն են՝  Ջրի սպառումը 25 կգ ստանդարտի համար՝ 3.5-4 լիտր։  Սեղմման դիմադրություն՝ 4-8 ՄՊա։  Ծռման դիմադրություն՝ 1-3 ՄՊա։  Առաջարկվող շերտի հաստությունը՝ 1-20 մմ։  Սպառումը 1 մմ շերտի համար՝ 0.7-0.9 կգ մեկ մ2-ի համար։  Լուծույթի կենսունակությունը՝ 10-120 րոպե։  Կպչունությունը՝ 0.3-1.0 ՄՊա։  Օգտագործման պատրաստ լուծույթի խտությունը՝ 1900 կգ/մ3։  PH՝ 12-13 միավոր։ Փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Гипс строительный серый /gypsoflex/ | Средние показатели сухих строительных смесей следующие:  Расход воды на 25 кг: 3,5-4 л.  Прочность на сжатие: 4-8 МПа.  Прочность на изгиб: 1-3 МПа.  Рекомендуемая толщина слоя: 1-20 мм.  Расход на слой толщиной 1 мм: 0,7-0,9 кг/м².  Жизнеспособность раствора: 10-120 минут.  Адгезия: 0,3-1,0 МПа.  Плотность готового раствора: 1900 кг/м³.  PH: 12-13 ед. Упаковка в мешки по 30 кг. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 4 | 44921500 | ծեփամածիկ գիպսային /սվաղ/ | կգ | 3500 | Ներքին հարդարման ձեռքի աշխատանքների համար, գիպսային, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված: Խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 30-50 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Гипсовая шпатлевка /штукатурка/ | Для внутренних отделочных работ, ручного нанесения, на гипсовой, полимерной основе, указана технология производства и срок годности. Влажность не более 1,5%, остаток на сите 1,0 не более 0,5%, прочность сцепления не менее 0,2 МПа, время схватывания раствора: начало не ранее 15 минут, конец не позднее 1 часа, прочность на сжатие не менее 15 кг/см2, упаковка в мешки по 30-50 кг. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 5 | 4411120 | ցեմենտ | կգ | 13000 | Ցեմենտ Մ-400, Դ-20 (հավելյալ բաղադրիչների 20%), Սեղմման ուժը (28 օր հետո) - ոչ պակաս, քան 30 ՄՊա;  Ամրացման սկիզբը (ժամանակը) առնվազն 60 րոպե է, ուժը (մինչև 98%) ձեռք է բերվում 28 օր հետո;  Խտությունը թուլացած վիճակում - 1000-1200 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար;  Ծավալի փոփոխության միատեսակությունը `ոչ ավելի, քան 10 մմ;  Ցրտահարության դիմադրություն - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -60 - +300 աստիճան, ամբողջական սառեցման/հալեցման 70 ցիկլ; 50 կգ ±1կգ գործարանային փաթեթավորմամբ մակնիշմամբ: Կնքված փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը մինչև մեկ տարի է: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Цемент М-400 | Цемент М-400, Д-20 (20% дополнительных компонентов), Прочность при сжатии (через 28 суток) – не менее 30 МПа;  Время начала твердения – не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается через 28 суток;  Плотность в разрыхленном состоянии – 1000–1200 кг/м3;  Равномерность изменения объема – не более 10 мм;  Морозостойкость – диапазон рабочих температур от -60 до +300 градусов, 70 циклов полного замораживания/оттаивания;  50 кг ± 1 кг в заводской упаковке с маркировкой. Срок хранения в герметичной упаковке – до одного года. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. кг |
| 6 | 14211100 | ավազ | խմ | 50 | Հատիկների կազմը մանր: Ավազի հատիկների չափը տատանվում է 0.16-ից մինչև 2.5 մմ, Փոշու և կավի մասնիկների պարունակությունը. Չպետք է գերազանցի ԳՕՍՏ 8736-2014-ում նշված թույլատրելի արժեքները, քանի որ դա ազդում է շինարարական խառնուրդների որակի վրա։ Ծավալային խտությունը.  Կախված է ավազի խոնավության պարունակությունից և սովորաբար կազմում է 1300-1500 կգ/մ³։  рադիոակտիվություն.  Շինարարությունում օգտագործվելիք ռադիոակտիվության 1-ին դասի ավազ, որը անվտանգ է օգտագործման համար։ Օգտագործվելու է բետոնի և շինարարական շաղախի արտադրություն ժամանակ։ Փաթեթավորումը 50 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Песок. | Состав зерен мелкий. Размер зерен варьируется от 0,16 до 2,5 мм. Содержание пыли и глинистых частиц не должно превышать допустимых значений, указанных в ГОСТ 8736-2014, так как это влияет на качество строительных смесей. Насыпная плотность.  Зависит от влажности песка и обычно составляет 1300-1500 кг/м³.  Радиоактивность.  Песок 1-го класса радиоактивности, безопасен для применения в строительстве.  Предназначен для производства бетона и строительных растворов. Упаковка в мешки по 50 кг. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 7 | 44112200 | բաժանարար պատեր /перегородочный пита/ | հատ | 50 | Ամուր միջնապատի քար: Չափսեր՝ ոչ պակաս 500x188x80, բլոկի քաշը, կգ՝ ոչ պակաս 15.7, խտություն՝ 2100, ամրություն՝  M100, դատարկություն, %՝ 0, ջրի կլանում, %՝ 7, սառցակայունություն, c՝ F100,  Օդային աղմուկի մեկուսացման ինդեքս, դԲ (քանակ/հատ)՝ 47, օդային աղմուկի մեկուսացման ինդեքս, դԲ (հատերով)՝  49, բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար ազդեցությունը, Bk/կգ՝ 1 դաս, դյուրավառություն՝ Չայրվող (K0): Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Перегородки /перегородочный пита/ | Перегородки /перегородочный пита/ Камень перегородочный полнотелый. Размеры: не менее 500х188х80, масса блока, кг: не менее 15,7, плотность: 2100, прочность:  М100, пористость, %: 0, водопоглощение, %: 7, морозостойкость, С: F100,  Индекс изоляции воздушного шума, дБ (количество/шт.): 47, индекс изоляции воздушного шума, дБ (в шт.): 49, удельное воздействие естественных радионуклидов, Бк/кг:  1 класс, горючесть: негорючий (К0). Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 8 | 44111414 | ներկ՝ լատեքսային | կգ | 600 | Ներկ լատեքսային, ներսի հարդարման համար, ծածկողականությունը` 3 մ2/կգ երկու երես ներկման համար, ընդ որում 3-10 կգ դույլերով, տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետ: Խմբաքանակից 15 կգ-ը պարտադիր կանաչ գույնի, 15 կգ-ը՝ պարտադիր դեղին գույնի, մնացած խմբաքանակի գույը՝ ըստ պատվիրատուի հետ համաձայնեցման: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Латексная краска | Латексная краска. Латексная краска для внутренних работ, расход 3 м²/кг для окраски с двух сторон, в ведрах по 3–10 кг. На таре должны быть указаны дата изготовления и остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки. 15 кг партии должны быть зелёного цвета, 15 кг – жёлтого, цвет остальной партии должен быть согласован с покупателем. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат соответствия. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом. |
| 9 | 44111412 | ներկ՝ շինարարական /հակակոռոզիոն/ | կգ | 160 | Մեկ շերտի սպառման նորման 40-60 մլ/մ2 է՝ կախված մակերեսի տեսակից և կիրառման եղանակից։ էմալի քաշի ոչ ավելի, քան 10%-ը։ Չորացման ժամանակը (23 °C, 50% խոնավություն)՝ ոչ պակաս 8 ժամ։ Անկայուն նյութերի զանգվածային մասնաբաժինը՝ (DSTU ISO 3251) 68±2% (Սպիտակ), 61±2% (այլ գույներ), Խտություն (DSTU ISO 2811-1) ≈ 1.12 գ/սմ3 (Սպիտակ), 0.98±0.02 գ/սմ3 (այլ գույներ), Փայլ (DSTU ISO 2813) 80-90 GU (60º-ում), Կարծրություն (DSTU ISO 1522) ≈ 35 վայրկյան, Քյոնիգի ճոճանակ։  Անկայուն նյութերի ծավալային մասնաբաժինը՝ (DSTU ISO 3233) 54±2% (Սպիտակ), 50±2% (այլ գույներ): Գույնը մոխրագույն: Պահպանման ժամկետը՝ 36 ամիս՝ արտադրության օրվանից։ Փաթեթավորում՝ 0.75 լ, 2.5 լ (10 և 20 լ՝ ըստ պատվերի): Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Краска: строительная /антикоррозионная/ | Краска: строительная /антикоррозионная/ Расход на один слой 40-60 мл/м², в зависимости от типа поверхности и способа нанесения. Не более 10% от массы эмали. Время высыхания (23 °C, влажность 50%): не менее 8 часов. Массовая доля летучих веществ: (ДСТУ ISO 3251) 68±2% (белая), 61±2% (остальные цвета), Плотность (ДСТУ ISO 2811-1) ≈ 1,12 г/см³ (белая), 0,98±0,02 г/см³ (остальные цвета), Блеск (ДСТУ ISO 2813) 80-90 GU (при 60º), Твёрдость (ДСТУ ISO 1522) ≈ 35 секунд, маятник Кёнига. Содержание летучих веществ (ДСТУ ISO 3233): 54±2% (белый), 50±2% (другие цвета).  Цвет: серый. Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Упаковка: 0,75 л, 2,5 л (10 и 20 л по запросу). Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 10 | 44111417 | նախաներկ | կգ | 600 | Դիմացկուն է ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններին՝ -45-ից մինչև +60°C: Թաքցնում է փոքր ճաքերն ու անհարթությունները: Ստեղծում է գերամուր ծածկույթ: Դիմացկուն է հանքային յուղերի, քլոր պարունակող նյութերի, լվացող միջոցների և ջրի նկատմամբ:Կանխում է կոռոզիան:  Բարձր դիմադրություն քայքայմանը:  Սպառում – ոչ պակաս 80-100 գ/մ2, Մեկ շերտի չորացման ժամանակը - 24 ժամ t + 20°C ջերմաստիճանում: Գույն ըստ պատվիրատուի պատվերի: Նոսրացուցիչ - քսիլեն, սպիտակ սպիրտ, լուծիչ, սկիպիդար: Ծածկույթ - մատ/կիսափայլուն: Փաթեթավորումը՝ 0.9; 1.9; 25 կգ: Մատակարարման փաթեթավորումը ըստ պատվիրատուի պատվերի: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Грунтовка. | Устойчива к резким перепадам температур от -45 до +60°C. Скрывает мелкие трещины и неровности. Образует сверхпрочное покрытие. Устойчива к воздействию минеральных масел, хлорсодержащих веществ, моющих средств и воды. Предотвращает коррозию.  Высокая стойкость к истиранию.  Расход – не менее 80-100 г/м². Время высыхания одного слоя – 24 часа при t +20°C. Цвет по желанию заказчика.  Разбавитель – ксилол, уайт-спирит, сольвент, скипидар. Покрытие – матовое/полуглянцевое. Упаковка: 0,9; 1,9; 25 кг. Упаковка поставки – по желанию заказчика. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 11 | 31521500 | առաստաղի լուսավորման սարքեր | հատ | 30 | Ձևը քառակուսի, հզորություն՝ ոչ պակաս 25 Վտ, լուսային հոսք՝ ոչ պակաս 5400 լմ, գույնի ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս 6000 Կ (սառը լույս), աշխատանքային լարում՝ 180-260 Վ, չափսեր՝ ոչ պակաս 595\*595\*9 մմ Ծառայության ժամկետ՝ ավելի քան 30,000 ժամ: Երաշխիք՝ 1 տարի: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Светильники потолочные | Светильники потолочные. Квадратной формы, мощность: не менее 25 Вт, световой поток: не менее 5400 лм, цветовая температура: не менее 6000 К (холодный свет), рабочее напряжение: 180-260 В, габаритные размеры: не менее 595\*595\*9 мм. Срок службы: более 30 000 часов. Гарантия: 1 год. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 12 | 44118400 | պրոֆնաստիլ | քմ | 150 | ալիքի բարձրությունը՝ ոչ ավել 21 մմ, մետաղի հաստությունը՝ 0.5 մմ: Թիթեղի աշխատանքային լայնությունը՝ 1000 մմ, իսկ թիթեղի ընդհանուր լայնությունը՝ 1050 մմ: Ծածկույթը՝ ցինկապատ, թիթեղների 1 կտորի չափը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | профнастиль | Высота профилированного стального швеллера – не более 21 мм, толщина металла – 0,5 мм. Рабочая ширина листа – 1000 мм, общая ширина листа – 1050 мм. Покрытие – оцинкованное, размер листа согласовывается с заказчиком заранее. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара. |
| 13 | 44411300 | լվացարաններ | հատ | 3 | Նյութ՝ [Ճենապակի](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?nyvouth-4=a1ad40bd-911b-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), Քաշ (կգ)՝ ոչ պակաս [24.24 կգ](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?qash-kg-8=a5ec1747-d222-11ee-b5f7-0050568d8355&related=yes), Խորություն (սմ)՝ ոչ պակաս [43.8](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?khvorvouthyvoun-sm=e8def6ce-9124-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), Լայնություն (սմ), ոչ պակաս [55.5](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?laynvouthyvoun-sm-4=0cb7ef97-9125-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), [լվացարան](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?apranqi-tesak-4=915ab20d-e4f6-11ed-96eb-00155d005100&related=yes) ոտքով, Գույնը՝ [Սպիտակ](https://domus.am/category/countertop-wash-basin?gvouyn-42=7124b227-911c-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes): Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | мойки | Материал мойки: Фарфор, Вес (кг): не менее 24,24 кг, Глубина (см): не менее 43,8, Ширина (см): не менее 55,5, мойка на ножках, Цвет: Белый. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 14 | 44411710 | սանհանգույցի նստատեղեր | հատ | 2 | Նյութ՝ [Ճենապակի](https://domus.am/category/compact-toilets?nyvouth-4=a1ad40bd-911b-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), խորություն (սմ)՝ [60,](https://domus.am/category/compact-toilets?khvorvouthyvoun-sm=eed74497-9124-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes) լայնություն (սմ)՝ ոչ պակաս [30](https://domus.am/category/compact-toilets?laynvouthyvoun-sm-4=12c35070-9125-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), Ջրի մուտք՝ [Տակից](https://domus.am/category/compact-toilets?jri-mvoutq=0a5c5aed-911b-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes), ապրանքի տեսակ՝ [զուգարանակոնք](https://domus.am/category/compact-toilets?apranqi-tesak-4=9b78934e-ef37-11ed-96eb-00155d005100&related=yes), գույն՝ [Սպիտակ](https://domus.am/category/compact-toilets?gvouyn-42=7124b227-911c-11ea-b5eb-000c29542613&related=yes): Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | унитаза | Материал унитаза: Фарфор, Глубина (см): 60, Ширина (см): не менее 30, Подвод воды: С пола, Тип изделия: Унитаз, Цвет: Белый. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом. |
| 15 | 31211221 | անջատիչներ | հատ | 50 | Ապրանքի տեսակը` բացօթյա անջատիչ; Բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 2; Անվանական լարումը `250 Վ; Գնահատված հոսանք՝ 10 Ա, Թափքը՝ պլաստիկ, ծալովի; Գույնը՝ սպիտակ; Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Выключатели | Тип изделия: выключатель наружной установки; Количество клавиш: не менее 2; Номинальное напряжение: 250 В; Номинальный ток: 10 А, Корпус: пластиковый, складной; Цвет: белый; В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 16 | 31684400 | վարդակ | հատ | 50 | Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /2 տեղ./ , 220 Վ: Գույնը սպիտակ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | розетки | Материал розетки: Пластик, Данные розетки /2 места/, 220 В. Цвет: Белый. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 17 | 44111411 | ներկ,ջրաէմուլսիոն,ակրիլ | կգ | 200 | Ծածկույթի տեսքը՝ միատարր, առանց օտար մասնիկների։ Պայմանական մածուցիկություն՝ ըստ B3-246 մածուցիկաչափի (ծորակի տրամագիծը՝ 4 մմ)՝ (20±0.5)°C ջերմաստիճանում 150-200 վայրկյան, Հղկման աստիճան՝ 50 մկմ, Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ 70-75%, Չորացման ժամանակը մինչև 3-րդ աստիճան՝ (20±2)°C ջերմաստիճանում, ոչ ավելի, քան 25 րոպե, Չորացրած ծածկույթի թաքցնող ունակությունը՝ ոչ ավելի, քան 200 գ/մ², Ծածկույթի առաձգականությունը ծռելիս՝ ոչ ավելի, քան 15 մմ, Ծածկույթի դիմադրություն՝ (20±2)°C ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը՝ ոչ պակաս, քան 48 ժամ, Ծածկույթի դիմադրություն՝ (20±2)°C ջերմաստիճանում 3% NaCl լուծույթի ստատիկ ազդեցությանը՝ ոչ պակաս, քան 48 ժամ, Կպչունություն՝ ոչ ավելի, քան 1 միավոր: Գույնը ըստ պատվիրատուի պատվերի: Պահպանման ժամկետը՝ 36 ամիս՝ արտադրության օրվանից։ Փաթեթավորում՝ 0.75 լ, 2.5 լ (10 և 20 լ՝ ըստ պատվերի): Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Краска водоэмульсионная, акриловая. | Внешний вид покрытия: однородное, без посторонних частиц. Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (диаметр метчика: 4 мм): 150-200 сек при температуре (20±0,5)°С, Степень перетира: 50 мкм, Массовая доля нелетучих веществ: 70-75%, Время высыхания до 3-й степени: при температуре (20±2)°С, не более 25 мин, Укрывистость высохшего покрытия: не более 200 г/м², Эластичность покрытия при изгибе: не более 15 мм, Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С: не менее 48 ч, Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% раствора NaCl при температуре (20±2)°С: не менее 48 ч, Адгезия: не более 1 ед. Цвет по заказу потребителя. Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления. Упаковка: 0,75 л, 2,5 л (10 и 20 л по заказу). Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. |
| 18 | 44161130 | ջրատար խողովակներ | մետր | 30 | Առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ 110 աստիճան։  Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 95 աստիճան։  Աշխատանքային նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 1 աստիճան։  Նոմինալ ճնշում՝ 20 բար։  Կիրառում՝ սառը/տաք ջրամատակարարում, ջեռուցում։  Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 20 մմ։ Պատի հաստություն՝ ոչ պակաս 3մմ։ Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Водопроводные трубы | Максимально допустимая температура: 110 градусов.  Максимальная рабочая температура: 95 градусов.  Минимальная рабочая температура: 1 градус.  Номинальное давление: 20 бар.  Применение: холодное/горячее водоснабжение, отопление.  Диаметр: не менее 20 мм.  Толщина стенки: не менее 3 мм. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 19 | 44521120 | դռան փականներ | հատ | 5 | Մորզեի կողպեք բռնակով, Բարձրություն (մմ)՝ ոչ պակաս 160, երկարություն (մմ)՝  Ոչ պակաս 150, Դռան հաստությունը՝ մինչև 40 մմ, Բոլտերի տեսակը՝  Ուղղանկյուն, ձողի ելուստ (մմ)՝ ոչ պակաս 18, Մակնիշը՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ, նյութ Պողպատ, գույնը ըստ պատվիրատուի պատվերի, արտադրողի երաշխիք (ամիսներ)՝ 12, Անվտանգության դաս՝ 3 դաս; Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Дверные замки: | Морзе с ручкой, Высота (мм): не менее 160, Длина (мм):  не менее 150, Толщина двери: до 40 мм, Тип ригеля:  Прямоугольный, выступ стержня (мм): не менее 18, Марка: STANDARD, материал:  Сталь, цвет по заказу покупателя, Гарантия производителя (мес.): 12, Класс безопасности: 3 класс; В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 20 | 44192700 | ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | հատ | 20 | Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, որի երկարությունը որ պակաս 25սմ-ից, բնական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ 10սմ չափերի: Բարձր որակի: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Валик малярный, для малярных работ | Для малярных работ, с деревянной или пластиковой ручкой, длина которой менее 25 см, из натурального ворса, длина слоя от 8 до 25 мм, изготовлен из однородного материала, с равномерной высотой слоя, длина валика 10 см. Высокое качество. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Продавец. |
| 21 | 44112140 | լամինատ | քմ | 370 | Մաշվելիության դասը՝ ոչ պակաս AC4, Դիմադրողականության կարգը՝ առնվազն 32, Նախշի տեսակը՝ փայտի ֆակտուրա, Մակերևույթը՝ փայլով կամ անփայլ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հեը/, Հաստությունը՝ ոչ պակաս 8մմ., Երկարությունը՝ 128,6 սմ.ոչ պակաս, Լայնությունը՝ 19,4 սմ. Ոչ պակաս, Ամրացման ձևը՝ կողպման համակարգով, Լամինատը պետք է լինի առանց կտրվածքների, ջրադիմացկուն, Լամինատե հատակը բաղկացած է՝ 1. Լամինատե ծածկույթ, 2. Դեկորատիվ շերտ, 3. CCF-E թիթեղներ, որոնք ներծծված են հատուկ լուծույթով, ինչի շնորհիվ լամինատը դառնում է ջրադիմացկուն, 4. Ստորին շերտ, որը պահպանում է ձևը և կանխարգելում ձևափոխությունը: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Առնվազն 1 տարի երաշխիք: | Ламинат | Ламинированный пол: Класс ударопрочности: не ниже АС4,  Класс прочности: не менее 32,  Тип рисунка: текстура дерева,  Поверхность: глянцевая или матовая /по согласованию с заказчиком/, Толщина: не менее 8 мм, Длина: не менее 128,6 см,  Ширина: не менее 19,4 см,  Способ крепления: замковой системой,  Ламинат должен быть без разрезов, водонепроницаемым,  Ламинат состоит из:  1. Ламинированного покрытия,  2. Декоративного слоя,  3. Листов CCF-E, пропитанных специальным составом, благодаря которому ламинат становится водонепроницаемым,  4. Подложки, сохраняющей форму и предотвращающей деформацию. Цвет по согласованию с заказчиком. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. Гарантия не менее 1 года. |
| 22 | 44112160 | կեղծ հատակներ | քմ | 370 | Լամինատի սպունգ; Հաստությունը ոչ պակաս 4մմ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Фальшполы | Губка для ламината; Толщина не менее 4мм. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 23 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | մետր | 300 | Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2x2.5 մմ2 տեսակի, 2.5 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Լարերի քանակը՝ 2, Հատված, մմ2: 2.5, Հիմնական նյութը՝ պղինձ, Մեկուսիչ PPV մետաղալար 2x2.5՝ PVC, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C-ից +70 °C Դիմադրություն այրմանը. մետաղալարը չի տարածում այրումը: PPV մետաղալարի 2x2.5 ծառայության ժամկետը՝ 15 տարի: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100 մ կծիկներով: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը և պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, 2022թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Кабель, электрический провод. | Электрический провод ППВ - 2х2,5 мм², сечение 2,5 мм², медный, двухжильный. Каждый провод многожильный, в поливинилхлоридной изоляции. Количество жил: 2. Сечение, мм²: 2,5. Основной материал: медь. Изоляция провода ППВ 2х2,5: ПВХ. Рабочая температура: от -50 °C до +70 °C. Устойчивость к горению: провод не распространяет горение. Срок службы провода ППВ 2х2,5: 15 лет. На изоляторе имеется несмываемая и разборчивая маркировка с указанием года выпуска, типа, сечения и длины в метрических размерах. В бухтах по 100 м. Общая длина каждой бухты маркируется на бухте и упакована в полиэтиленовую пленку. 2022 год. Не является некачественным, неиспользованным. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара. |
| 24 | 44311180 | եռակցման նոյւթեր /էլեկտրոդ/ | կգ | 230 | Եռակցվող նյութեր՝ ցածր ածխածնային և ցածր լեգիրված պողպատներ։  Դիամետրը՝ 3մմ: Եռակցման հոսանքի միջակայք՝ 65-100 Ա (խորհուրդ է տրվում 80 Ա)։  Ձգման դիմադրություն՝ մոտ 490 ՄՊա (եռակցված պողպատների համար)։  Հարաբերական երկարացում՝ մոտ 18%։  Հարվածային դիմադրություն՝ մոտ 8 կգf∙մ/սմ²։  Նստվածքի արագություն՝ մոտ 8.5 գ/Ա ժամ։  Էլեկտրոդի սպառում՝ մոտ 1.7 կգ նստեցված մետաղի 1 կգ-ի համար։ Բաց միացման լարում՝ 60-80 Վ։ Փաթեթավորումը տուփերով: 1 տուփի քաշը մոտ 3 կգ /+/-2%/: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Сварочные материалы /электрод/ | Свариваемые материалы: низкоуглеродистые и низколегированные стали.  Диаметр: 3 мм. Диапазон сварочного тока: 65–100 А (рекомендуемый 80 А).  Прочность на разрыв: около 490 МПа (для свариваемых сталей).  Относительное удлинение: около 18%.  Ударная вязкость: около 8 кгс∙м/см².  Скорость наплавки: около 8,5 г/А·ч.  Расход электрода: около 1,7 кг на 1 кг наплавленного металла.  Напряжение холостого хода: 60–80 В. Упаковка: коробки. Вес одной коробки: около 3 кг /+/-2%/. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 25 | 44311180 | եռակցման նոյւթեր /էլեկտրոդ/ | կգ | 150 | Եռակցվող նյութեր՝ ցածր ածխածնային և ցածր լեգիրված պողպատներ։  Դիամետրը՝ 4մմ: Եռակցման հոսանքի միջակայք՝ 65-100 Ա (խորհուրդ է տրվում 80 Ա)։  Ձգման դիմադրություն՝ մոտ 490 ՄՊա (եռակցված պողպատների համար)։  Հարաբերական երկարացում՝ մոտ 18%։  Հարվածային դիմադրություն՝ մոտ 8 կգf∙մ/սմ²։  Նստվածքի արագություն՝ մոտ 8.5 գ/Ա ժամ։  Էլեկտրոդի սպառում՝ մոտ 1.7 կգ նստեցված մետաղի 1 կգ-ի համար։ Բաց միացման լարում՝ 60-80 Վ։ Փաթեթավորումը տուփերով: 1 տուփի քաշը մոտ 3 կգ /+/-2%/: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Сварочные материалы /электрод/ | Свариваемые материалы: низкоуглеродистые и низколегированные стали.  Диаметр: 4 мм. Диапазон сварочного тока: 65–100 А (рекомендуемый 80 А).  Прочность на разрыв: около 490 МПа (для свариваемых сталей).  Относительное удлинение: около 18%.  Ударная вязкость: около 8 кгс∙м/см².  Скорость наплавки: около 8,5 г/А·ч.  Расход электрода: около 1,7 кг на 1 кг наплавленного металла.  Напряжение холостого хода: 60–80 В. Упаковка: коробки. Вес одной коробки: около 3 кг /+/-2%/. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 26 | 14811300 | հղկող սկավառակներ | հատ | 100 | Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 230 մմ, Փոսի տրամագիծ՝ ոչ պակաս 22.2 մմ, Առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս 6650 պտույտ/րոպե, նպատակ՝ մետաղ, Հաստություն՝ ոչ պակաս 1.6 մմ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Абразивные диски | Диаметр: не менее 230 мм, Диаметр отверстия: не менее 22,2 мм, Максимальная скорость: не менее 6650 об/мин, Назначение: металл, Толщина: не менее 1,6 мм. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 27 | 14811300 | հղկող սկավառակներ | հատ | 50 | Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 125 մմ, Փոսի տրամագիծ՝ ոչ պակաս 22 մմ, Առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս 6650 պտույտ/րոպե, նպատակ՝ մետաղ, Հաստություն՝ ոչ պակաս 1.2 մմ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: | Абразивные диски | Диаметр: не менее 125 мм, Диаметр отверстия: не менее 22 мм, Максимальная скорость: не менее 6650 об/мин, Назначение: металл, Толщина: не менее 1,2 мм. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. |
| 28 | 39721510 | ջրատաքացուցիչ | հատ | 2 | Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 3լ/րոպե, Հզորությունը՝ ոչ պակաս 8կՎՏ, տեսակը՝ էլեկտրական, Լարումը՝ 220-240Վ, Ճնշումը՝ ոչ պակաս 0,2ճնշումը փակ հատվածի վրա՝ ոչ պակաս 6 բար, հաճաղականությունը՝ ոչ պակաս 5-60ՀՑ, քաշը՝ ոչ պակաս 2 կգ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: 1 տարի եչաշխիքային ժամկետ: | Водонагреватель. | Производительность: не менее 3 л/мин, Мощность: не менее 8 кВт, Тип: электрический, Напряжение: 220-240 В, Давление: не менее 0,2 бар, Давление на закрытом участке: не менее 6 бар, Частота: не менее 5-60 Гц, Вес: не менее 2 кг. В заводской упаковке. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. Гарантийный срок 1 год. |
| 29 | 44161130 | ջրատար խողովակաշարեր | մետր | 3200 | Ջրատար խողովակաշարեր նախատեսված կաթիլային ոռոգման համար: Խողովակի ներքին տրամագիծը ոչ պակաս 13.6 մմ, առավելագույն աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 6 բար, Պոլիէթիլենային PE, խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս 16 մմ, Խողովակի կիրառման սառը ջրամատակարարման համար, խողովակի լայնական հատույթ՝ Կլոր, Խողովակի նյութի տեսակ՝ Պոլիէթիլեն, PE 80 տեսակ, խողովակի պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2 մմ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | водопроводы | Водопроводы, предназначенные для капельного орошения. Внутренний диаметр трубы не менее 13,6 мм, максимальное рабочее давление не менее 6 бар, Полиэтилен ПЭ, наружный диаметр трубы не менее 16 мм, Назначение трубы для холодного водоснабжения, сечение трубы: Круглое, Тип материала трубы: Полиэтилен, тип ПЭ 80, толщина стенки трубы: не менее 1,2 мм. На этапе поставки предоставить сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 30 | 38431710 | կաթոցիկներ | հատ | 1500 | Կաթոցիկ 0-100լ քանդովի մեմբրանով: Տեղադրվում է 16 մմ-ից մինչև 25 մմ կաթիլային խողովակների վրա, որով կազմակերպվում է ջրի բաշխումը խողովակներին: ԻՆտենսիվ այգիների, տարբեր ռելիեֆային գոտիներում ջրի լիտրաժի համահավասար բաշխում է ապահովում բույսերին: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | Капельница | Капельница 0-100л со съемной мембраной. Устанавливается на капельные трубки от 16 мм до 25 мм, что организует распределение воды по трубкам. Обеспечивает равномерное распределение объема воды по растениям в интенсивных садах, различных зонах рельефа. На этапе поставки предъявите прилагаемый сертификат. |
| 31 | 42131120 | խողովակաշարերի փականներ | հատ | 120 | Պլաստիկ օգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Թույլ է տալիս 16 մմ կաթիլային խողովակին միացնել գլխավոր ջրամատակարարման գծին։ Խողովակին միանալու տրամագիծը ոչ պակաս 16մմ, Նյութը Պլաստիկ, ռետին, Ներդիրքի տրամագիծը ոչ պակաս 12 մմ է, Արտադրանքի ծայրերում գտնվող մասերը ապահովում են ամուր և հերմետիկ միացում։ Մատակարարման հավաքածուում կա կնքող ռետին։ Ծորակը պատրաստված է բարձր ամրության նյութերից, չի ենթարկվում ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությանը և ունի երկար ծառայության ժամկետ։ Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубопроводные клапаны | Пластик применяется при организации системы капельного полива. Позволяет подключить капельную трубку 16 мм к магистральной водопроводной линии. Диаметр трубного соединения не менее 16 мм, Материал Пластик, резина, Диаметр вставки не менее 12 мм, Детали на концах изделия обеспечивают прочное и герметичное соединение. В комплекте поставки есть уплотнительная резина.  Кран изготовлен из высокопрочных материалов, не подвержен воздействию ультрафиолета и имеет длительный срок службы. На этапе поставки предъявите сертификат. |
| 32 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | հատ | 30 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Խողովակի սեղմակ 20 (1/2″ դույմ), խողովակի արտաքին չափը (պլաստմասե խողովակներին միանալու) 20-ից 23 մմ է, խողովակի անցման չափը (պողպատե խողովակներ) 1/2″ դյույմից ոչ պակաս, մի ծայրի գնդիկի չափը՝ ոչ պակաս M8, Գնդիկի երկարությունը՝ ոչ պակաս 80 մմ, մյուս ծայրի գնդիկի չափը՝ M5-ից ոչ պակաս: Սահմանային բեռնվածություն՝ ոչ պակաս 3.9 կՆ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубная муфта | Используется при организации системы капельного полива. Хомут трубный 20 (1/2″ дюйма), наружный диаметр трубы (для соединения пластиковых труб) от 20 до 23 мм, диаметр проходного сечения трубы (стальные трубы) не менее 1/2″ дюйма, размер шара на одном конце не менее М8, длина шара не менее 80 мм, размер шара на другом конце не менее М5.  Предельная нагрузка: не менее 3,9 кН. На этапе поставки предоставьте сертификат. |
| 33 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | հատ | 15 | խողովակների միացնող կցորդիչ /պերեխոդնիկ/, օգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Աշխատանքային միջավայր՝  Ջուր, առավելագույն ջերմաստիճանը մինչև 90 °C, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն / արույր, Չափսը ոչ պակաս 20 մմ x 1/2 դյույմ, Միացման տեսակը PPR-F, առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս 8 բար: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | трубная муфта | Муфта соединительная трубная /переходник/, применяется при организации системы капельного орошения. Рабочая среда:  Вода, максимальная температура до  90 °С, материал: полипропилен/латунь, Размер не менее 20 мм х 1/2 дюйма, Тип соединения PPR-F, максимальное давление не менее 8 бар. На этапе поставки предоставьте сертификат. |
| 34 | 44161130 | ջրատար խողովակաշարեր | մետր | 200 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 32 մմ, Ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 28 մմ, Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 2,0 մմ, նյութը՝ պոլիէթիլենային, Աշխատանքային ճնշում՝ ոչ պակաս 10 բար, անվտանգ թողունակություն՝ մինչև 3,1 խմ/ժ, Առավելագույն թողունակությունը՝ ժամում մինչև 65 խորանարդ մետր, հեղուկի հոսքի արագություն՝ մինչև 1,5 մ/վ, Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 40oC: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | водопроводы  vodoprovody | Используется при организации системы капельного орошения. Наружный диаметр: не менее 32 мм, Внутренний диаметр: не менее 28 мм, Толщина стенки: не менее 2,0 мм, Материал: полиэтилен, Рабочее давление: не менее 10 бар, Безопасный расход: до 3,1 куб. м/ч, Максимальный расход: до 65 куб. м/ч, Скорость потока жидкости: до 1,5 м/с, Максимальная температура: 40оС. Предоставить сертификат при доставке. |
| 35 | 44411418 | փական խցանային | հատ | 60 | Оգտագործվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ կազմակերպելիս: Խցանը հարմար է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների անմիջական ազդեցության տակ օգտագործելու համար: Այն ունի գերազանց քիմիական դիմադրություն: Միացված խողովակների տրամագիծը ոչ պակաս 32 մմ է: Հավաքածուում կա ժապավենը ամրացնելու օղակ:, Նյութը պոլիպրոպիլեն, Առավելագույն մթնոլորտային ճնշումը ոչ պակաս 10, Միացման տրամագիծ, կողմ A 32 մմ: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը: | заглушка клапана | Используется при организации системы капельного полива. Заглушка пригодна для использования в условиях прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Имеет отличную химическую стойкость. Диаметр подключаемых труб не менее 32 мм. В комплект входит кольцо для крепления ленты., Материал полипропилен, Максимальное атмосферное давление не менее 10, Диаметр присоединения, сторона А  32 мм. На этапе поставки предъявите сертификат. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*