**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 38431150 | **Լաբորատոր սարք գազաանալիզատոր**  Лабораторный прибор газоанализатор | Շարժական, բազմաբաղադրիչ **АНКАТ-64М3.2** կամ համարժեքը **Drager X-am 8000** տիպի, մինչև 4 գազերի միաժամանակյա որոշման համար ջրածին, մեթան, պրոպան, թթվածին, տարբեր համակցություններով աշխատանքային տարածքում բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակյա թվային ցուցումով, ինչպես նաև վթարային ազդանշանի արձակում, երբ չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20 0С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 24 ժամ շարունակական աշխատանք), սարքը մատակարարվում է ստուգմամբ։ Չափման միավորները՝ % vol., % LEL: Հայաստանի Հանրապետության տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն: Սարքին կից անհրաժեշտ են պոմպեր և զոնդեր: Հրահանգների ձեռնարկի առկայություն:  Газоанализатор, переносной, многокомпонентный типа **АНКАТ-64М3.2** или аналог типа **Drager X-am 8000** для одновременного контроля до 4 газов одновременно водород, метан, пропан, кислород в различных сочетаниях в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Рабочий диапазон температур: -20 0С до +50 0С, Питание: от аккумулятора (минимум 24 часов непрерывной работы), поставка прибора с поверкой. Единицы измерения: % об., % НКПР. Наличие сертификата об утверждении типа РА. Для устройства требуются насосы и зонды. Наличие руководства по эксплуатации. | Հատ  Шт. | 10 | 1730000 | 17300000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիր կնքելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացում**  В течение 120 календарных дней после подписания контракта. |
| 2 | 38411400 | **Խոնավաչափ**  Влагомер-измеритель влажности | Չափման նյութ՝ - օդ;  Խոնավության չափման սահմանը 5÷95%;  Չափման ջերմաստիճան 00С ÷ + 600С;  Քաշը` ոչ ավելի 300գ;  Մարտկոցի տեսակը - ԱԱԱ (ԱԱ); Գործառույթները՝ առավելագույն և նվազագույն արժեքների գրանցում, օդի խոնավության չափում, ջերմաստիճանի չափում, էկրանի հետին լուսավորություն, ընթացիկ արժեքների պահում:  Измеряемый материал - воздух;  Измеряемая влажность 5÷95%;  Измеряемая температура 00С ÷ + 600С; Вес - не более 300г;  Тип элемента питания - ААА (АА);  [Функции: запись максимальных и минимальных значений, измерение влажности воздуха, измерение температуры, подсветка экрана, удержание текущего показания](https://market.yandex.ru/catalog--gigrometry-i-vlagomery/73706/list?hid=16046787&glfilter=16073094%3A16073095%2C16073096%2C16075868%2C16075875%2C16075877%2C16075878%2C16075879) | հատ | 1 | 28800 | 28800 |  |  |

Ապրանքները պետք է ունենան երաշխիքային ժամկետ մատակարարման օրվանից նվազագույնը 1 տարի

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ.,
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 1 года с даты поставки.

**Дополнительные условия**

1. Товары должны быть новими, неиспользованними, иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара. Документация должна быть переведена на армянский или русский язык. Дата производства должна быть не ранее 2024 года.
2. Товарный знак, фирменное наименование, информация о моделье и производителе – не требуется.
3. Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭК.
6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
7. Менеджер по контракту В. Манукян,Тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)