|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում | | | |
| Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 5 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 10 ՏԲ 3.5" | *Կոշտ սկավառակ 10 TB 3.5" SATA III (6 Gbps), 7200 rpm, cache 256 MB, Տվյալների փոխանցման արագություն. կարդալ՝ մինչև 270 ՄԲ/վ, Գրել՝ մինչև 258 ՄԲ/վ, MTBF՝ 2,500,000 ժամ, Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ մինչև 550 ՏԲ/տարի, Էլեկտրաէներգիայի սպառումը. կարդալ/գրել՝ 8.6 W, սպասման՝ 5.4 W, քնի ռեժիմ՝ 1.0 W: Աղմուկի մակարդակը` գործողություն՝ 36 dB, սպասման՝ 28 dB: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 5°C-ից մինչև 60°C:Տեխնոլոգիաներ՝ Helium Sealed-drive,տվյալների պաշտպանություն, էներգիայի խնայողություն: 5 տարի գործարանային երաշխիք*  **Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) ներկայացման հավաստումը** | հատ |  |  | 4 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 4 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ | 1 տարի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение | | | | |
| Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 5 | 30232231 | Жёсткий диск 10 ТБ 3.5" | *Жёсткий диск объёмом 10 ТБ, форм-фактор 3.5", интерфейс подключения — SATA III (6 Гбит/с), скорость вращения шпинделя — 7200 об/мин, буферная память — 256 МБ. Скорость передачи данных: чтение — до 270 МБ/с, запись — до 258 МБ/с. Среднее время наработки на отказ (MTBF) — 2 500 000 часов. Допустимая нагрузка — до 550 ТБ в год. Энергопотребление: в режиме чтения/записи — 8.6 Вт, в режиме ожидания — 5.4 Вт, в спящем режиме — 1.0 Вт. Уровень шума: при работе — 36 дБ, в режиме ожидания — 28 дБ. Рабочий температурный диапазон — от 5°C до 60°C. Поддерживает технологии: герметизация гелием (Helium Sealed-drive), защита данных, энергосбережение. Заводская гарантия — 5 лет.*  **Подтверждение предоставления письма с доверенностью производителя (MAF)** | шт |  |  | 4 | Г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 4 | В течении 60 дней с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен поставлавлять ранее | 1 год |