|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում | | | |
| Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 11 | 32541200 | Սերվերային RAID Վահանակ | Dell R420 (1RU) սերվերհերի հետ լիովին համապատասխան SAS Raid controller ( վահանակ)  Քեշի չափսը 512MB  Մինչև 32 SAS/SATA սակավառակների ապահովվում  Կոնեկտորները երկու ներքին մինի -SAS SFF8088  Host bus տիպը 8-lane, PCI Express 2.0 compliant  Ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը 6Gb/s յուրաքանչյուր պորտով  SAS կոնտրոլլերը LSISAS2208 dual-core PowerPC ROC  Raid տեսակները RAID levels 0, 1, 5, 6  Raid կառավարման ինտերֆոյսի մուռքը CTRL+R կճակների կոմբինացիայով  Ֆիզիկական չափսերը 167.6մմ (6.6ինչ) x 64.4մմ (2.5ինչ) (MD2 low profile)  Պետք է լովին համատեղելի լինի RedHat Linux Enterprice 6.2 ի հետ  Պետք է լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակին  Պետք է նույնականացնի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակով RAID կարգավորված կոշտ սկավառակները (օրինակ նույնականացնի որպես Foreign Configuration) | հատ |  |  | 4 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 4 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ | 1 տարի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение | | | |
| Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 11. | 32541200 | Серверный RAID Контроллер | SAS Raid controller полностью совместимый с серверами Dell R420 (1RU)  *• Размер кеша 512MB.*  *• Поддержка до 32 SAS / SATA жестких дисков.*  *• Коннекторы 2 внутренние mini - SAS SFF8088.*  *• Host bus տիպը 8-lane, PCI Express 2.0 compliant.*  *• Скорость передачи информации 6 Gb/s с каждого порта.*  *• SAS контроллер LSISAS2208 dual-core PowerPC ROC.*  *• Виды Raid - RAID levels 0, 1, 5, 6.*  *• Интерфейс управления входа Raid-а по комбинации клавиши CTR+R.*  *• Физические размеры - 167.6мм(6.6дюйм) x 64.4мм(2.5дюйм) (MD2 low profile).*  *• Должен полностью быть совместим с RedHat Linux Enterprice 6.2.*  *• Должен полностью заменить существующих PERC H710 mini контроллера.*  *• Должен идентифицировать имеющимся PERC H710 mini контроллера RAID настроенный жёсткие диски (идентифицировать как Foreign Configuration).* | шт |  |  | 4 | Г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 4 | В течении 60 дней с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен поставлавлять ранее | 1 год |