 [Перевод: армянский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер размера | **КПВ** | **Имя** | **Отредактировано** | **Изображение** |
| 1 | 24911300 | клей: жидкий | Нейминг․Клей для укладки паркета Описание  ․ Специализированный высококачественный клей, предназначенный для приклеивания деревянного паркета на бетон, цемент или неровные основания. Он должен обеспечивать прочное и эластичное сцепление, не содержать воды и растворителей, не вызывать деформацию древесины. Цена за квадратный метр. ․ около. 1,0 - 1,5кг Время высыхания для ходьбы/укладки: ок. 24 часа. Готовность к полной загрузке: ок. 48 часов. Без запаха или с легким запахом. Класс огнестойкости согласно стандартам EN. Упаковка: пластиковый контейнер: до 20 кг. Срок годности: не менее 8 месяцев с даты поставки продукта. Stauf SPU 460 или Wakol MS 230. | - |
| 2 | 24911300 | клей: жидкий | Клей для монтажа черепицыКлей должен иметь однородную, прочную структуру, быть бежевого или светло-желтого цветаКлей должен иметь следующие технические характеристики:Плотность: не менее 1,3 г/см³Время открытой выдержки (допустимое время высыхания на воздухе): 10–20 минут (при температуре 25°C и относительной влажности воздуха 50%)Время полного отверждения: до 48 часовКлей должен поставляться в герметично закрытой, неповрежденной пластиковой таре весом до 350 граммСрок годности: не менее 8 месяцев с даты поставкиRepacoll S или Wakol 245 | - |
| 3 | 24911900 | клей для плитки | Клей для плиткиОснова: цементная сухая растворная смесьСоотношение компонентов: примерно 6-7 литров воды на 25 кг смесиВремя полного схватывания: 24 часа, с высокой устойчивостью к раскалываниюАдгезия: ≥ 0,5 МПа (согласно стандарту EN 12004, класс C1)Клей должен поставляться в неповрежденных бумажных или полиэтиленовых мешках заводского изготовления весом 25 кгСрок годности: не менее 8 месяцев с даты поставки продукта Shen T1 или Litokol K17 |  |
| 4 | 31512420 | прожектор с направленным светом | Встраиваемый точечный светильник, состоящий из двух частей. Встраиваемая рамка белого цвета, источник света: 220 В, IP 30, 4000 К. Образец согласно изображению. |  |
| 5 | 31521540 | настенный светильник | Настенный светильник предназначен для освещения картин, висящих на стене. Материал: металл (никель или хром), цвет: серебристый/металлический блеск, тип лампы: светодиодная, мощность 8-18 Вт, цветовая температура 4000 К, цветовая температура 220 В, световой поток 600-1500 люмен, размеры: длина 55 см, расстояние от стены 16 см. Способ установки: настенный, с помощью основания, с помощью шурупов. Образец соответствует изображению. |  |
| 6 | 31521540 | настенный светильник | Настенный светильник классический, с хрустальными подвесками в форме капли, декоративный, материал: металл (хром, бронза или никелированный), текстиль: хрустальное стекло, абажур с проволочным каркасом и тканью. Количество лампочек: 1, с цоколем E14 или E27 (обычная винтовая лампа), также возможно использование светодиодных люминесцентных или клеммных ламп. Диапазон рабочего напряжения: 220 В, 50 Гц. Мощность до 40 Вт, площадь освещения: 3-5 кв. м. Размеры: высота: 40-45 см, ширина: 20-25 см, расстояние от стены: 17-23 см, вес не менее 1,6 кг. Способ крепления: настенный, с помощью цоколя, с помощью шурупов. Цвет: серебристый (полуматовый). Образец согласно изображению. |  |
| 7 | 31531400 | факел | Люстра для комнаты, потолочный светильник. Тип источника света: светодиодный, Напряжение: 220 В, Мощность: 72 Вт, Световой поток: 7200–8600 люмен, Цветовая температура: 4000 К, Бесшумный, Среднее время работы: 20 000–50 000 часов. Диаметр: 50 см, Высота от потолка: до 10 см, Площадь освещения: 10–25 кв. м. Способ установки: на потолок с помощью основания, с помощью шурупов. Образец соответствует изображению. |  |
| 8 | 31531400 | факел | Люстра для комнаты, подвесная к потолку. Тип ламп: цоколь E14 или E27 со сменными лампочками, количество ламп: 5-12 шт., общая мощность: 60-120 Вт, напряжение: 220 В, цвет свечения: 4000 К, материал: хрустальные элементы, металл. Диаметр: не менее 60 см, высота: до 15 см, освещаемая площадь: 20-35 кв. м. Способ крепления: потолочный, на основание, с помощью шурупов. Образец согласно изображению. |  |
| 9 | 31531400 | факел | Люстра для комнаты, подвесная к потолку. Классический стиль, с золотистым металлическим каркасом, 7-10 стеклянными плафонами, с каплевидными хрустальными подвесками. Количество лампочек: 7-10, тип цоколя: E14 или E27, общая мощность: 60-120 Вт (в зависимости от типа лампочек), площадь освещения: 25-40 кв. м, диаметр: 65-80 см, высота: 50-70 см без учета цепи, способ подвешивания: на цепи или штанге, материалы: металл, стекло, хрусталь, цвет: золотистый, чаши стеклянные. Образец согласно изображению. |  |
| 10 | 39531600 | напольные покрытия | Ковролин: "Modulyss" или "Milliken". Класс износостойкости 33, огнестойкий, звукоизоляционный, светостойкий, подходит для использования в инвалидных колясках. Толщина: 6 мм +/- 5%, высота ворса: 3 мм +/- 5%, неразрезанное полотно. Общий вес: 4300 г/м² +/- 5%. Цвет и размеры согласовываются с заказчиком заранее. Образец по изображению. |  |
| 11 | 44112180 | паркет | Паркетная доска, промасленная, трёхслойная, дуб, толщина: 14 мм, ширина: 138 мм, длина: 2100 мм, допустимое отклонение ± 3% (паркетная доска). Образец согласно изображению. |  |
| 12 | 44112340 | плоские каменные плиты | Гранит, толщина 2 см, минимальный размер плитки 600\*1200 мм. Образец согласно фотографии. Резка и фрезеровка по желанию заказчика, цвет и рисунок согласно фотографии. Образец необходимо предварительно согласовать с заказчиком. Согласно фотографии. |  |
| 13 | 44171300 | ленты /строительные/ | Панель МДФ, размеры: 16\*80\*2800 мм ± 3%. Цвет: белый. С двухлинейной фрезеровкой. Образец согласно изображению. |  |

* **Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.**
* **Участник должен предоставить информацию о товарном знаке, бренде и производителе предлагаемого продукта.**
* **Представленные технические условия являются минимальными условиями, приемлемы более улучшенные условия.**
* **При необходимости заказчик может запросить соответствующие образцы.**