|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | |  |  |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 39111180/2 | Աշխատանքային աթոռ | Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև:  Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով:  Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ:  Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։  Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով:  Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի։  Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ:  Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: : Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 2 | 39111220/3 | Ղեկավարի աթոռ | Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության Նստատեղը սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ        Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 3 | 39121100/6 | Մանկական սեղան՝ չորստեղանի  /3-4 տարիքային խմբի համար/ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 480 մմ (Ե х Լх Բ):  Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն  խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 4 | 39121100/8 | Մանկական սեղան՝ չորստեղանի  /4-5 տարիքային խմբի համար/ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 510 մմ (Ե х Լ х Բ):  Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 5 | 39121100/7 | Մանկական սեղան՝ չորստեղանի  /5-6 տարիքային խմբի համար/ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 540 մմ (Ե х Լ х Բ):  Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 6 | 39111140/4 | *Մանկական աթոռ*  */5-6 տարիքային խմբի համար/* | *Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան:*  *Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 340 x 310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 320 մմ*  *Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150 x 310 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 260 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ:*  *Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:*  Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 7 | 39138220/2 | Համակարգչի աթոռ | Աթոռ շարժական, մետաղից և պլաստմասսայից, փոքր թիկնակով, պտտվող և անիվների վրա, պաստառապատված կաշվով, նստոցը տարբեր դիրքերում սևեռելու (ֆիքսելու) հնարավորությամբ; Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 8 | 39111320/2 | Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ | Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1100 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով:  Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 9 | 39111320/3 | Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ | Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1000 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով:  Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 10 | 39111320/4 | Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ | Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1400 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով:  Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 11 | 39141260/3 | *Մանկական զգեստապահարան* | *Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):*  *Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:*  *Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ) մմ:*  *Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր(բաց դարակներ):*  *Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ։*  *Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով:*  Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով |
| 12 | 39121260/4 | Զգեստապահարան աշխատակիցների համար | Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):  Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ  հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։  Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 820 х450 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 13 | 39121260/5 | Զգեստապահարան աշխատակիցների համար | Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 700 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):  Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ  հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։  Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х450 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 14 | 39121260/6 | Զգեստապահարան աշխատակիցների համար | Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 450 х 400 х 1800 մմ (Լ х Խ х Բ):  Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ  հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։  Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 450 х400 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 15 | 39132100/9 | Գրասեղան | Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:  Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ:  Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին:  Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:  Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ:  Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք էլինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա):  Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 16 | 39121520/5 | *Գրապահարան* | Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 700х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ):  Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։  Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 17 | 39121520/6 | Գրապահարան | *Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ):*  *Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ նույնպես փակվում են եզրերը մշակված թրծվածթափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծխնիով։*  *Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:*  *Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։*  *Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:* Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 18 | 39141120/5 | *Աշխատանքային կենտրոն*  */պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/* | *ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:*  *Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:*  *Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։* Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 19 | 39141120/6 | *Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի*  *համար* | *Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։*  *Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:*  *Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):*  *Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:*  *Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։*  *Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:*  *Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:*  *Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։*  *Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։*  *Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:*  *Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:*  *Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։*  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 20 | 39141240/4 | *Երկհարկ մահճակալ՝ ներքնակով* | *Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե х Լ х Բ), այն*  *պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից:*  *Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև*  *տարածություն՝ 800 մմ:*  *Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն*  *խորությունը՝ 150-200 մմ:*  *Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ ( Լ х Խ х Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:*  *Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300*  *մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ:*  *Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ,*  *որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն*  *երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ*  *լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և*  *սնարներին ամրացված դետալների վրա:*  *Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում:*  *Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով*  *(PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ*  *դետալներ:*  *ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:*  *Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 100 մմ ( Լ х Ե х Բ):*  *Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ:*  *Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից:*  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 21 | 39132200/4 | Սննդի մշակման սեղան | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանը երեսպատված է 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)։  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով։ Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)։  Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 22 | 39132200/5 | Սննդի մշակման մետաղյա սեղան | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանն ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ ։ ՍԱեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1․8-2․1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծակված լինեն դեպի ներքև 30մմ ,իսկ հետևի կողմը կլորացված ոզրով՝ դեպի վերև 70մմ։  Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 23 | 39132200/6 | *Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան*  */ակերով/* | *Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։*  *Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝*    *Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:*  *Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:*  *Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):*  *Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:*  *Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ:*  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 24 | 39141120/7 | *Պահարան՝ սպասքի համար* | *Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:*  *Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։*  *Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:*  *Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):*  *Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:*  *Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։*  *Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:*  *Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։*  *Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որիհատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:*  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 25 | 39121500/4 | *Պահարան-չորանոց* | *Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ ( Լ х Խ х Բ):*  *Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ ( Լ х Խ х Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ:*  *Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող:*  *Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող։ Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ):*    *Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):*  *Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված:* Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 26 | 39721510/1 | *Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /գեյզեռ/* | *Լարումը՝ 230 Վ*  *Ծավալը՝ 80լ*  *Հզորությունը՝ 2կՎտ*  *Ջրի տաքացման առավելագույն՝ 750*  *Տեսակը՝ էլեկտրական*  *Չափերը՝ 90x45x48*  *Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:* Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 27 | 39711100/2 | Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:  Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ;  Լարումը 380 Վ։ Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։ Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։ Ոտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։  Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝  - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար  - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:  - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:  - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:  - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:  - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:  - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:  - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:  - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:    Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և  հաշվին։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ  : Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի  հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 28 | 39717200/1 | Օդափոխման համակարգ | Ռեժիմներ` Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ` Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150 մմ:  Արտադրողականություն` 691 մ³/ժամ:  Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը` 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)` 65:  Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ: Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն:  Չափսերը` 60x45 սմ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի  հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 29 | 33191180/2 | Բժշկական թախտ | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ:  Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։  Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը:Գույնընախապեսհամաձայնեցնելպատվիրատուիհետ  Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։    Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի  հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 30 | 39132170/2 | Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը՝ 400 x 350 x 600 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռ՝ երեք շիկացած ապակե շարահարթակով:  Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։  Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով: Պատին ամրացնելու հնարավորությամբ։  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի  հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 31 | 44421300/1 | Մետաղական պահարան | Արտաքին չափերը, մմ (Լ x Բ x Խ) 500 x 1200x 500  Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները  Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ Դարակների քանակը 4  Դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով  Ներկածածկույթը սինթետիկ էմալ: Միացումները զոդման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի  հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 32 | 39141120/8 | *Պահարան՝ տնտեսական պարագաների*  *համար* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ):*  *Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ*  *հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:*  *Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի:*  *Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ*  *աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):*  *Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:*  *Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:*  *Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:*  *Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:*  *Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։ Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ։*  *Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:*  *Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։*  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 33 | 39141120/9 | Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1200 x 500 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ):  Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:  Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 600 x 500 x 400 մմ ( Լ х Խ х Բ) հինգ դարակաշարերի:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է  պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 34 | 39141120/10 | Պահարան՝ տնտեսական պարագաներիհամար | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1000 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանվում է 1000x 450 x 400 մմ ( Լ х Խ х Բ) հինգ դարակաշարերի,որոնք փակվում են 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:Դռները փակվում են բանալիով։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 35 | 39141120/11 | Պահարան՝ տնտեսական պարագաներիհամար | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1000 x 380մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 400 x 380 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 36 | 39141120/12 | Պահարան՝ տնտեսական պարագաներիհամար | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 700 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ):  Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով:  Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 300 x 450 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 37 | 39141120/13 | Պահարան՝ տնտեսական պարագաներիհամար | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 800 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 300 x 450 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: |
| 38 | 30211190/2 | *Համակարգիչ* | *Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5&quot;) diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը`Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկների քանակը`ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականու-թյունը`առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը`ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար*  *նախատեսված մուտք 2 հատSODIMM: Կոշտ սկավառակ`ոչ պակաս 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDML-out, 1headphone/microphone*  *combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:*  *Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի* |
| 39 | 30211190/3 | Դյուրակիր համակարգիչ | Պրոցեսորը`նվազագույնը՝ Intel Core i5 -11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz,6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSDկոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCLe NVMeTM Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ 256GB ,Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6”diagaonal, FHD (1920x1080), 41IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագուևյնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdml 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetiith 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: |
| 40 | 30232110/1 | *Տպիչ սարք* | *Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր:*  *Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն:*  *Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4):*  *Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ:*  *Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%:*  *Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2:*  *Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց:*  *Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:*  *Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ:*  *Քաշը՝ 12,9 կգ:*  *Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:*  *Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:* |
| 41 | 39715200/1 | Ջեռուցման կաթսա |  Արտադրման երկիր - Իտալիա   Օգտակար ջերմային հզորություն - 9,8-25,9կվտ   Բնական գազի ծախս - 0,82-2,68 խ/մ   ՕԳԳ - 93,6%   Այրման խցիկ - փակ տուրբո   Տաք ջրի ջերմաստիճան - 36-60 °C   Ջեռուցման ջրի ջերմաստիճան - 35-82 °C   Տաք ջրի քանակ - 14 լ/ր   Գազի ճնշում - 13-20մբար   Լարում - 220վոլտ   Չափսեր - 730х400х299 մ   Կոնտուրների քանակը - 2   Ջերմափոխանակիչ - 2   Ջերմափոխանակիչի նյութը  - Պղինձ և չժանգոտվող պողպատ  Տաքացվող տարածքի մակերեսը -350քմ  Երաշխիքային սպասարկումը 3տարի։Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին։ |
| 42 | 39714200/4 | *Օդորակիչ* | *Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 90 x 75 x 45 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 110 x 35 սմ (Լ x Բ x Խ)*  *Դաս մՍպլիտ Ինվերտոր*  *Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև  8*  *Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7*  *Հզորությունը (BTU) մինչև  24000*  *Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2,5/2,5*  *Ֆիլտրը    Ածխային*  *Գազի տեսակը  R410a կամ R32*  *Հիմնական ռեժիմները*  *Տաքացում/հովացում*  *Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C*  *Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում  150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև             35/65 (դԲ)*  *Միջին մակերես՝                            80 մ2*  *Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:*  44Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 43 | 39714200/5 | *Օդորակիչ* | *Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 75 x 30 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 30 x 70 x 20 ս (Լ x Բ x Խ)*  *Դաս Սպլիտ Ինվերտոր*  *Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8*  *Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև   2.8*  *Հզորությունը (BTU) մինչև   10000*  *Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1*  *Ֆիլտրը   Ածխային*  *Գազի տեսակը R410a կամ R32*  *Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում*  *Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C*  *Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում  150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև             25/58 (դԲ)*  *Միջին մակերես՝   35 մ2*  *Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:*  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 44 | 39713432/1 | *Փոշեկուլ* | *Փոշեկուլի առավելագույն հզորությունը Վտ 2300*  *Քաշող ուժի հզորությունը՝ Վտ 500*  *Խողովակի տեսակը Տելեսկոպիկ*  *Փոշու տարայի տեսակը և ծավալը 3լ պարկ*  *Հատակի և գորգի գլխիկ, փափուկ կահույքի գլխիկ, անկյունների գլխիկ:*  *Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:* |
| 45 | 39515440 | Շերտավարագույր | Շերտավարագույրները բաղկացած լինեն մետաղական քիվից, 127 մմ (5 դյույմ) լայնությամբ ուղղահայաց դասավորված շերտերից, ներքևի հատվածում ծանրոցներով / պետք է ամրացվի առաստաղից/: Շերտերը բացվում և փակվում են կողքի թելի օգնությամբ՝ շերտերի 180 աստիճան պտտվելու հնարավորությամբ։ Շերտերը հավաքվում են մեկ կողմում։ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ:  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 46 | 39111320/5 | Բակային նստարան | Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված է լինի 2000\*900մմ չափերով: **Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:**  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 47 | 34921440/1 | Աղբաման | Աղբարկղ փատյա մետաղական կոնստրուկցիայով՝ մետաղական պրոֆիլ 30x30x1.5մմ փոշեներկված; արտաքին չափերը 350x350x600 մմ։ փայտյա մասերը մշակված հղկված գունավորված և լաքապատված։ Դույլը ցինկապատ 0,5մմ հաստությամբ։ **Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:**  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 48 | 37421153/1 | Մարմնամարզական նստարան | Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, 51անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Պետք է լինի փայտյա հիմքով,3 փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրենության հետ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մանշումը կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն / ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր թսփետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և /կամ գրքույկում/ կամ համարժեք տեխնիկական անձնագրում։ Երկարությունը 3մ; **Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:**  Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: |
| 49 | 37421100/1 | Ռետինե գորգ | Չափսը՝1մ\*1մ  Քաշը՝1․7կգ  Խտությունը՝35-40 SHORE  Հաստությունը՝2սմ  Նյութը՝ էթիլեն վինիլացետատ/EVA/  Ամրակը՝ոլորապոչ  Տեքստուրա՝ 5շերտ Գույնը՝դեղին ,կանաչ կամ կապույտ  Եզրեր՝ 4հատ մեկ գորգի համար |
| 50 | 37421230/1 | Փափուկ մատեր /կոկորդիլոս/ | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  8 Փափուկ մոդուլների հավաքածու «Կոկորդիլոս» Չափերը՝ 7000 x 1060 x 600մմ Մարզվողի առավելագույն քաշը՝ 50 կգ Քաշը՝ 15կգ Հավաքածուն ներառում է՝ Աստիճան - 1 հատ՝ 600 x 600 x 300մմ Սեղան- 1 հատ ՝ 600 x 600 x 300մմ Մատրաս 4 հատ՝ 600 x 600 x 100մմ Ուղղանկյուն - 2 հատ՝ 600 x 200 x 200մմ Ուղղանկյուն-4 հատ՝ 600 x 200 x 200մմ Շրջանակ -2 հատ՝ 1500 x 25 x 25մմ Թռիչքի ձող - 2 հատ՝ 600 x 600 x 25մմ Արկա՝ 700 x 350 x 300մմ Նյութեր՝ փրփուր ռետինե, վինիլային կաշի Պատրաստված է բարձորակ փափուկ ռետինից:Նյութը դիմացկուն է դեֆորմացմանը, որն ապահովում է արտադրանքի երկար սպասարկմանը: Արտադրանքը առաձգական է և հուսալիորեն պաշտպանում է ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ վնասվածքներից: Նյութը դիմացկուն է քայքայումից և կեղտից, ինչը հեշտացնում է այն մաքրելը: Ավելի բարդ բծերը հեռացնելու համար ընդունելի է օճառի լուծույթի օգտագործումը: Առաքումը ըստ պատվիրատույի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: |
| 51 | 37421300/1 | Մարմնամարզական ներքնակ ,,Թվային շարք,, | Թվային գունավոր գորգ, որը օգնում է սովորել թվերը, գույները և զարգացնել համակարգումը: Այն նաև օգնում է երեխանների մոտ զարգացնել ճկունությունը, հավասարակշությունը: Լավ է դիմանում ծանրությանը, առաձգական է, արագ վերականգնում է իր սկզբնական տեսքը և հեշտ է մաքրվում: Նյութեր՝ պարալոն, վինիլային կաշի: Ընդհանու չափեր՝ առնվազ 2100մմ x 600մմ Բարձրություն՝ առնվազն 30մմ: Թույլատրելի քաշ՝ առնվազն 50 կգ: Առաքումը ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Առաքումը ըստ պատվիրատույի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: |
| 52 | 39711270/1 | Էլեկտրական ջեռոց | 1 տախտակամած, 1 սկուտեղով էլեկտրական վառարան, մոդել WS 101G 20ºC-300 ºC  հզորություն՝ 3.2 կՎտ, հաճախականություն՝ 50 հց լարում՝ 220վ, միաֆազ, սերիական համար՝ AS22WS101G չափսերը՝ 945\*605-485 մմ  C:\Users\XCX\Desktop\491220383_993498976327349_2985464513342483715_n.jpg |