**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2025 թվականի օգոստոսի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42

Նոր Հաճընի համայնքապետարանի կարիքների համար **Նոր Հաճըն համայնքի մանկապարտեզների կարիքների համար` գույքի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

**Փոփոխության առաջացման պատճառ նկարագրություն** ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի չափաբաժինների հերթական համարները չեն համապատասխանում համակարգի չափաբաժինների հերթական համարների հետ:

**Փոփոխության նկարագրություն** հրավերի տեխնիկական բնութագրում, Մատակարարման ժամանակացույցում, և վճարման ժամանակացույցումկատարել ուղղում համապատասխանեցնելով համակարգի չափաբաժինների հետ:

Կից ներկայացվում ենք ուղղված տարբերակը․

*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ապրանքի* | | | |
| *Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը* | *Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)* | *Ամբողջական անվանումը* | *Տեխնիկական բնութագիրը* |
| *1* | *30211190/2* | *անձնական համակարգիչներ* | *Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5") diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը`Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկների քանակը`ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականու-թյունը`առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը`ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար նախատեսված մուտք 2 հատSODIMM: Կոշտ սկավառակ`ոչ պակաս 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDML-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի* |
| *2* | *30211190/3* | *անձնական համակարգիչներ* | *Պրոցեսորը`նվազագույնը՝ Intel Core i5 -11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz,6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSDկոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCLe NVMeTM Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ 256GB ,Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6”diagaonal, FHD (1920x1080), 41IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագուևյնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdml 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetiith 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:* |
| *3* | *30232110/1* | *լազերային տպիչներ* | *Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր: Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4): Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ: Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%: Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2: Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց: Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF: Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ: Քաշը՝ 12,9 կգ: Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:* |
| *4* | *33191180/2* | *բժշկական թախտեր* | *ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ: Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։ Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը:Գույնընախապեսհամաձայնեցնելպատվիրատուիհետ Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *5* | *34921440/1* | *թափոնների ― աղբի տարաներ ― աղբամաններ* | *Աղբարկղ փատյա մետաղական կոնստրուկցիայով՝ մետաղական պրոֆիլ 30x30x1.5մմ փոշեներկված; արտաքին չափերը 350x350x600 մմ։ փայտյա մասերը մշակված հղկված գունավորված և լաքապատված։ Դույլը ցինկապատ 0,5մմ հաստությամբ։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *6* | *37421100/1* | *մարմնամարզության գորգեր* | *Չափսը՝1մ\*1մ Քաշը՝1․7կգ Խտությունը՝35-40 SHORE Հաստությունը՝2սմ Նյութը՝ էթիլեն վինիլացետատ/EVA/ Ամրակը՝ոլորապոչ Տեքստուրա՝ 5շերտ Գույնը՝դեղին ,կանաչ կամ կապույտ Եզրեր՝ 4հատ մեկ գորգի համար* |
| *7* | *37421153/1* | *մարմնամարզական նստարան* | *Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, 51անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Պետք է լինի փայտյա հիմքով,3 փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրենության հետ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մանշումը կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն / ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր թսփետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և /կամ գրքույկում/ կամ համարժեք տեխնիկական անձնագրում։ Երկարությունը 3մ; Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *8* | *37421230/1* | *սպորտային մարմնամարզության ազատ վարժությունների հարթակ (մարզումային)* | *ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: 8 Փափուկ մոդուլների հավաքածու «Կոկորդիլոս» Չափերը՝ 7000 x 1060 x 600մմ Մարզվողի առավելագույն քաշը՝ 50 կգ Քաշը՝ 15կգ Հավաքածուն ներառում է՝ Աստիճան - 1 հատ՝ 600 x 600 x 300մմ Սեղան- 1 հատ ՝ 600 x 600 x 300մմ Մատրաս 4 հատ՝ 600 x 600 x 100մմ Ուղղանկյուն - 2 հատ՝ 600 x 200 x 200մմ Ուղղանկյուն-4 հատ՝ 600 x 200 x 200մմ Շրջանակ -2 հատ՝ 1500 x 25 x 25մմ Թռիչքի ձող - 2 հատ՝ 600 x 600 x 25մմ Արկա՝ 700 x 350 x 300մմ Նյութեր՝ փրփուր ռետինե, վինիլային կաշի Պատրաստված է բարձորակ փափուկ ռետինից:Նյութը դիմացկուն է դեֆորմացմանը, որն ապահովում է արտադրանքի երկար սպասարկմանը: Արտադրանքը առաձգական է և հուսալիորեն պաշտպանում է ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ վնասվածքներից: Նյութը դիմացկուն է քայքայումից և կեղտից, ինչը հեշտացնում է այն մաքրելը: Ավելի բարդ բծերը հեռացնելու համար ընդունելի է օճառի լուծույթի օգտագործումը: Առաքումը ըստ պատվիրատույի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:* |
| *9* | *37421300/1* | *մարմնամարզական ներքնակներ* | *Թվային գունավոր գորգ, որը օգնում է սովորել թվերը, գույները և զարգացնել համակարգումը: Այն նաև օգնում է երեխանների մոտ զարգացնել ճկունությունը, հավասարակշությունը: Լավ է դիմանում ծանրությանը, առաձգական է, արագ վերականգնում է իր սկզբնական տեսքը և հեշտ է մաքրվում: Նյութեր՝ պարալոն, վինիլային կաշի: Ընդհանու չափեր՝ առնվազ 2100մմ x 600մմ Բարձրություն՝ առնվազն 30մմ: Թույլատրելի քաշ՝ առնվազն 50 կգ: Առաքումը ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Առաքումը ըստ պատվիրատույի ներկայացրած վայր կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:* |
| *10* | *39111140/4* | *աթոռներ* | *Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան: Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 340 x 310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 320 մմ Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150 x 310 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 260 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *11* | *39111180/2* | *աթոռ` գրասենյակային* | *Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի։ Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: : Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *12* | *39111220/3* | *բազկաթոռ` ղեկավարի* | *Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության Նստատեղը սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *13* | *39111320/2* | *նստարաններ* | *Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1100 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով: Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *14* | *39111320/3* | *նստարաններ* | *Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1000 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով: Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *15* | *39111320/4* | *նստարաններ* | *Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1400 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով: Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *16* | *39111320/5* | *նստարաններ* | *Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված է լինի 2000\*900մմ չափերով: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *17* | *39121100/6* | *գրասեղաններ* | *Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 480 մմ (Ե х Լх Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *18* | *39121100/7* | *գրասեղաններ* | *Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 510 մմ (Ե х Լ х Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *19* | *39121100/8* | *գրասեղաններ* | *Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 540 մմ (Ե х Լ х Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *20* | *39121100/9* | *գրասեղաններ* | *Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք էլինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *21* | *39121500/4* | *խոհանոցային պահարաններ* | *Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ ( Լ х Խ х Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող։ Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *22* | *39121520/5* | *գրապահարաններ* | *Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 700х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։ Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *23* | *39121520/6* | *գրապահարաններ* | *Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։ Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *24* | *39132170/2* | *ցուցափեղկեր (պահարաններ)* | *ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը՝ 400 x 350 x 600 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռ՝ երեք շիկացած ապակե շարահարթակով: Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։ Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով: Պատին ամրացնելու հնարավորությամբ։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *25* | *39132200/4* | *տեսակավորման սեղաններ* | *Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։ Սեղանը երեսպատված է 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)։ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով։ Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC)։ Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։ Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *26* | *39132200/5* | *տեսակավորման սեղաններ* | *ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։ Սեղանն ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ ։ ՍԱեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1․8-2․1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծակված լինեն դեպի ներքև 30մմ ,իսկ հետևի կողմը կլորացված ոզրով՝ դեպի վերև 70մմ։ Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։ Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *27* | *39132200/6* | *տեսակավորման սեղաններ* | *Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։ Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *28* | *39138220/2* | *աթոռ համակարգչային* | *Աթոռ շարժական, մետաղից և պլաստմասսայից, փոքր թիկնակով, պտտվող և անիվների վրա, պաստառապատված կաշվով, նստոցը տարբեր դիրքերում սևեռելու (ֆիքսելու) հնարավորությամբ; Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *29* | *39141120/10* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1000 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանվում է 1000x 450 x 400 մմ ( Լ х Խ х Բ) հինգ դարակաշարերի,որոնք փակվում են 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:Դռները փակվում են բանալիով։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *30* | *39141120/11* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1000 x 380մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 400 x 380 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *31* | *39141120/12* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 700 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 300 x 450 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *32* | *39141120/13* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 800 x 450 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված սահող դռներով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 300 x 450 x 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից* |
| *33* | *39141120/5* | *դարակներով պահարաններ* | *ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *34* | *39141120/6* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։ Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։ Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *35* | *39141120/7* | *դարակներով պահարաններ* | *Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որիհատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *36* | *39141120/8* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։ Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ։ Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *37* | *39141120/9* | *դարակներով պահարաններ* | *Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1200 x 500 մմ x 2000( Լ х Խ х Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 600 x 500 x 400 մմ ( Լ х Խ х Բ) հինգ դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *38* | *39141240/4* | *մանկական մահճակալներ* | *Размеры двухъярусной кровати: 1400 х 600 х 1400 мм ( Д х Д х в), это изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм.: Высота кровати на первом этаже 300 мм от земли, между двумя этажами расстояние: 800 мм: Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковый глубина: 150-200 мм: Имеет следующие размеры: деревянная лестница размером 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм ( Д х х в), деревянная лестница размером (35 x 35) мм с платформами, расстояние между ступенями составляет 250-300 мм: Ремни безопасности также изготовлены из ламинированной PTS толщиной 18 мм, имеют 300 глубина волны составляет 50-100 мм, длина 200-300 мм: Под матрасы укладывается ламинированная фанера толщиной 18 мм, на которых должны быть отверстия диаметром не менее 30 мм для вентиляции матрас опирается на ребра шириной 18 мм и толщиной 200 мм из пяти ремней безопасности, изготовленных из ламинированной PTS по ширине, и на деталях, прикрепленных к столбу: Найдите описание матраса в пункте 6 раздела «мягкие принадлежности и аксессуары».: Все углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены, края заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм. (ПВХ) или специальные закругленные пластиковые или резиновые уголки, прикрепленные к углам детали: В соответствии с требованиями приказа министра образования и науки РА N 858-N от 18 сентября 2012 года: Размеры матраса для кровати: 1400 х 600 х 100 мм ( Д х Д х в): Лицевая сторона: 100% хлопок, наполнитель: 100% шерсть или медицинский хлопок. : Не потеет, не вызывает аллергии и изготовлен из экологически чистого сырья.: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե х Լ х Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ ( Լ х Խ х Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 100 մմ ( Լ х Ե х Բ): Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *39* | *39141260/3* | *զգեստապահարաններ* | *Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր(բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ։ Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր(բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ։ Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով* |
| *40* | *39141260/4* | *զգեստապահարաններ* | *Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։ Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 820 х450 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *41* | *39141260/5* | *զգեստապահարաններ* | *Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 700 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։ Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х450 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *42* | *39141260/6* | *զգեստապահարաններ* | *Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 450 х 400 х 1800 մմ (Լ х Խ х Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։ Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 450 х400 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *43* | *39515440/1* | *ուղղահայաց շերտավարագույր* | *Շերտավարագույրները բաղկացած լինեն մետաղական քիվից, 127 մմ (5 դյույմ) լայնությամբ ուղղահայաց դասավորված շերտերից, ներքևի հատվածում ծանրոցներով / պետք է ամրացվի առաստաղից/: Շերտերը բացվում և փակվում են կողքի թելի օգնությամբ՝ շերտերի 180 աստիճան պտտվելու հնարավորությամբ։ Շերտերը հավաքվում են մեկ կողմում։ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *44* | *39711100/2* | *սննդի հետ կապված էլետրական կենցաղային տեխնիկա* | *ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ; Լարումը 380 Վ։ Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։ Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։ Ոտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։ Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ : Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *45* | *39711270/1* | *ջեռոցներ* | *1 տախտակամած, 1 սկուտեղով էլեկտրական վառարան, մոդել WS 101G 20ºC-300 ºC հզորություն՝ 3.2 կՎտ, հաճախականություն՝ 50 հց լարում՝ 220վ, միաֆազ, սերիական համար՝ AS22WS101G չափսերը՝ 945\*605-485 մմ*  C:\Users\XCX\Desktop\491220383_993498976327349_2985464513342483715_n.jpg |
| *46* | *39713432/1* | *փոշեկուլ* | *Փոշեկուլի առավելագույն հզորությունը Վտ 2300 Քաշող ուժի հզորությունը՝ Վտ 500 Խողովակի տեսակը Տելեսկոպիկ Փոշու տարայի տեսակը և ծավալը 3լ պարկ Հատակի և գորգի գլխիկ, փափուկ կահույքի գլխիկ, անկյունների գլխիկ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:* |
| *47* | *39714200/4* | *օդորակիչ* | *Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 90 x 75 x 45 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 110 x 35 սմ (Լ x Բ x Խ) Դաս մՍպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 Հզորությունը (BTU) մինչև 24000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2,5/2,5 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) Միջին մակերես՝ 80 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: 44Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *48* | *39714200/5* | *օդորակիչ* | *Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 75 x 30 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 30 x 70 x 20 ս (Լ x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:* |
| *49* | *39715200/1* | *ջեռուցման սարքեր* | *• Արտադրման երկիր - Իտալիա • Օգտակար ջերմային հզորություն - 9,8-25,9կվտ • Բնական գազի ծախս - 0,82-2,68 խ/մ • ՕԳԳ - 93,6% • Այրման խցիկ - փակ տուրբո • Տաք ջրի ջերմաստիճան - 36-60 °C • Ջեռուցման ջրի ջերմաստիճան - 35-82 °C • Տաք ջրի քանակ - 14 լ/ր • Գազի ճնշում - 13-20մբար • Լարում - 220վոլտ • Չափսեր - 730х400х299 մ • Կոնտուրների քանակը - 2 • Ջերմափոխանակիչ - 2 • Ջերմափոխանակիչի նյութը  - Պղինձ և չժանգոտվող պողպատ •Տաքացվող տարածքի մակերեսը -350քմ Երաշխիքային սպասարկումը 3տարի։Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին։* |
| *50* | *39717200/1* | *օդորակման սարքավորումներ* | *Ռեժիմներ` Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ` Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150 մմ: Արտադրողականություն` 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը` 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)` 65: Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ: Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն: Չափսերը` 60x45 սմ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *51* | *39721510/1* | *ջրատաքացուցիչ* | *Լարումը՝ 230 Վ Ծավալը՝ 80լ Հզորությունը՝ 2կՎտ Ջրի տաքացման առավելագույն՝ 750 Տեսակը՝ էլեկտրական Չափերը՝ 90x45x48 Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |
| *52* | *44421300/1* | *չհրկիզվող պահարաններ* | *Արտաքին չափերը, մմ (Լ x Բ x Խ) 500 x 1200x 500 Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ Դարակների քանակը 4 Դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով Ներկածածկույթը սինթետիկ էմալ: Միացումները զոդման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:* |

\* *Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

1. **­­­­­­­­­­*Ձեռքբերման և վճարման պայմաններ***

Ապրանքների մատակարարումը պետք է իրականացվի համաձայն Մատակարարման ժամանակացույցի՝ Հավելված 2

Վճարումն իրականացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարելուց հետո՝ երկկողմ ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ 15 /տասնհինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում ՝ Հավելված 3

*Հավելված N 2*

*« » 20 թ. կնքված*

*ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42ծածկագրով պայմանագրի*

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

*ՀՀ դրամ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Չափման միավորը*** | ***Միավոր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր քանակը*** | ***Մատակարարման*** | | |
| ***Հասցեն*** | ***Ենթակա քանակը*** | ***Ժամկետը\*\**** |
| ***1*** | ***հատ*** | ***260000*** | ***260000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***2*** | ***հատ*** | ***270000*** | ***540000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***2*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***3*** | ***հատ*** | ***200000*** | ***400000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ.Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք , գ. Նոր Գեղի, Աղբյուրակի 30*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***4*** | ***հատ*** | ***60000*** | ***60000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***5*** | ***հատ*** | ***33000*** | ***132000*** | ***4*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***4*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***6*** | ***հատ*** | ***15600*** | ***78000*** | ***5*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***5*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***7*** | ***հատ*** | ***120000*** | ***240000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***2*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***8*** | ***հատ*** | ***336000*** | ***336000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***9*** | ***հատ*** | ***78000*** | ***156000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***2*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***10*** | ***հատ*** | ***6000*** | ***264000*** | ***44*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***44*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***11*** | ***հատ*** | ***11000*** | ***286000*** | ***26*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***10*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***16*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***12*** | ***հատ*** | ***110000*** | ***110000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***13*** | ***հատ*** | ***25000*** | ***25000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***14*** | ***հատ*** | ***25000*** | ***25000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***15*** | ***հատ*** | ***25000*** | ***25000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***16*** | ***հատ*** | ***55000*** | ***220000*** | ***4*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***4*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***17*** | ***հատ*** | ***20000*** | ***180000*** | ***9*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***9*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***18*** | ***հատ*** | ***20000*** | ***400000*** | ***20*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***9*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***11*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***19*** | ***հատ*** | ***20000*** | ***180000*** | ***9*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***9*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***20*** | ***հատ*** | ***40000*** | ***360000*** | ***9*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***3*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***6*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***21*** | ***հատ*** | ***70000*** | ***70000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***22*** | ***հատ*** | ***80000*** | ***80000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***23*** | ***հատ*** | ***80000*** | ***80000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***24*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***100000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***25*** | ***հատ*** | ***90000*** | ***90000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***1Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***26*** | ***հատ*** | ***90000*** | ***90000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***27*** | ***հատ*** | ***55000*** | ***55000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ.Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***28*** | ***հատ*** | ***25000*** | ***25000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***29*** | ***հատ*** | ***90000*** | ***90000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***30*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***100000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***31*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***100000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***32*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***100000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***33*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***200000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***2*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***34*** | ***հատ*** | ***65000*** | ***195000*** | ***3*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***3*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***35*** | ***հատ*** | ***65000*** | ***65000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***36*** | ***հատ*** | ***40000*** | ***80000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***2*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***37*** | ***հատ*** | ***100000*** | ***100000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***38*** | ***հատ*** | ***70000*** | ***1050000*** | ***15*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ.Թևոսյան 82*** | ***15*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***39*** | ***հատ*** | ***60000*** | ***180000*** | ***3*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***3*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***40*** | ***հատ*** | ***80000*** | ***320000*** | ***4*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***3*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***41*** | ***հատ*** | ***75000*** | ***75000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***42*** | ***հատ*** | ***60000*** | ***60000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***43*** | ***քմ*** | ***5400*** | ***440100*** | ***81.5*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***81.5*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***44*** | ***հատ*** | ***160000*** | ***160000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***45*** | ***հատ*** | ***160000*** | ***160000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի Աղբյուրակի 30*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***46*** | ***հատ*** | ***56000*** | ***168000*** | ***3*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ.Թևոսյան 82*** | ***3*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***47*** | ***հատ*** | ***250000*** | ***500000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք , գ. Նոր Գեղի, Աղբյուրակի 30*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***48*** | ***հատ*** | ***169000*** | ***338000*** | ***2*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***Նոր Հաճըն համայնք , գ. Նոր Գեղի, Աղբյուրակի 30*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***49*** | ***հատ*** | ***900000*** | ***900000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***50*** | ***հատ*** | ***150000*** | ***150000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***51*** | ***հատ*** | ***70000*** | ***70000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ. Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 82*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |
| ***52*** | ***հատ*** | ***110000*** | ***110000*** | ***1*** | ***Նոր Հաճըն համայնք գ․Նոր Գեղի,Ցոլակ Ղազարյան 31*** | ***1*** | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր*** | |

*\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  *---------------------------------*  */ստորագրություն/*  *Կ.Տ* |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  *---------------------------------*  */ստորագրություն/*  *Կ.Տ* |

*Հավելված N 3*

*« » 20 թ. կնքված*

*ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***անվանումը*** | ***դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20\_\_թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\**** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | ***հունվար*** | ***փետրվար*** | | ***մարտ*** | ***ապրիլ*** | ***մայիս*** | ***հունիս*** | ***հուլիս*** | ***օգոստոս*** | ***սեպտեմբեր*** | ***հոկտեմբեր*** | ***նոյեմբեր*** | ***դեկտեմբեր*** | ***Ընդամենը*** |
| ***1*** | ***30211190/2*** | ***անձնական համակարգիչներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***2*** | ***30211190/3*** | ***անձնական համակարգիչներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***3*** | ***30232110/1*** | ***լազերային տպիչներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***4*** | ***33191180/2*** | ***բժշկական թախտեր*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***5*** | ***34921440/1*** | ***թափոնների ― աղբի տարաներ ― աղբամաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***6*** | ***37421100/1*** | ***մարմնամարզության գորգեր*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***7*** | ***37421153/1*** | ***մարմնամարզական նստարան*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***8*** | ***37421230/1*** | ***սպորտային մարմնամարզության ազատ վարժությունների հարթակ (մարզումային)*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***9*** | ***37421300/1*** | ***մարմնամարզական ներքնակներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***10*** | ***39111140/4*** | ***աթոռներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***11*** | ***39111180/2*** | ***աթոռ` գրասենյակային*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***12*** | ***39111220/3*** | ***բազկաթոռ` ղեկավարի*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***13*** | ***39111320/2*** | ***նստարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***14*** | ***39111320/3*** | ***նստարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***15*** | ***39111320/4*** | ***նստարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***16*** | ***39111320/5*** | ***նստարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***17*** | ***39121100/6*** | ***գրասեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***18*** | ***39121100/7*** | ***գրասեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***19*** | ***39121100/8*** | ***գրասեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***20*** | ***39121100/9*** | ***գրասեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***21*** | ***39121500/4*** | ***խոհանոցային պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***22*** | ***39121520/5*** | ***գրապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***23*** | ***39121520/6*** | ***գրապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***24*** | ***39132170/2*** | ***ցուցափեղկեր (պահարաններ)*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***25*** | ***39132200/4*** | ***տեսակավորման սեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***26*** | ***39132200/5*** | ***տեսակավորման սեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***27*** | ***39132200/6*** | ***տեսակավորման սեղաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***28*** | ***39138220/2*** | ***աթոռ համակարգչային*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***29*** | ***39141120/10*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***30*** | ***39141120/11*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***31*** | ***39141120/12*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***32*** | ***39141120/13*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***33*** | ***39141120/5*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***34*** | ***39141120/6*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***35*** | ***39141120/7*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***36*** | ***39141120/8*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***37*** | ***39141120/9*** | ***դարակներով պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***38*** | ***39141240/4*** | ***մանկական մահճակալներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***39*** | ***39141260/3*** | ***զգեստապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***40*** | ***39141260/4*** | ***զգեստապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***41*** | ***39141260/5*** | ***զգեստապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***42*** | ***39141260/6*** | ***զգեստապահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***43*** | ***39515440/1*** | ***ուղղահայաց շերտավարագույր*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***44*** | ***39711100/2*** | ***սննդի հետ կապված էլետրական կենցաղային տեխնիկա*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***45*** | ***39711270/1*** | ***ջեռոցներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***46*** | ***39713432/1*** | ***փոշեկուլ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***47*** | ***39714200/4*** | ***օդորակիչ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***48*** | ***39714200/5*** | ***օդորակիչ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***49*** | ***39715200/1*** | ***ջեռուցման սարքեր*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***50*** | ***39717200/1*** | ***օդորակման սարքավորումներ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***51*** | ***39721510/1*** | ***ջրատաքացուցիչ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |
| ***52*** | ***44421300/1*** | ***չհրկիզվող պահարաններ*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100%*** |

**Փոփոխության հիմնավորում՝** <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված