ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Չ/հ* | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ  Դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  ( տեխնիկական բնութագիրը)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  ՀՀ դրամ  Цена единицы | Գումար  ՀՀ դրամ  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 44221140 | **Ալյումինե դուռ**  Алюминиевая дверь | Ալյումինե շրջանակով փոշեներկված դուռ, բլոկով, պրոֆիլի գույնը սպիտակ, ոչ պակաս 67 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, ընդհանուր չափսը՝ (2,1 բ.x 0,9 լ.)մ – **1 հատ**    Дверь порошковым покрытием рамкой алюминиевой, с блоком, цвет профиля белый, толщиной не менее 67 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4 петлях, с порогом, полосой прочности, общий размер (2,1 в. x 0,9 ш.) м – **1 шт** | մ 2  м2 | 1.90 | 85000 | 161500 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մութքի թուլտվություն ստանալուց 60  աշխատանքային օրվա ընթացքում։  В течение 60 рабочих дней с момента получения разрешения допуска. |
| 2 | 44221140 | **Ալյումինե վիտրաժ**  Витражи алюминиевые | Ալյումինե շրջանակով փոշեներկված վիտրաժ, բլոկով, պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, ոչ պակաս 67 մմ հաստությամբ, լայնությունը բաժանված 2 հավասար մասերի, բարձրությունը՝ 6 հավասար մասերի, բացվող 3 մաս, բացվող մասի չափսը՝ (1,15 բ.x 1,5 լ.)մ – **3 հատ**,ընդհանուր չափսը՝ (6,86 բ.x 3,05 լ.)մ – **1 հատ**  Витраж порошковым покрытием рамкой алюминиевой, с блоком, цвет профиля серий, толщиной не менее 67 мм, ширина разделенная на 2 равные части, высота разделенная на 6 равных частей, раскрывающиеся 3 части, размер раскрывающейся части  (1,15 в. х 1,5ш) м -**3 шт**., общий размер: (6,86 в х 3,05 ш.) м - **1 шт** | մ 2  м2 | 21.0 | 80000 | 1680000 |
| 3 | 44221140 | **Ալյումինե վիտրաժ**  Витражи алюминиевые | Ալյումինե շրջանակով փոշեներկված վիտրաժ, բլոկով, պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, ոչ պակաս 67 մմ հաստությամբ, բաժանված 4 հավասար մասերի, ընդհանուր չափսը՝ (2,0 բ.x 3,05 լ.)մ – **1 հատ**  Витраж порошковым покрытием рамкой алюминиевой, с блоком, цвет профиля серий, толщиной не менее 67 мм, разделенный на 4 части, общий размер: (2,0 в х 3,05 ш.) м - **1 шт** | մ 2  м2 | 6.1 | 80000 | 488000 |
| 4 | 44221100 | **Մետաղապլաստե պատուհաններ**  Металлопластиковые окона | Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ,60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 2,8 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x **26 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 2,8 ш.) м,  общий размер (2,4 в.x 2,8 ш) м – 6,72 м2 х **26 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով, (0,9 բ.x 3,0 լ.) մ չափսի , ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 3,0 լ.)մ – **1 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 3,0 ш.) м,  общий размер (2,4 в.x 3,0 ш) м – **1 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 2,9 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2 x **2 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 2,9 ш.) м,  общий размер (2,4 в.x 2,9 ш) м – 6,96 м2 х **2 шт**  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ,60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ.x 2,9 լ.) մ - 3,34 մ2 x **16 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой,  общий размер (1,15 в.x 2,9 ш) м – 3,34 м2 х **16 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ,60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը՝  (1,15 բ.x 1,0 լ.)մ – 1,15 մ2 x **16 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, общий размер (1,15 в.x 1,0 ш) м – 1,15 м2 х **16 шт** | մ 2  м2 | 864,72 | 15000 | 12970800 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մութքի թուլտվություն ստանալուց 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում։  В течение 90 рабочих дней с момента получения разрешения допуска. |
|  |  |  | Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը՝  (1,15 բ.x 0,8 լ.)մ – **1 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, общий размер (1,15 в.x 0,8 ш) м – **1 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 2,9 լ.) մ չափսի,, ընդհանուր չափսը՝  (2,4 բ.x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2 x **14 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 2,9 ш.) м, общий размер (2,4 в.x 2,9 ш) м – 6,96 м2 х **14 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 2,8 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝  (2,4 բ.x 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x **12 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех общий размер (2,4 в.x 2,8 ш) м – 6,72 м2 х **12 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ,  պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 2,9 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2 x **14 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 2,9 ш.) м, равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 2,9 ш.) м, общий размер (2,4 в.x 2,9 ш) м – 6,96 м2 х **14 шт**  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով` խուլ, ֆրամուգայով (0,9 բ.x 4,0 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝  (2,4 բ.x 4,0 լ.)մ – **1 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.x 4,0 ш.) м, общ. размер (2,4в.x 4,0 ш) м -**1 шт** |  |  |  |  |  |
| Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ.x 2,9 լ.) մ - 3,34 մ2 x **12 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.x 2,9 ш) м , - 3,34 м2 x **12 шт**  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ.x 2,8 լ.) մ - 3,22 մ2 x **10 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.x 2,8 ш) м , - 3,22 м2 x **10 шт**  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ.x 4,5 լ.) մ - **1 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.x 4,5 ш) м , **1 шт**  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված 3 հավասար մասերի, ֆրամուգայով, ընդհանուր չափսը՝  (2,4 բ.x 2,8 լ.) մ = 6,72 մ2 – **29 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой, размер общий размер (2,4 в.x 2,8 ш) м – 6,72 м2 х **29 шт**  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված 3 հավասար մասերի, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ.x 2,8 լ.) մ = 3.22 մ2 – **12 հատ**  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.x 2,8 ш) м – 3,22 м2 х **12 шт** |
|  |  |  |  |
| 5 | 44221100 | **Մետաղապլաստե պատուհաններ**  Металлопластиковые окона | Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող, բարդ փականով, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.x 1,0 լ.)մ – 1,15 մ2 x **4 հատ**  Ցանցով, չափսը՝ (1,15 բ.x 1,0 լ.) մ =1,15 մ2x **4 հատ** = 4,6 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопа-кетом 4+4мм, профиль, открывающий, сложным замком, общий размер (1,15 в.x 1,0 ш.) м - 1,15 м2 х **4 шт**,  с сеткой (1,15 в.x 1,0 ш.) м - 1,15 м2 х **4 шт**= 4,6 м2  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ,60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար մասերից, 1 բացվող և 2 խուլ, ընդհանուր չափսը՝  (1,15 բ.x 2,8 լ.) մ - 3,22 մ2 x **3 հատ**,  Ցանցով, չափսը՝ (1,15 բ.x 0,9 լ.) մ =1,04 մ2 x **3 հատ** = 3,11 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех равных частей,1 открывающий и 2 глухой, общий размер (1,15 в.x 2,8 ш) м – 3,22 м2  - **3 шт**,  с сеткой, размером (1,15 в.x 0,9 ш.) м - 1,04 м2 x 3 шт = 3,11 м2  Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար մասերից, 1 բացվող և 2 խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.x 2,8 լ.) մ - 3,22 մ2 x **4 հատ**,Ցանցով, չափսը՝ (1,15 բ.x 0,9 լ.) մ =1,04 մ2 x **4 հատ** = 4,16 մ2  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех равных частей,1 открывающий и 2 глухой, общий размер (1,15 в.x 2,8 ш) м – 3,22 м2  - 4 шт, с сеткой, размером (1,15 в.x 0,9 ш.) м - 1,04 м2 x 4 шт=4,16 м2 | մ 2  м2 | 27,14 | 20000 | 542800 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մութքի թուլտվություն ստանալուց 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում։  В течение 60 рабочих дней с момента получения разрешения допуска. |
| 6 | 44221100 | **Մետաղապլաստե պատուհաններ**  Металлопластиковые окона | Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով, բացվող մասի չափսը (1,15 բ.x 0,75 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.x1,5 լ.)մ = 1,73 մ2– **10 հատ**  Ցանցով, չափսը՝ (1,15 բ.x0,75 լ.) մ = 0,86 մ2 х **10 հատ** = 8,6 մ2  Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 40 սմ սպիտակ 16,0 գմ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, размер открывающей части (1,15 в.x 0,75 ш) м, общий размер (1,15 в.x 1,5ш) м =1,73 м2 – **10 шт**.с сеткой, размером (1,15 в.x 0,75 ш.) м = 0,86 м2  х **10 шт** = 8,6 м2  Подоконник пластмассовый, шириной 40 см, белый, 16,0 пм  Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,7 բ.x3,0 լ.)մ –5,1 մ2 x **14 հատ**, ցանցով, չափսը՝ (1,7 բ.x1,0 լ.) մ – 1,7 մ2x **14հատ** = 23,8 մ2  Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 25 սմ, սպիտակ, 55 գմ  Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, открывающими и глухими частями, общий размер (1,7 в.x 3,0 ш) м – 5,1 м2, х **14шт**  с сеткой, размером (1,7 в.x 1,0 ш.) - 1,7 м2 х **14 шт**= 23,8 м2  Подоконник пластмассовый, шириной 25 см, белый, 55пм | մ 2  м2 | 88,7 | 30000 | 2661000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մութքի թուլտվություն ստանալուց 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում։  В течение 60 рабочих дней с момента получения разрешения допуска. |
| 7 | 44221140 | **Մետաղապլաստե դռներ**  Металлопластиковые двери | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,1 բ.x 0,9 լ) մ = 1,9 մ2 - **2 հատ**  Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,1 в.x0,9 ш.) м = 1,9 м2 –**2 шт.**  Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի աջ բացվող՝ (2,05 բ.x 0,9 լ) մ = 1,85 մ2 - **3 հատ**.  Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся на права–(2,05 в.x0,9 ш.) м = 1,85 м2 – **3 шт** | մ 2  м2 | 9.4 | 52000 | 488800 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մութքի թուլտվություն ստանալուց 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում։  В течение 60 рабочих дней с момента получения разрешения допуска. |

**Բոլոր չափաբաժինների համար վերջնաժամկետ է սահմանվում 31.03.2026թ.**

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Բոլոր անհրաժեշտ շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը:
3. Բոլոր չափաբաժիների ապրանքների քանդման և տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև իրականացնի շինարարական աղբի հեռացում մինչև 50մ կատարվելու են մատակարար կազմակերպության կողմից։
4. Մատակարարը պետք է վերջնական չափերը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
5. Առաջարկվում է պայմանագրի կնքման փուլում յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը ներկայացնել առանձին-առանձին, հետագա հաշվապահական ձևակերպումների ճշգրիտ կատարելու համար:
6. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո, հինգ օրյա ժամկետում Պատվիրատուի ղեկավարությանը ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր` մուտքի թույլտվություն ստանալու համար:
7. Պատվիրատուի կողմից թույլտվությունը տրամադրվում է, միչև 50 օրացույցային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ) կողմից տրամադրված հուսալիության դրական եզրակացության հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ կառավարության №744 առ. 09.06.2005 որոշման։
8. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
9. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
10. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
11. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
12. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

Крайний срок для всех лотов установлен 31.03.2026г.

Дополнительные условия:

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
2. Все необходимые строительные материалы будут поставлены поставщиком.
3. Демонтаж и монтаж всех лотов товара, а также вывоз строительного мусора до 50 м, осуществляет поставщик.
4. Поставщик должен согласовать окончательные размеры с заказчиком.
5. Рекомендуется представлять удельную стоимость каждого товара отдельно на этапе заключения договора, чтобы обеспечить точность последующего бухгалтерского учета.
6. Подрядчик обязан в течение пяти дней с момента подписания договора предоставить руководству Заказчика соответствующие документы для получения разрешения на въезд.
7. Разрешение выдается заказчиком в течение 50 календарных дней на основании положительного заключения о благонадежности, предоставленного уполномоченным органом (Служба национальной безопасности при Правительстве Республики Армения), в соответствии с Постановлением Правительства РА №744 от 09.06.2005 г.
8. Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи – 10 рабочих дней.
9. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
10. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭК.
11. Поставщик должен уведомить менеджера по договору о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

Менеджер по договору М. Карапетян,Тел. 010-28-29-60, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)