### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

\_\_\_\_ наименование участника \_\_\_\_\_\_\_, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом **ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19** ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Наименование** | **Технические характеристики и стандарты** | | |
| Определяется приглашением на процедуру | предложенной от \_\_\_\_\_наименование участника\_\_\_\_ | |
| “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Рабочий стул | Рабочее кресло  Металлический каркас рабочего стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы размером 30X15X2,0 мм. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет.  Размеры стула  Расстояние от Земли до сиденья: 49 см,  Расстояние от Земли до верхней части задней части: 83 см,  Ширина сиденья и спинки: 49 см,  Глубина сиденья до спинки: 42 см,  Высота спинки: 30 см,  Спинка и спинка сиденья имеют пластиковый корпус, наполненный поролином для мебели толщиной 25 мм и плотностью 25 кг / м3, облицованный качественной, прочной и износостойкой тканью черного цвета.  К металлическим ножкам каркаса должны быть прикреплены пластиковые заглушки из полиэтилена толщиной стенок 2 мм и упирающейся в землю части 4 мм.  Все соединения должны быть с болтами. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П․