### **ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

### **առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

մասնակցի անվանումը -ն ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Անվանում** | **Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ** | | |
| Ընթացակարգի հրավերով սահմանված | \_\_\_\_\_մասնակցի անվանումը\_\_\_\_ կողմից առաջարկվող | |
| ապրանքների «Մոդել»-ը, «Ապրանքային նշան»-ը, «Ֆիրմային անվանում»-ը, «Արտադրող»-ը, «Արտադրող երկիր»-ը | ապրանքների տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Աշխատանքային աթոռ | Աշխատանքային աթոռ  Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև 30X15X2,0մմ խողովակներից։ Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով։  Աթոռի չափսերը  Գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ,  Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ,  Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ,  Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ,  Թիկնակի բարձրությունը՝ 30սմ,  Թիկնակի և նստատեղի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են՝ լցված 25մմ հաստություն և 25կգ/մ3 խտություն ունեցող կահույքի պորոլինով՝ երեսպատված որակյալ, ամուր և դժվարամաշ սև գույնի կտորով։  Մետաղական կարկասի ոտքերին պետք է ամրացվեն 2մմ պատերի և 4մմ գետնին հենվող մասի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենից պատրաստված պլաստմասե խցաններ։  Բոլոր միացումները պետք է լինեն պտուտակներով: |  |  |

\_\_\_ (Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)\_\_ \_\_\_ ստորագրությունը\_\_

Կ. Տ․