**Приложение 1**

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  | **Название** | **Техническая характеристика** |
|  | для малогабаритных грузовиков (пикапов) | Двигатель | Бензин /АИ-92-95/ или дизел не менее 4 цилиндра, врошение распределительного вала - с цепью, расход топлива на 100 км не более 18 л (при работе кондиционера, в населенных пунктах и на трассах), с рабочим объемом 1.9-3,8л. Тип топлива: бензин  /АИ-92-95/ или дизел, мощность: не менее 120 л.с., разгон от 0  до 100 км/ч не более 15 секунд. |
| Коробка передач | Исключительно автоматический |
| Размеры (мм) | Длинна: 4900-5400  Ширина: 1700-2000  Высота: 1550-2000  База имен: не менее 2800  Дорожный просвет (клиренс): не менее 180 |
| Вес (кг) | Не менее 1900 |
| Грузоподъемность  /литр/ и ёмкостъ багажника /мм/ | Ёмкостъ՝ не менее 1000 литров Рараметры багажника՝ Ширина: 1300-1600  Длинна: 1400-1850  Высота: 450-500 |
| Вместимость бака (литр) | Не менее 70 |
| Размеры шин | Легкосплавный бантаж R15-18, запасное колесо с бантажом |
| Тип кузова | **Внедорожний грузовик / пикап/**цвет: белый или черный, дверей: 4, мест не менее 4, полный ведущий 4WD /4×4/ |
| Год выпуска | 2025 |
| Комфорт | Внутренняя тканевая обивка салона, черная или темно-серая, кондиционер, система отопления, заводские AM/FM радио не менее чем с 4 динамиками, необходимые розетки для AUX, USB  и для 12 вольт, стёкла дверей` автоматические, боковые зеркала՝ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автоматические, обогрев заднего стекла, передние и задние  резиновые коврики |
|  | Безопасность | Камера заднего вида,подушки безопасности, каждое сиденье в салоне должно иметь свой ремень безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, систему ESC, включая ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (электронное распределение тормозного усилия) система,передние и задние  противотуманные фары |
| Гарантия Обязательное условие | Не менее 36 месяцев или 150 000 км |
| После заключения гарантийного договора компания-победитель должна установить стоимость включенных в договор товаров и услуг (включая товар и стоимость его замены) не более стоимости услуг и товаров, фактически оказанных компания- победитель другим лицам или организациям в течение  последнего 1 года. |
| На автомобиль должна быть установлена планка, отделяющая переднюю часть салона от задней части, планка на задние двери и задняя планка лобового стекла, установщик которых будет выбран в соответствии с законом РА о закупках, через тендерную процедуру, которая не должна влиять на состояние автомобиля, находящегося на гарантии. |
| У поставщика должен быть склад или магазин автозапчастей (ходовая, запчасти для кузова), все мастерские, необходимые для ремонта (ходовая часть, электричество, смазка, регулировка колес, вулканизация, ремонт форсунок, рулевое управление, двигатель, коробка передач ремонт моста, диагностика автомобилей и другие необходимые оборудования и услуги, а также возможность выполнить сварку и покраску кузова․ |
|  | При необходимости мощность дополнительного  электрооборудования, установленного на автомобиле, не менее 75 А, весовая нагрузка не менее 105 кг․ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пробег автомобиля на момент приемки от поставщика не  должен превышать 1000 км. |
| Автомобиль должен соответствовать стандарту Евро 3-5. |
| Компания-победитель должна быть официальным представителем данного автопроизводителя в Республике Армения и одновременно с заявкой на его подлинность  представить соответствующий сертификат |
| Аккумулятор и мощность генератора должна быть соизмерима с  дополнительной нагрузкой на электрооборудование. |
| Дополнительные обязательные условия | Ручная пена: огнетушитель от 4 до 6 литров, аптечка, набор инструментов водителя (инструменты № 8-22, молоток, веревка,  плоское лезвие, прямая и крестовая отвертки). |