**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** |
|  | փոքրածավալ բեռնատարների (պիկապներ) | Շարժիչը | Բենզինային կամ դիզելային, ոչ պակաս, քան 4 գլանային մխոց, բաշխիչ լիսեռի պտտումը շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 18 լիտր օդորակիչի շահագործման ժամանակ, բնակավայրերում և մայրուղիներում, շարժիչը՝ 1.9-3.8 լիտր աշխատանքային ծավալով:  Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /АИ-91-95/ կամ դիզել, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 120, 0-ից 100 կմ/ժ արագացումը՝ ոչ ավել, քան 15 վարկյանում: |
| Փոխանցման տուփը | Բացառապես՝ ավտոմատ |
| Չափսերը /մմ/ | Երկարություն՝ 4900-5400  Լայնություն՝ 1700-2000  Բարձրություն՝ 1550-2000  Անվային բազա՝ 2800-ից ոչ պակաս  Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 180: |
| Քաշը / կգ/ | Ոչ պակաս 1900 |
| Բեռնատարողությունը  /լիտր/ և բեռնախցիկի չափսերը /մմ/ | Բեռնատարողականությունը՝ ոչ պակաս 1000 լիտր  Բեռնախցիկի չափսերը՝  Լայնություն՝ 1300-1600  Երկարություն՝ 1400-1850  Բարձրություն՝ 450-500 |
| Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ | Ոչ պակաս 70 |
| Անվադողերի չափսերը | R 15-ից 18 դույմ, թեթևաձույլ անվահեծ, պահեստային անվադող, անվահեծանով: |
| Թափքի տեսակը | **Ամենագնաց բեռնատար /պիկապ/**, արտաքին գույնը՝ սպիտակ կամ **սև**, 4 դուռ, նստատեղերի քանակը ոչ պակաս 4, լիաքարշ` 4 տանող /4x4/: |
| Արտադրության տարեթիվը | 2025թ. |
| Հարմարավետությունը | Սրահի նստատեղերի պաստառը կտոր, գույնը սև կամ մոխրագույն, օդորակիչ, տաքացնող համակարգ, գործարանային AM/FM ռադիոընդունիչ առնվազն 4 բարձրախոսով, AUX, USB և 12 վոլտի համար անհրաժեշտ միակցման վարդակներ, դռների ապակիները՝ էլեկտրակառավարվող, կողային հայելիները՝ էլեկտրակառավարվող, հետնապակու տաքացուցիչ, սրահի առջևի և հետևի ռետինե գորգեր: |
|  | Անվտանգությունը | Հետընթացի տեսախցիկ, անվտանգության բարձիկներ, սրահի յուրաքանչյուր նստատեղի համար նախատեսված առանձին ամրագոտի, հեռակառավարվող կենտրոնական փական, ESP (կուրսային կայունության) համակարգ, ABS (արգելակման ապաբլոկավորման) համակարգ, EBD (արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման) համակարգ, առջևի և հետևի հակամառախուղային լուսարձակներ |
| Երաշխիքը և  պարտադիր պայմանները | 36 ամիս կամ 150 000 կմ |
| Շահող ընկերությունը երաշխիքային պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրում ներառվող ապրանքների և ծառայության արժեքները /ներառյալ ապրանքը և դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է սահմանի վերջին 1 տարվա ընթացքում շահող ընկերության կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել։ |
| Մեքենայի վրա պետք է տեղադրվի սրահի առաջնամասը հետնամասից առանձնացնող ճաղավանդակ, հետնամասի դռների վրայի ճաղավանդակ և հետևի դիմապակու ճաղավանդակ, որի տեղադրողը ընտրվելու է գնումների մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցույթային ընթացակարգով, որը չպետք է խոչնդոտի տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի մեջ մնալու պայմանին։ |
| Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային,թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը  (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն): |
| Անհրաժեշտության դեպքում մեքենայի վրա հավելյալ տեղադրվող էլեկտրական սարքավորումների նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 75 A: |
| Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: |
| Տրանսպորտային միջոցի արտանետումները պետք է համապատասխանի նվազագույնը Եվրո 3-5 ստանդարտներին: |
| Շահող ընկերությունը պետք է հանդիսանա տվյալ ավտոարտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրա իսկության վերաբերյալ հայտի հետ միաժամանակ ներկայացնի համապատասխան հավաստագիր |
| Մեքենայի մարտկոցի և գեներատորի հզորությունը պետք է համապատասխանի էլեկտրական սարքավորումների լրացուցիչ բեռնվածությանը: |
| Հավելյալ պարտադիր պայմանները | Ձեռքի փրփրային` 4-ից 6 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու /8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան /: |