« » օգոստոսի, 2025թ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը\*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\* |
|  | 34141300 | Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենա | Տես Հավելված 1.1 | հատ | 76 000 000 | 152 000 000 | 2 | Ք. Գյումրի, Վարդանանց հր. 1 | 2 | **Համաձայնագիրը կնքելուց հետո 110-120 օրվա ընթացքում** |

**Հավելված 1.1**

**Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենա**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Աղ տարածող ինքնաթափ բեռնատար՝ ներառյալ խոզանակ և շերեփ | | | |
| Քարշակ | | | 6×4 |
| Քաշ | Դատարկ վիճակում | | 15000-15500 |
| Բեռնված վիճակում | | 25000-30000 |
| Չափսեր | Երկ×Լայն×Բարձր (մմ) | | 8900×2490×3050 |
| Անվային Բազա (մմ) | | 4975+1400 |
| Կատարում | Մաքս. արագություն (կմ/ժ) | | 87 կմ/ժ -95 կմ/ժ |
| Շարժիչ | Հզորություն (ձ.ու) | | 340/350 |
| Մաքս. ոլորող մոմենտ (ն.մ)/պտույտ րոպե | | 1400/1300-1500 |
| Շաժիչի աշխատանքային ծավալ (L) | | 9.7-10 լ |
| Արտանետումների ստանդարտ | | Euro 2 կամ Euro 5 |
| Փոխանցման տուփ | Կառավարման տեսակը | | Մեխանիկական |
| Փոխանցման տուփ | | 10-առաջ և 2-հետ |
| Առջևի առանցք | | 9500կգ × 1， MAN տեխնոլոգիական պտտվող առանցք |
| Հետևի առանցք | | 16000կգ×2 ， MAN տեխնոլոգիական շարժիչ առանցք, կրկնակի կրճատման շարժիչ առանցքի խաչաձև ներքին դիֆերենցիալով և դիֆերենցիալ արգելափակիչով |
| Հարաբերակցություն | | 4.769 |
| Արգելակման համակարգ | Տեսակ | | Թմբուկային արգելակ |
| Ծառայողական արգելակ | | Կրկնակի օդաճնշումով արգելակման համակարգ |
| Կայանման արգելակ | | Էլեկտրական զսպանակային արգելակ |
| Ղեկ | Տեսակ | | Գնդիկավոր հիդրոուժեղացուցիչով ղեկ |
| Կախոց | Դիմացի | | Բազմասկավառակ զսպանակավոր դիմացի կախոց |
| Հետևի | | Բազմասկավառակ զսպանակավոր հետին կախոց |
| Անվադողեր | Տեսակ (ստանդարտ) | | 12R22.5×10+1 պահեստային անվադող |
| էլեկտրական համակարգ | Մարտկոց՝ 165AH×2，24V, սպասարկումից ազատ մարտկոց | | |
| Վառելիքի բաք | Բաքի տարողություն (լ) | 300լ Ալյումինե խառնուրդ | |
| Խցիկ | Խցիկի կահավորում | Կոնդիցիոներ, էլեկտրական պատուհաններ, Հիդրավլիկ կախոցային նստատեղ՝ ամրագոտիներով, խցիկի 4 կետով հիդրավլիկ կախոց, խցիկի մեխանիկական բացում, արևիկ, Ռադիո MP3-ով, Կենտրոնական կառավարման համակարգ | |
| Բեռնարկղի չափսեր | [ 5600\*2300\*1600 ] | | |
| Բեռնարկղի հաստություն | Հատակ 8 մմ, կողք 6մմ, Հիդրավլիկ համակարգը 180մմ | | |
| Աղ տարածող սարքի ծավալը | 14 մ3 | | |
| Երաշխիք | 2 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սպասարկումը կատարում է վաճառողը՝ իր միջոցներով. | | |