« » օգոստոսի, 2025թ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը\*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\* |
| 2 | 34131170 | Ինքնաթափ մեքենա | Տես Հավելված 1.2 | հատ | 37 600 000 | 112 800 000 | 3 | Ք. Գյումրի, Վարդանանց հր. 1 | 3 | **Համաձայնագիրը կնքելուց հետո 110-120 օրվա ընթացքում** |

**Հավելված 1.2**

**Ինքնաթափ մեքենա**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանումը | Առաջարկվող նվազագույն տեխնիկական պարամետրեր | |
| Ինքնաթափ Shacman կամ նմանատիպ | Արտադրման տարեթիվ | 2025 |
| Անիվային բանաձև | 6\*4 |
| Շարժիչ | Commins ISB 6.7E5 կամ նմանատիպ |
| Բնապահպանական դաս | Euro-5 |
| Փոխանցման տուփ | ZF 9 |
| Բեռնատարողություն /կգ/ | 15 000 |
| Թափքի ծավալ, մ3 | 10 |
| Հարթակ | Շերեփային տիպի |
| Հարթակի բարձրացման անկյուն, գրադ | 50 |
| Բեռնաթափում | Հետևից |
| Խցիկի տեսակ | Ստանդարտ, առանց քնատեղի |
| Մեքենայի ամբողջական քաշ /կգ/ | 25 200 |
| Թույլատրելի բեռնվածությունը առջևի կամրջակի վրա /կգ/ | 6 200 |
| Թույլատրելի բեռնվածությունը հետևի կամրջակի վրա /կգ/ | 19 000 |
| Ավտոգնացքի ամբողջական քաշ /կգ/ | 38 200 |
| Կցորդի ամբողջական քաշ /կգ/ | 13 000 |
| Շարժիչի հզորություն, ձ/ու /կՎտ/ | 292 /215/ |
| Ծնկաձև լիսեռի առավելագույն պտույտ, պ/ր | 2500 |
| Աշխատանքային ծավալ | 6,7 |
| Գլանների դասավորվածություն և քանակ | Շարային, 6 |
| Փոխանցման տուփի տեսակ | Մեխանիկական, 9 աստիճանի |
| Կառավարում | Մեխանիկական, հեռահար |
| Փոխանցման հարաբերակցություն | 5,94 |
| Վառելիքի ներարկման համակարգ | Common Rail կամ նմանատիպ |
| Սեղմման հարաբերակցություն | 17,3 |
| Շարժիչի տեսակ | Դիզելային, տուրբո մակափչումով |
| Չեզոքացնող հեղուկի բաքի տարողություն | 35 |
| Տեսակ | Խլացուցիչ՝ համակցված փոխարկիչով |
| Վառելիքի բաքի տարողություն | 350 |
| Մեքենայի շրջադարձի /գաբարիտային/ շառավիղ | 10 |
| Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 100 |
| Հաղթահարելի բարձրացման անկյուն, ոչ պակաս, % | 25 |
|  | 2 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սպասարկումը կատարում է վաճառողը՝ իր միջոցներով. | |