**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | *միավորի գինը*  *ՀՀ դրամ*  цена за единицу | *ընդհանուր գինը*  *ՀՀ դրամ*  общая цена | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø16  Стальной прокат Ø16 | 24 մ, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст3 ԳՕՍՏ 535-80  24 м, ГОСТ 2590-88 Ст3 ГОСТ 535-80 | կգ  кг | 750 | 28875 | 38,5 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 38,5 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 20 дней с момента заключения договора |
|  | 44531191 | Պողպատե խողովակ Ø18×1,0  Стальная труба Ø18×1,0 | ԳՕՍՏ 8734-75 Ст35 ԳՕՍՏ 8733-74  ГОСТ 8734-75 Ст35 ГОСТ 8733-74 | մ  м | 1150 | 552000 | 480 | 480 |
|  | 44811300 | Նիտրոլաք փայլուն  Нитролак глянцевый | DEWILUX կամ Unica super 90 կամ ZAR  DEWILUX или Unica super 90 или ZAR | կգ  кг | 3000 | 540000 | 180 | 180 |
|  | 09221600 | ՈՒայթ-սպիրիտ  Уайт-спирита | Առավելագույն խտությունը 20°C-ում 0,79 գ/սմ3, Բռնկման կետը 33°C-ից ոչ ցածր, Արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժինը ոչ ավելի, քան 16%  Ծծմբի զանգվածային բաժինը ոչ ավելի, քան 0,025%, ԳՕՍՏ 3134-78 կամ համարժեք,  Максимальная плотность при температуре 20°C 0,79 г/см3. Температура вспышки в закрытом тигле: 33°С,  Массовая доля ароматических углеводородов: 16% | լիտր  литр | 700 | 49000 | 70 | 70 |
|  | 44511260 | Հղկաթուղթ N120  (դեղին)  Наждачная бумага N120  (желтая) | Կպչող նյութը  խեժ/սասինձ  Հատիկ  ալյումինի օքսիդ կամ սիլիցիումի կարբիդ  Հիմնանյութ -  գործվացք  Լայնություն - 250մմ  Հատիկ P120  Մշակվող նյութեր  -  Չժանգոտվող պողպատ  -  Մետաղներ  -  Գունավոր մետաղներ  -  Պողպատ  -  Փայտ  Клейкий материал: смола/клей  Гранули оксид алюминия/ карбид кремния  Основной материал – ткань  Ширина - 250мм  Зерно P120  Область применения  - Нержавеющая сталь  - Металлы  - металлы  - Сталь  - Древесина | մ2  м2 | 2000 | 20000 | 10 | 10 |
|  | 44511260 | Հղկաթուղթ N100  (դեղին)  Наждачная бумага N100  (желтая) | Կպչող նյութը  խեժ/սասիմձ  Հատիկ  ալյումինի օքսիդ կամ սիլիցիումի կարբիդ Հիմնանյութ-  գործվացք  Լայնություն 250մմ  Հատիկ P100  Մշակվող նյութեր  -  Չժանգոտվող պողպատ  -  Մետաղներ  -  Գունավոր մետաղներ  -  Պողպատ  -  Փայտ  Клейкий материал: смола/клей  Гранули оксид алюминия/ карбид кремния  Основной материал -ткань  Ширина - 250мм  Зерно P100  Область применения  - Нержавеющая сталь  - Металлы  - металлы  - Сталь  - Древесина | մ2  м2 | 2000 | 10000 | 5 | 5 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ  ø 400 x 32 x 4  Отрезной диск ø 400 x 32 x 4 | PFERD,BOSCH կամ MAKITA ապրանքանիշի  Հղկանյութ՝ Ալյումինի օքսիդ Ա  Արտաքին տրամագիծը՝ 400 մմ  Անցքի տրամագիծը՝ 32 մմ  Հաստությունը 3,8 մմ կամ 4,0 մմ  Կիրառում - պողպատ  PFERD,BOSCH или MAKITA  Торговая марка PFERD,BOSCH или MAKITA  Абразивный Оксид алюминия А  Диаметр внешний 400 мм  Диаметр отверстия 32 мм  Ширина 3,8 мм или 4,0мм  Область применения - сталь | հատ  шт | 3000 | 60000 | 20 | 20 |
|  | 44111417 | Նախաներկ  Грунт | Ծածկույթի գույնը բաց մոխրագույն: Նոսրացում՝ լուծիչ P-4, P-4A, Միաշերտ ծածկույթի սպառումը 90-120 գ/մ2 Չորացման ժամանակը (20+2) °C ջերմաստիճանում ոչ ավելի քան 1 ժ:  Չորացրած միաշերտ ծածկույթի հաստությունը 15-20 միկրոմետր: ТУ РБ 101307510.037-2003  Светло-серый, Растворителем Р-4, Р-4А. Расход на однослойное покрытие: 90-120 г/м2  Время высыхания при температуре (20+2) °С не более 1ч, Толщина высушенного однослойного покрытия 15-20 мкм:. ТУ РБ 101307510.037-2003 | կգ  кг | 2000 | 300000 | 150 | 150 |
|  | 33141118 | Անձեռոցիկ  Салфетки | Քաշովի, եռաշերտ, ուղղանկյունաձև տուփի մեջ, չափսերը` 16,5 x11,5սմ: Տուփում առնվազն 130 հատ:  Вытягивющая, трехслойная, в прямоугольной коробке, размеры 16,5 x11,5см. Минимум 130 штук в коробке. | Հատ  шт | 170 | 34000 | 200 | 200 |
|  | 33761100 | Թուղթ զուգարանի  Туалетная бумага | Եռաշերտ, սպիտակ, սպիտակությունը 80%-ից ոչ պակաս, ցելյուլոզային (ջրում լուծվող), փափուկ, երկարությունը 18մ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 9սմ-ից ոչ պակաս, 140 թերթիկից ոչ պակաս, փաթեթի քաշը 80գ-ից ոչ պակաս:  Трехслойная, белая, белизны не меньше 80%, целлюлозная (водорастворимая), мягкая, длина не меньше 18м, ширина не меньше 9см,  количество листов не меньше 140, вес рулона не меньше 80г. | Հատ  шт | 150 | 75000 | 500 | 500 |
|  | 39831245 | Հեղուկ օճառ  Жидкое мыло | Նախատեսված է որպես ձեռքերի հիգիենիկ, հակաբակտերիալ կոսմետիկ միջոց: Բաղադրությունը՝ նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ, կոկամիդոպրոպիլային բետաին, կոկո-գլյուկոզիտ, նատրիումի քլորիդ, գլիցերին, կիտրոնաթթու, սննդային ներկանյութ, հոտավետ նյութ, նատրիումի բենզոատ, ջուր, պահպանման ժամկետը 2 տարի, արտադրված առնվազն 2025թ., 5 լիտրանոց տարաներով:  Жидкое 450мл, предназначено использовать как антибактериальное, гигиеническое и косметическое средство для мытья рук.  Состав: лазуритовый эфир сульфата натрия, кокамидопропилбетаин, коками ДЭА Хлорид натрия, глицерин, пищевой краситель, отдушка, лимонная кислота․ Бензола натрия, вода, срок годности – 2 года, произведено не позднее 2025 года в 5-литровых емкостях. | լիտր  литр | 1200 | 204000 | 170 | 170 |
|  | 39221410 | Ավել  Веник | Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության  - քաշը չոր վիճակում` 500-700գր  - երկար.` 85-90սմ  - ավլող մասի լայնքը` 35-40սմ:  Для мытья полов в комнате, натуральный, местного производства   * вес в сухом виде 500-700гр * длина 85-90см   ширина подметающей части 35-40см. | հատ  шт | 1400 | 21000 | 15 | 15 |
|  | 18421130 | Բանվորական ձեռնոց  Рабочие перчатки | Ափի և ձեռքի երեսի մասը ռետինեպատ, մատներով  Прорезиненная ладонь и тыльная сторона руки с пальцами | Զույգ  пара | 250 | 87500 | 350 | 350 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները հանձնման ընդունման ժամանակ, Վաճառողի ներկայությամբ, ենթարկվելու են փորձարկման:

**Дополнительные условия:**

Товары должны быть новыми, неиспользованными, в момент доставки, в присутствии Продавца будут протестированы.